                       Приложение 1 к заявке на покупку №А542-06/262

Требования к качеству, техническим характеристикам товаров (работ, услуг), 
их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам):
– тип профессиональная самоходная косилка;
– тип двигателя дизельный, не менее 3 цилиндров, не менее 26 л.с., с жидкостным охлаждением и автоматическим устройством очистки радиатора;
– трансмиссия гидравлическая, полный привод 4х4, гидромотор на каждом колесе;
– рулевое управление с гидроусилителем и регулировкой рулевого колеса;
– зажигание 12в электрическое;
– косильная дека не менее 155 см, должна быть оборудована регулируемым стальным дефлектором с комплектом для мульчирования;
– высота среза в диапазоне не хуже 25-120 мм (регулируется электрически с места оператора);
– прочные колеса деки с защитой от проколов;
– объем травосборника не менее 900 л;
– гидравлическая разгрузка травосборника с автоматическим открыванием;
– максимальная высота разгрузки не менее 2000 мм;
– задний свес при разгрузке не менее 200 мм;
– блокировка дифференциала автоматическая либо принудительная клавишей с места оператора;
– сиденье регулируемое с подлокотниками;
– радиус поворота не более 310 мм;
– шины с садовым протектором;
– производительность кошения в час не менее 12000 м.кв/ч;
– автоматическое отключение ножа и турбины при заполнении травосборника;
– защитная дуга;
– при поставке товара необходимо предоставить паспорт и техническое описание     по эксплуатации товара на русском языке, набор ЗИП (в комплекте сменные фильтры: масляный, гидравлический, воздушный, 2 комплекта запасных ножей к деке).

Гарантийные обязательства: не менее 24 месяцев с момента поставки товара (подписания ТН (ТТН))

	Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства)

