ГродМТ 411/26-ЗОИ                                                                                    Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

	Лот 2 Микрокатетер для доставки микросфер

	2.1.
	Микрокатетер для доставки микросфер внутренний диаметр 0,021 inch – 0,51 мм
	20 шт.

	2.2.
	Микрокатетер для доставки микросфер внутренний диаметр 0,027 inch – 0,69 мм
	20 шт.

	Технические характеристики:
1. Кончик типа SWAN NECK
2. Длина микрокатетера не менее 150 см 

	Лот 3 Микропроводник для химиоэмболизации

	3.1.
	Микропроводник для химиоэмболизации 0,014 inch                        
	40 шт.

	Технические характеристики:
1. нагрузка на кончик (Tip Load) 1.0 гр
2. Гидрофильноая оболочка и полимерное покрытие проводника
3. Материал изготовления проводника – цельный сердечник из нержавеющей стали с дублирующей наружной оплеткой
4. Длина микропроводника не менее 180 см



Лот 4 Катетер баллонный для внутрисосудистой литотрипсии

	№
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1.
	Катетер баллонный для внутрисосудистой литотрипсии 2,5х40 мм
	1 шт.

	2.
	--«»-- 2,5 – 60 мм
	1 шт.

	2.
	--«»-- 3,0 – 40 мм
	1 шт.

	4.
	--«»-- 3,0 – 60 мм
	1 шт.

	5.
	--«»-- 3,5 – 40 мм
	1 шт.

	6.
	--«»-- 3,5 – 60 мм
	1 шт.

	7.
	--«»-- 3,5 – 80 мм
	1 шт.

	Технические характеристики:
1. Совместим с направляющим катетером 6 Fr, проводником 0,014” (0,36 мм)
2. Рабочая длина катетера 135 см.
3. Номинальное давление 6 атм., давление разрыва 10 атм. 

	Лот 5 Катетер баллонный для внутрисосудистой литотрипсии

	2.1.
	Катетер баллонный для внутрисосудистой литотрипсии 4,0х40 мм
	1 шт.

	2.2.
	--«»-- 4, 0 – 60 мм
	1 шт.

	2.3.
	--«»-- 4, 0 – 80 мм
	1 шт.

	2.4.
	--«»-- 4, 5 – 80 мм
	1 шт.

	2.5.
	--«»-- 4, 5 – 80 мм
	1 шт.

	2.6.
	--«»-- 5, 0 – 60 мм
	1 шт.

	2.7.
	--«»-- 5, 0 – 80 мм
	1 шт.

	2.8.
	--«»-- 5, 5 – 60 мм
	1 шт.

	2.9
	--«»-- 5, 5 – 80 мм
	1 шт.

	2.10.
	--«»-- 6, 0 – 60 мм
	1 шт.

	2.11.
	--«»-- 6, 0 – 80 мм
	1 шт.

	2.12.
	--«»-- 6, 5 – 60 мм
	1 шт.

	2.13.
	--«»-- 6, 5 – 80 мм
	1 шт.

	2.14.
	--«»-- 7, 0 – 60 мм
	1 шт.

	2.15.
	--«»-- 7, 0 – 80 мм
	1 шт.

	2.16.
	--«»-- 4, 0 – 60 мм
	1 шт.

	2.17.
	--«»-- 4, 0 – 80 мм
	1 шт.

	Технические характеристики:
3. Совместим с направляющим катетером 7 Fr, проводником 0,018” (0,45 мм)
4. Рабочая длина катетера 135 см.
5. Номинальное давление 6 атм., давление разрыва 10 атм.

	Лот 6 Катетер баллонный для внутрисосудистой литотрипсии

	3.1.
	Катетер баллонный для внутрисосудистой литотрипсии 9,0х30 мм
	2 шт.

	3.2.
	--«»-- 10.0х30 мм
	2 шт.

	3.3.
	--«»-- 12.0х30 мм
	2 шт.

	Технические характеристики:
5. Совместим с направляющим катетером 8 Fr, проводником 0,018” (0,45 мм)
6. Рабочая длина катетера 135 см.
7. Номинальное давление 6 атм., давление разрыва 10 атм.




