ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Техническое описание
[bookmark: _GoBack]Рассматриваются аналоги
1.1 Автономный отдельно устанавливаемый контроллер в исполнении в отдельном пластиковом корпусе без встроенного блока питания:
	- ACS-102-CE-S (RusGuard) с программным обеспечением (RusGuard Soft) для интеграции в ПО RusGuard - 1 шт.;
	При нарушении связи контроллеров с центральным сервером (сбой в работе локальной сети и д.р.), контроллеры продолжают работу и обеспечивают прохождение процесса алкотестирования в автономном режиме, до восстановления связи с центральным сервером и последующей автоматической синхронизацией баз данных с сохранением всех данных процедуры тестирования в том числе численное значение результата тестирования;	
1.2 Динго В-02 / бесконтактный алкотестер для  систем контроля доступа (анализатор  наличия паров этанола в выдыхаемом воздухе)  - 1 шт.;
1.3 Идентификация сотрудников:
	Вариант 1 (001): RFID-считыватель R10 EHT - 2 шт. 
	Вариант 2 (002, 003): RFID-считыватель R10 EHT - 2 шт. и R20-Face (5W) / Считыватель - Терминал распознавания лиц  – 1шт (или 2шт.).
	Вариант 3 (004,005): RFID-считыватель R10 EHT - 2 шт. и R20-Face (8W) Thermometer/ Идентификация сотрудников - RFID-считыватель R10 EHT - 2 шт. EM-Marine
1.4 [bookmark: _Hlk141075889]Мини ПК (процессор Intel) с монитором не менее 21” (Разрешение 1920*1080, частота обновления экрана 60Гц) О.С. Windows 10/11 Pro Лицензия- 1 шт.;
1.5 Камера Сетевая для  видеофиксации 2 Мп - 1 шт.;
1.6 Блок бесперебойного питания ББП-40 c АКБ 7.0Ач - 1 шт. Обеспечивает бесперебойную работу контроллера, алкотестера и считывателей более 300 минут (более 5 часов) после выключения внешнего питания устройства, при этом мини ПК и монитор выключены, что позволяет осуществлять тестирование без внешнего питания более 5-ти часов;
1.7 Время анализа 1 пробы без паров этанола - не более 6 с (при отсутствии паров этанола в выдыхаемом воздухе), с парами этанола – не более 10 сек.;
1.8 Обслуживание системы - не чаще 1 раза в пол год;
1.9 Бесплатное программное обеспечение RusGuard Soft для ПК для доступа к данным системы – количество рабочих мест не ограниченно:
	Бесплатное серверное программное обеспечение - без ограничений по количеству установок;
	Бесплатное программное обеспечение для отдельных рабочих мест - без ограничений по количеству;
1.10 Бесплатное программное обеспечение для устройство потокового алкотестирования - без ограничений по количеству
1.11 Возможность функционирования совместно с системой контроля доступа типа турникет;
1.12 Монтаж системы – стена или вертикальная конструкция.
 	
