ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

	№ пп
	Виды выполняемых строительно-монтажных работ
	Единица измерения
	Количество
	Примечание



Форма С-1
	Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Заводского района г. Минска»
	
	Код по ОКУД
	

	(наименование организации)
	
	
	


УТВЕРЖДАЮ
Управляющий С.А.Высоцкая
________________________________________________
(должность служащего)       (подпись)       (инициалы, фамилия)
«___06_» _____07_________ 20 26 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ _____
	Комиссия, образованная в соответствии с приказом от  «_26_» ___05______2026г. №_309
	в составе:

	Зам.председателя комиссии
	Зам.начальника УЦХО                                  И.Б.Лавринович

	
	(должность служащего)              (инициалы, фамилия)

	членов комиссии
	Инженер УЦХО                                     Н.М.Абраменко

	
	(должность служащего)              (инициалы, фамилия)

	
	

	
	(должность служащего)              (инициалы, фамилия)

	
	

	
	(должность служащего)              (инициалы, фамилия)


[bookmark: _GoBack]составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта (теневые навесы гр.№1 и №2)
	 ГУО "Детский сад №305 г.Минска" по ул.Уборевича,30  

	(наименование объекта)

	установлено, что
	В покрытии из асбестоцементных листов трещины , пробоины, не плотности в местах 

	
			(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

	Соединения листов-98,4м2.Планки ендов деформированы-12м. В обрешетке подгнивание нижней части-98,4м2

	В стропильной системе прогибы,разрушение концов балок,ослабление узловых соединений-98,4м2.

	Загнивание участков мауэрлатов-12м2.Вывести строительные отходы для утилизации расстояние-20км

	

	

	

	Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: 

	(перечень факторов)

	

	

	

	Работы следует производить с применением следующих механизмов:


	(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

	

	

	Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:
Дата начала разработки сметной документации   1 ИЮЛЯ2026г.
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ   03 АВГУСТА 2026г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ   30 ДНЕЙ.




	Зам.Председателя комиссии
	Зам.начальника УЦХО                                   И.Б.Лавринович

	
	(должность служащего)             (подпись)  (инициалы, фамилия)

	Члены комиссии
	Инженер УЦХО                                              Н.М.Абраменко

	
	(должность служащего)             (подпись)  (инициалы, фамилия)

	
	

	
	(должность служащего)             (подпись)  (инициалы, фамилия)

	
	

	
	(должность служащего)             (подпись)  (инициалы, фамилия)





	1. 
	Разборка покрытий кровли из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 М2
	0.984
	

	2. 
	Разборка ендов для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра
	100 М
	0.12
	

	3. 
	Разборка обрешетки из брусков с прозорами
	100 М2 КРОВЛИ
	0.984
	

	4. 
	Разборка стропил со стойками и подкосами из досок
	100 М2 КРОВЛИ
	0.984
	

	5. 
	Разборка мауэрлатов
	100 М2 КРОВЛИ
	0.12
	

	6. 
	Установка элементов каркаса из брусьев
	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТ
	0.12
	

	7. 
	Установка стропил
	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТ
	0.84
	

	8. 
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали
	100 М2
	0.984
	

	9. 
	Огнебиозащитная обработка изделий из древесины до установки в проектное положение составом "ЭК-1" для обеспечения II группы огнезащитной эффективности, вручную
	100 М2 ОБРАБАТЫВАЕМО
	0.77
	

	10. 
	Устройство кровель из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра
	100 М2
	0.984
	

	11. 
	Устройство ендов для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра
	100 М
	0.12
	

	12. 
	Установка торцевых ветровых планок по фасаду для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра
	100 М
	0.568
	

	13. 
	Резка металлопроката: уголок 36 х 4 мм
	100 ПЕРЕРЕЗОВ
	0.1
	


 
	Составил
	Инженер УЦХО
	
	
	
	Н.М.Абраменко

	
	(должность служащего)                                      (подпись)                                             (инициалы, фамилия)



« _06__ » _____07____ 20 26 г.    Проверил:Зам.начальника УЦХО                           И.Б.Лавринович


2
