ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

	№ пп
	Виды выполняемых строительно-монтажных работ
	Единица измерения
	Количество
	Примечание



Форма С-1
	Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Заводского района г. Минска»
	
	Код по ОКУД
	

	(наименование организации)
	
	
	


УТВЕРЖДАЮ
Управляющий С.А.Высоцкая
________________________________________________
(должность служащего)       (подпись)       (инициалы, фамилия)
«___06_» _____07_________ 20 26 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ _____
	Комиссия, образованная в соответствии с приказом от  «_26_» ___05______2026г. №_309
	в составе:

	Зам.председателя комиссии
	Зам.начальника УЦХО                                  И.Б.Лавринович

	
	(должность служащего)              (инициалы, фамилия)

	членов комиссии
	Инженер УЦХО                                     Н.М.Абраменко

	
	(должность служащего)              (инициалы, фамилия)

	
	

	
	(должность служащего)              (инициалы, фамилия)

	
	

	
	(должность служащего)              (инициалы, фамилия)


[bookmark: _GoBack]составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта (теневые навесы гр. №8 и №12)
	 ГУО "Детский сад №436 г.Минска" по ул.Нестерова,64  

	(наименование объекта)

	установлено, что
	В покрытии из асбестоцементных листов трещины , пробоины, не плотности в местах 

	
			(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

	Соединения листов-136м2. В обрешетке подгнивание нижней части, следы коробления-136м2

	В стропильной системе прогибы,разрушение концов балок,ослабление узловых соединений-136 м2.

	Для замены кровельного покрытия необходимо, демонтировать а затем установить опорные столбы-148кг. Отливы

	Коррозированы, в изломах-31,0м.

	Вывести строительные отходы для утилизации расстояние-20км

	

	Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: 

	(перечень факторов)

	

	

	

	Работы следует производить с применением следующих механизмов:


	(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

	

	

	Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:
Дата начала разработки сметной документации   1 ИЮЛЯ2026г.
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ   01 ОКТЯБРЯ 2026г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ   30 ДНЕЙ.




	Зам.Председателя комиссии
	Зам.начальника УЦХО                                   И.Б.Лавринович

	
	(должность служащего)             (подпись)  (инициалы, фамилия)

	Члены комиссии
	Инженер УЦХО                                              Н.М.Абраменко

	
	(должность служащего)             (подпись)  (инициалы, фамилия)

	
	

	
	(должность служащего)             (подпись)  (инициалы, фамилия)

	
	

	
	(должность служащего)             (подпись)  (инициалы, фамилия)







	1. 
	Разборка покрытий кровли из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 М2
	1.36
	

	2. 
	Разборка стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен
	100 М2 КРОВЛИ
	1.36
	

	3. 
	Разборка обрешетки из брусков с прозорами
	100 М2 КРОВЛИ
	1.36
	

	4. 
	Демонтаж металлоконструкций столбов (прим)
	Т ДЕМОНТИРОВАННЫХ КО
	0.148
	

	5. 
	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 М
	0.301
	

	6. 
	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной до 0,7 м
	М3
	0.4
	

	7. 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы
	100 М3 ГРУНТА
	0.44
	

	8. 
	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м
	Т КОНСТРУКЦИЙ
	0.09
	

	9. 
	Устройство монолитных железобетонных фундаментов под колонны
	100 М3
	0.003
	

	10. 
	Установка опорных уголков (прим)
	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
	0.02
	

	11. 
	Приварка уголков к стальным трубам диаметром до 100 мм
	100 ШТ.
	0.08
	

	12. 
	Резка металлопроката: уголок 50 х 5 мм
	100 ПЕРЕРЕЗОВ
	0.3
	

	13. 
	Установка стропил
	100 М2 СКАТА КРЫШИ
	1.1
	

	14. 
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов
	100 М2
	1.1
	

	15. 
	Огнебиозащитная обработка изделий из древесины до установки в проектное положение составом "ЭК-1" для обеспечения II группы огнезащитной эффективности, вручную
	100 М2 ОБРАБАТЫВАЕМО
	1.26
	

	16. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 М2
	0.01
	

	17. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 М2
	0.01
	

	18. 
	Устройство кровель из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра
	100 М2
	1.1
	

	19. 
	Установка коньковых планок для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра
	100 М
	0.22
	


 
	Составил
	Инженер УЦХО
	
	
	
	Н.М.Абраменко

	
	(должность служащего)                                      (подпись)                                             (инициалы, фамилия)



« 06 » _____07________ 20 26 г.  Проверил:Зам.начальника УЦХО                             И.Б.Лавринович
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