ГродМТ 421/26-ЗОИ                                                                                          Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

[bookmark: _Hlk197083654][bookmark: _Hlk231396160]Лот 1 Принадлежности, расходные материалы и инструментарий к аппаратам электрохирургическим

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм
	Кол-во

	1.1
	Держатель электродов 
	шт
	40

	1.2
	Электрод-шпатель 
	шт
	40

	1.3
	Нейтральный электрод многоразовый
	шт
	20

	1.4
	Пинцет байонетный (кат.номер. ЕМ261 -3СЕ) или аналог
	шт
	5

	1.5
	Держатель для подключения биполярных инструментов (электродов). (кат. номер ЕН330Е-4) или аналог
	шт
	5



[bookmark: _Hlk197435556]2.Технические требования:
	[bookmark: _Hlk197352469]№ п/п
	Наименование 
	Технические параметры

	2.1
	Держатель электродов 
	Держатель электродов:
- тип подключения: монополярный;
- инструментальная часть: 4мм;
- аппаратная часть: 4мм;
- с двумя кнопками управления;
- длина кабеля не менее 3-х метров;
- вилка стандартная 3-х пиновая.

	2.2
	Электрод-шпатель 
	Электрод-шпатель:
- Овальная форма;
- прямой, 2 x 24 мм
- Совместимый с держателем п/п. 1.1

	2.3
	Нейтральный электрод многоразовый
	Нейтральный электрод многоразовый:
- Размер 30*17см +-5%.
- Разъем для подключения кабеля на удалении от плоскости электрода 0,5-0,7 м.
- Совместимый и предназначенный для работы с кабелем подключения нейтрального электрода к прибору.

	2.4 
	Пинцет байонетный (кат. номер. ЕМ261 -3СЕ) или аналог
	Пинцет байонетный должен быть:
- прямой,
- с прямыми кончиками,
- с антипригарными свойствами
- длина 230 мм;
- размер площадки 6*07 мм;

	2.5
	Держатель для подключения биполярных инструментов (электродов). (кат. номер ЕН330Е-4) или аналог
	Держатель для подключения биполярных инструментов (электродов):
- Инструментальная часть – подключение к пинцетам (евростандарт);
- Аппартная часть – вилка с двумя штекерами 4мм.
- Длина кабеля не менее 3м.


Инструмент должны быть многоразового использования, подвергаться многочисленным циклам газовой, химической стерилизации и автоклавированию в соответствии с требованиями санитарно-противоэпидемического режима МЗ РБ;
- документальное подтверждение совместимости с ЭХВЧ- аппаратами производства Söring, Еmed, Фотек т.к. закупка производится под имеющееся оборудование. 

[bookmark: _Hlk231456908]Лот 2 Принадлежности, расходные материалы и инструментарий к аппаратам электрохирургическим

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.1
	Кабель монополярный для аргонового гибкого электрода
	шт
	1

	1.2
	Нейтральный электрод многоразовый с кабелем
	шт
	2

	1.3
	Зонд аргоновый гибкий многоразовый
	шт
	3

	1.4
	Кабель монополярный эндоскопический
	шт
	1



2.Технические требования:
	№ п/п
	Наименование 
	Технические параметры

	2.1
	Кабель монополярный для аргонового гибкого электрода
	Кабель монополярный для аргонового гибкого электрода:
- плоский коннектор;
- длина не менее 3,5 м;

	2.2
	Нейтральный электрод многоразовый с кабелем
	Нейтральный электрод многоразовый с кабелем:
- длина кабеля не менее 4м;
- из токопроводящей резины;
- размер 30*17 (± 1 см).

	2.3
	Зонд аргоновый гибкий многоразовый
	Зонд аргоновый гибкий многоразовый:
- диаметр 2.3 мм, длина 2.2 м – 1 шт;
- диаметр 3.2 мм, длина 2.2 м - 1 шт;
- диаметр 2.3 мм, длина 3 м – 1 шт. 
- должен быть с прямым (аксиальным) направлением потока газа

	2.4 
	Кабель монополярный эндоскопический
	Кабель монополярный эндоскопический:
 - длина не менее 3м;
- гнездо (разъём) 3 мм.


Инструмент должны быть многоразового использования, подвергаться многочисленным циклам газовой, химической стерилизации и автоклавированию в соответствии с требованиями санитарно-противоэпидемического режима МЗ РБ;
- документальное подтверждение совместимости с ЭХВЧ- аппаратом производства Emed ATOM, т.к. закупка производится под имеющееся оборудование.

Лот 3 Набор инструментария для гистерорезектоскопии

[bookmark: _Hlk197522237]1. Соcтав(комплектация)медицинских изделий
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.1
	Монополярный электрод петля Кат. № 49-3334 или аналог
	шт.
	10

	1.2
	Монополярный электрод петля Кат. № 49-3314 или аналог
	шт.
	10



[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]2. Технические требования:
	[bookmark: _Hlk231456544]№
п/п
	Наименование 
	Технические параметры

	2.1.
	Монополярный электрод петля Кат. № 49-3334 или аналог
	Изогнутая под 90 град, 24 Charr

	2.2.
	Монополярный электрод петля Кат. № 49-3314 или аналог
	Изогнутая под 30 град, 24 Charr


0. - инструменты должны быть многоразового использования;
0. - подвергаться многочисленным циклам химической дезинфекции;
- подвергаться многочисленным циклам газовой, химической стерилизации и автоклавированию в соответствии с требованиями санитарно-противоэпидемического режима МЗ РБ;
- должны быть совместимы с гистероскопической стойкой производства «LAWTON GmbH& Со. KG, ГЕРМАНИЯ».

[bookmark: _Hlk197437512][bookmark: _Hlk198045817]Лот 4 Наконечник (рукоятка) для электродов со шнуром к прибору радиохирургическому Surgitron 

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Наконечник (рукоятка) для электродов со шнуром к прибору радиохирургическому Surgitron EMC 
	шт
	5


2. Технические требования:
2.1. Предназначен для фиксации электродов.
2.3.  Длина кабеля не менее 3 метров.
2.2. Устойчив к циклу обработки состоящей из дезинфекции, предстерилизационной очистки, воздушной стерилизации.
2.3. Многократного использования.
2.4. * Наконечник (рукоятка) для электродов со шнуром   должен быть обязательно к адаптирован к аппарату Surgitron EMC, 2011 года выпуска.

[bookmark: _Hlk198045809]Лот 5 Рукоятка к биполярному зажиму BiClamp LAP, ERBE к системе хирургической высокочастотной ERBE модель VIO300 (или аналог)

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	[bookmark: _Hlk231484839]Рукоятка к биполярному зажиму BiClamp LAP, ERBE (или аналог) к системе хирургической высокочастотной ERBE модель VIO300D
	шт
	5



2. Технические требования:
[bookmark: _Hlk231397203]2.1. Является составной частью биполярного (лапароскопического) зажима BiClamp LAP, ERBE.
2.2.  Длина кабеля не менее 3 метров.
2.3. Допустимые методы стерилизации: паровой (1340С), газовый.
2.4. Многократного использования.
2.5. * Рукоятка к биполярному зажиму BiClamp должна быть адоптирована к системе хирургической высокочастотной ERBE модель VIO300D, 2011 года выпуска

Лот 6 Нейтральный одноразовый электрод к генераторам электрохирургическим высокочастотным ARC 200, ARC 400 пр-ва BOWA Германия

1. Состав медицинских изделий
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1 
	Нейтральный одноразовый электрод без кабеля  
	штука
	500



2. Технические требования
	№ п/п
	Технические параметры

	1. 
	Предлагаемые комплектующие должны быть совместимы с высокочастотными генераторами ARC 200, ARC 400 пр-ва BOWA Германия

	1. 
	 Нейтральный одноразовый электрод должен иметь поверхность соприкосновения с телом пациента в пределах 90-100 см²

	1. 
	 Нейтральный одноразовый электрод должен быть совместим с соединительным кабелем многоразового использования пр-ва BOWA Германия (380-050)   



Лот 7 Принадлежности и расходные материалы для электрогенератора EMED

1. Состав медицинских изделий
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Держатель электродов, большой 
	шт.
	3

	2
	Электрод-нож, прямой
	шт.
	5

	3
	Кабель монополярный лапароскопический
	шт.
	3



2. Технические требования
	№ п/п
	Наименование
	Технические параметры

	1
	Держатель электродов, большой 
	Держатель электродов, большой не менее 4 мм, 2-х кнопочный, кабель не менее 4 м, 3-х штыревой разъем

	2
	Электрод-нож, прямой
	Размеры ножа должны быть не менее 25х3,5 мм;
Установочный разъем не менее 4 мм.

	3
	Кабель монополярный лапароскопический
	Кабель должен быть монополярный
Длина не менее 3 метров
Диаметр не менее 4 мм
3-х штыревой разъем



[bookmark: _Hlk231398225]Лот 8 ВЧ-электрод, монополярный для резектоскопа 

1. Соcтав(комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	ВЧ-электрод, монополярный для резектоскопа
	шт
	6


2.Технические требования:
	2.1
	-тип «петля»

	2.2
	-диаметр проволки-0.35мм

	2.3
	-для использования с оптикой 12*

	2.4
	-многоразовый (возможность стерилизации автоклавированием)


 -«ВЧ-электрод, монополярный для резектоскопа» должен быть полностью совместим с резектоскопом производства Olympus Winter & Ibe (Германия) имеющимся в лечебном учреждении.

[bookmark: _Hlk231398508]Лот 9 Электрод-петля для резектоскопа биполярный

1. Соcтав(комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Электрод-петля для резектоскопа биполярный
	шт
	10


2. Технические требования:
2.1. Режущая петля – применяется для трансуретральной резекции опухолей предстательной железы или мочевого пузыря. 
2.2. Петля-электрод для биполярной резекции.
2.3. Должен подходить для работы с резектоскопами фирмы STORZ, Ackerman
2.4. Размер петли Ch24.

Лот 10 Принадлежности, расходные материалы и инструментарий к аппаратам электрохирургическим

1. Соcтав(комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.1.
	Нейтральный электрод для коагуляции с применением ЭХВЧ – аппаратов и кабелем для подключения к ним
	шт
	2

	1.2.
	Держатель электрода
	шт
	10


2. Технические требования:
	[bookmark: _Hlk231473728]№ п/п
	Наименование 
	Технические параметры

	2.1.
	Нейтральный электрод для коагуляции с применением ЭХВЧ – аппаратов и кабелем для подключения к ним
	Материал изготовления: токопроводящая резина.
Площадь рабочей поверхности не менее 500 см2
- ВЧ кабель для подключения к ЭХВЧ аппарату: длина не менее 4 м
- Штекер для подключения к ЭХВЧ аппарату: цельнолитой для 2-х штырькового разъема, международного стандарта

	2.2.
	Держатель электрода 
	Держатель монополярных электродов малый 2-х кнопочный (резание, коагуляция), кабель 3-3,3м, з-х трехштырьковый стандартный разъем
- Инструментальная часть: подключение к электродам со штекером 2,4 мм
- Аппаратная часть: трехштырьковый стандартный разъем
С количеством циклов стерилизации не менее 150




[bookmark: _Hlk231397831]Лот 11 Расходные материалы к аппарату ультразвуковому хирургическому кавитационному «Фотек», модель «ACTITON»

1. Соcтав(комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Расходные материалы к аппарату ультразвуковому хирургическому кавитационному «Фотек», модель «ACTITON»

	[bookmark: _Hlk231472238]1.1
	Узел акустический ультразвуковой с возможностью установки сменного инструмента
	шт.
	3

	1.2
	Переходник-адаптер для подключения ирригационной магистрали к узлу
	шт.
	10

	1.3
	Наконечник сменный
	шт.
	5

	1.4
	Магистраль для насоса волюметрического Volumat Agilla VP
	шт.
	600

	1.5
	Набор шайб для сменных ультразвуковых инструментов
	шт.
	20

	1.6
	Коннектор с возвратным клапаном
	шт.
	600



[bookmark: _Hlk231397840]2. Технические требования:
	№ п/п
	Наименование 
	Технические параметры

	2.1
	Узел акустический ультразвуковой с возможностью установки сменного инструмента
	[bookmark: _Hlk211330739]-для обработки гнойных ран до 10 см,
- используется для лекарственного фонофореза,
- совместим с кавитационным ультразвуковым хирургическим аппаратом ACTITION,
-автоклавируемый,
-возможна установка сменного инструмента.

	2.2
	Переходник-адаптер для подключения ирригационной магистрали к узлу
	-для обработки гнойных ран до 10 см,
- используется для лекарственного фонофореза,
- совместим с кавитационным ультразвуковым хирургическим аппаратом ACTITION,
-автоклавируемый,
-возможна установка сменного инструмента.

	2.3
	Наконечник сменный
	-для обработки гнойных ран до 10 см,
- наличие ирригационного канал,
- автоклавируемый.

	2.4
	Магистраль для насоса волюметрического Volumat Agilla VP
	-одноразовая стерильная упаковка,
-совместим с кавитационным ультразвуковым хирургическим аппаратом ACTITION,
-используется для проведения жидкостей и лекарственных растворов иземкостей в ирригационный канал узла акустического ультразвукового.

	2.5
	Набор шайб для сменных ультразвуковых инструментов
	-совместим с кавитационным ультразвуковым хирургическим аппаратом ACTITION,
-автоклавируемый.

	2.6
	Коннектор с возвратным клапаном
	-одноразовая упаковка,
-совместим с кавитационным ультразвуковым хирургическим аппаратом ACTITION,
-используется для подключения к ирригационной магистрали.



Лот 12 Электроды для аппарата электрохирургического  

[bookmark: _Hlk197435593][bookmark: _Hlk197355526]1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Электроды для аппарата электрохирургического «Сургитрон»
	комплект
	10

	1.1.
	Электрод игольчатый, с широкой иглой (в комплекте)
	
	


2.Технические требования:
2.1. предназначен для разрезания, удаления пораженных тканей и новообразований, соединения мягких тканей и сосудов методами радиоволновой хирургии;
2.2. Электрод игольчатый, с широкой иглой (в комплекте) должен быть совместим с имеющимся аппаратом электрохирургическим «Сургитрон»;
2.3. длина стержня: от 50 до 200 мм;
2.4. диаметр стержня: 1,6 мм, 2,0 мм, 2,4 мм, 4,0 мм;
2.5. формы стержня: прямая или изогнутая;
2.6. изготовлен из хирургической вольфрамовой проволоки или другого аналогичного по техническим характеристикам материала;
2.7. быть многоразового использования;
2.8. должен быть устойчив к стерилизации газовым, химическим методом.

Лот 13 Расходные материалы к аппаратам электрохирургическим

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Электрод-нож
	шт.
	10

	1.2
	Держатель монополярного электрода с кнопками управления
	шт
	10

	1.3
	Электрод нейтральный для электрохирургии одноразовый
	шт
	200



2.Технические требования:
	№ п/п
	Наименование 
	Технические параметры

	2.1.
	Электрод-нож
	электрод-нож;
электрод-лезвие сечение в пределах 2*0,5 мм;
соединение лезвие с диаметром штекера в пределах 4,0 мм;
многоразовый.

	2.2
	Держатель монополярного электрода с кнопками управления
	держатель монополярного электрода;
с кнопками управления;
с трёхполосной вилкой;
с диаметром штекера в пределах 4,0 мм;
длина кабеля в пределах 3 метров;
совместим с соединением лезвия с диаметром штекера в пределах 4,0 мм;
многоразовый.

	2.3
	Электрод нейтральный для электрохирургии одноразовый
	электрод нейтральный для электрохирургии;
для взрослых;
гидрогелиевая FOAM;
размеры в пределах 202*105 мм;
активная поверхность в пределах 118 см2;
без кабеля;
язычковое соединение;
одноразовый.



