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1.
Заявка на закупку: Аппарат рентгеновский палатный (передвижной)
2.
Заказчик Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии» 

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии»

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	220013, г. Минск, пр. Независимости, 64А

	Учетный номер плательщика
	192399556

	Адрес электронной почты
	mto@dhc.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	www.dhc.by


3.
Область применения: лучевая диагностика
4.
Сведения о государственной закупке: 

	лот № 1

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Аппарат рентгеновский палатный (передвижной)

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) <1>
	26.60.11.150

	Объем (количество)
	1 штука

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	 495 000,00 белорусских рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет


Приложение 1
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной

1.
Состав (комплектация) медицинских изделий.
	№
пп
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1.1
	Аппарат рентгеновский палатный (передвижной)
	штука
	1

	1.2
	Плоскопанельные рентгеновские детекторы
	штука
	2


2.
Показатели (характеристики):
	№ п/п
	Наименование
	Базовые параметры
	Примечания

	Аппарат рентгеновский палатный (передвижной)

	1.1. 
	Рентгеновский излучатель (рентгеновская трубка в сборе)

	1.1.1. 
	Анод вращающийся
	да
	

	1.1.2. 
	Скорость вращения анода не ниже
	3000 об/мин
	

	1.1.3. 
	Два фокусных пятна:
	малый
	не более 0,6 мм
	*

	1.1.4. 
	
	большой
	1,2±0,2 мм
	

	1.1.5. 
	Угол наклона мишени (анода)
	11-140
	

	1.2. 
	Рентгеновский генератор 

	1.2.1. 
	Мощность
	не менее 20 кВт
	

	1.2.2. 
	Диапазон изменения напряжения, с шагом 1кВ, кВ, не менее
	40 - 90
	

	1.2.3. 
	Длительность экспозиции, tэ, с
	от 0,004 до 10 с
	

	1.3. 
	Пульт управления

	1.3.1. 
	дистанционное управление экспозицией (прободная, безпроводная), дистанциирование не менее 8 метров 
	наличие
	

	1.4. 
	Штативное устройство аппарата
	наличие
	

	1.4.1. 
	выдвижная колонна крепления излучателя
	наличие
	

	1.4.2. 
	диапазон вращения колонны, не менее
	± 1800
	

	1.4.3. 
	диапазон вращения штатива излучателя в вертикальной плоскости, не менее
	± 900
	

	1.4.4. 
	вращение штатива излучателя в горизонтальной плоскости, не менее
	± 900
	

	1.4.5. 
	Механический привод на колёса, обеспечивающий скорость 0-5 км/ч, датчик столкновения, тормозная система
	наличие
	

	1.5. 
	Плоскопанельные рентгеновские детекторы

	1.5.1. 
	Функция беспроводной передачи данных в цифровом формате с приёмника (детектора)
	наличие
	

	1.5.2. 
	Размер приёмника 1, мм, не менее
	420-460х350-385х15-16 
	

	1.5.3. 
	Количество, шт, не менее
	1
	

	1.5.4. 
	Размер приёмника 2, мм, не более
	340-350х270-300х15-16 
	*

	1.5.5. 
	Количество, шт, не менее
	1
	

	1.6. 
	Консоль рентгенолаборанта
	наличие
	

	1.6.1. 
	объём оперативной памяти, не менее, Гб
	4
	

	1.6.2. 
	объём запоминающего устройства, Гб, не менее
	500
	

	1.6.3. 
	размер диагонали экрана, не менее
	17”(19)
	

	1.6.4. 
	число пикселей, ед., не менее
	1280х800
	

	1.6.5. 
	Функция беспроводной передачи данных в цифровом формате в рентгеновский архив
	наличие
	

	1.6.6. 
	Получение данных пациента (назначений, направлений) из внешних источников, в т.ч.  с АИАС «Клиника» (Mediatela)
	наличие
	

	1.7. 
	Питание

	1.7.1. 
	частота тока, Гц
	50-60
	

	1.7.2. 
	Напряжение, В
	220–240
	

	1.7.3. 
	длина сетевого кабеля, м
	не менее 5
	*


3.
Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1.
Гарантийный срок – не менее 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

4.
Монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию.

4.1.
Поставщик берет на себя обязательства выполнить без дополнительной оплаты монтаж, наладку и ввод в эксплуатацию Товара, поставляемого Покупателю, провести обучение (инструктаж) не менее одного технического и двух медицинских работников правилам пользования (применения) Товара согласно эксплуатационной документации изготовителя (производителя).

Пункты задания, обозначенные символом «*» являются обязательными, в случае их невыполнения предложение участника отклоняется.
Разработчик:
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