ГродМТ 508/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

ДЛЯ СУБЬЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
[bookmark: _Hlk179887743]
Лот 1 Реагенты, контроли и расходные материалы для автоматического гематологического анализатора DхН 500 Beckman Coulter
1. [bookmark: _Hlk232770314]Состав расходных материалов: 
	№
	Наименование
	Ед. изм. 
	Кол-во 

	1. 
	Изотонический раствор
	л
	2 960

	1. 
	Лизирующий раствор
	л
	202,5

	1. 
	Промывающий раствор
	л
	312,5

	1. 
	Контрольный материал трехуровневый
	наб. (6 фл. по 2,3 мл, по 2 фл. каждого уровня)
	65


2. Технические требования:
2.1. Предлагаемые реагенты, контроли должны быть адаптированы для работы на анализаторах DхН500 Beckman Coulter, что должно быть подтверждено документальными материалами изготовителя анализаторов.

Лот 2 Реагенты, контроли и расходные материалы для автоматического гематологического анализатора DхН 900 Beckman Coulter
1.	Состав расходных материалов:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Дилюент DxH (не менее10 л в уп.) (или аналог) 
	л.
	500

	2. 
	Лизирующий раствор DxH (не менее5 л в уп.) (или аналог)
	л.
	40

	3.
	Реагенты DxH для дифференцировки лейкоцитов (не менее 2,75 л в уп.) (или аналог)
	л.
	27,5

	4.
	Реагент DxH для анализа ретикулоцитов (не менее 2,28 л в уп) (или аналог)
	л.
	11,4

	5.
	Промывающий реагент DxH (не менее 10 л в уп.) (или аналог)
	л.
	60

	6.
	Контроль Latron CP-X (не менее 8х4 мл) (или аналог)
	уп.
	6

	7.
	Контроль 6С (не менее 9x3.5 мл) (или аналог)
	уп.
	8

	8.
	Контроль для ретикулоцитов (не менее12х3,5 мл) (или аналог)
	уп.
	5


2.Технические требования:
2.1. Реагенты и контрольные материалы технологически совместимые с гематологическим анализатором UniCell DxH 900, Beckman Coulter (США).
2.2. Поставщик должен предоставить обязательство об оказании заказчику квалифицированной методической помощи при установке контрольных материалов на борт анализатора для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы.
 
