ГродМТ 415/26-ЗОИ 	Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Спицы Киршнера

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1.1
	Спица Киршнера, диаметр 0,8 мм, длина 100 мм
	10

	1.2
	Спица Киршнера, диаметр 0,8 мм, длина 150 мм
	10

	1.3
	Спица Киршнера, диаметр 0,8 мм, длина 200 мм
	10

	1.4
	Спица Киршнера, диаметр 0,8 мм, длина 300 мм
	10

	1.5
	Спица Киршнера, диаметр 1,0 мм, длина 100 мм
	20

	1.6
	Спица Киршнера, диаметр 1,0 мм, длина 150 мм
	120

	1.7
	Спица Киршнера, диаметр 1,0 мм, длина 200 мм
	120

	1.8
	Спица Киршнера, диаметр 1,0 мм, длина 250 мм
	20

	1.9
	Спица Киршнера, диаметр 1,0 мм, длина 300 мм
	50

	1.10
	Спица Киршнера, диаметр 1,5 мм, длина 200 мм
	540

	1.11
	Спица Киршнера, диаметр 1,5 мм, длина 250 мм
	1 300

	1.12
	Спица Киршнера, диаметр 1,5 мм, длина 300 мм
	1 550

	1.13
	Спица Киршнера, диаметр 1,5 мм, длина 340 мм
	250

	1.14
	Спица Киршнера, диаметр 1,8 мм, длина 300 мм
	600

	1.15
	Спица Киршнера, диаметр 1,5 мм, длина 340 мм, с упорной площадкой
	30

	1.16
	Спица Киршнера, диаметр 1,8 мм, длина 350 мм
	500

	1.17
	Спица Киршнера, диаметр 2,0 мм, длина 200 мм
	250

	1.18
	Спица Киршнера, диаметр 2,0 мм, длина 250 мм, с упорной площадкой
	140

	1.19
	Спица Киршнера, диаметр 2,0 мм, длина 250 мм
	1 200

	1.20
	Спица Киршнера, диаметр 2,0 мм, длина 300 мм
	500

	1.21.
	Спица Киршнера, диаметр 2,0 мм, длина 300 мм, с упорной площадкой
	1 000

	1.22
	Спица Киршнера, диаметр 2,0 мм, длина 340 мм
	400

	1.23
	Спица Киршнера, диаметр 2,0 мм, длина 350 мм
	350

	1.24
	Спица Киршнера, диаметр 2,0 мм, длина 370 мм
	200

	1.25
	Спица Киршнера, диаметр 2,0 мм, длина 400 мм
	300

	1.26
	Спица Киршнера, диаметр 2,0 мм, длина 450 мм
	200

	1.27
	Спица Киршнера, диаметр 2,5 мм, длина 300 мм
	1 020

	1.28
	Спица Киршнера, диаметр 2,5 мм, длина 370 мм
	50

	1.29
	Спица Киршнера, диаметр 2,5 мм, длина 400 мм
	20

	1.30
	Спица Киршнера, диаметр 3,0 мм, длина 300 мм
	20

	1.31
	Спица Киршнера, диаметр 3,0 мм, длина 370 мм
	50

	1.32
	Спица Киршнера с двухсторонней заточкой, диаметр 1,0 мм, длина 310 мм
	10

	1.33
	Спица Киршнера с двухсторонней заточкой, диаметр 1,2 мм, длина 310 мм
	10

	1.34
	Спица Киршнера с двухсторонней заточкой, диаметр 1,5 мм, длина 310 мм
	10

	1.35
	Спица Киршнера с двухсторонней заточкой, диаметр 1,8 мм, длина 310 мм
	10

	1.36
	Спица Киршнера с двухсторонней заточкой, диаметр 2,0 мм, длина 310 мм
	10

	1.37
	Спица Киршнера, диаметр 2,0 мм, длина 450 мм, с упорной площадкой
	45


2. Показатели (характеристики):
2.1. Требования по материалу: нержавеющая сталь, коррозионностойкая.
2.2.  Допустимо отклонение по длине ± 20 мм.

Лот 2 Стержни для остеосинтеза плеча

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1.1
	Стержень для остеосинтеза плеча типа «Интерлокинг» либо аналог, канюлированный, диаметр 8 мм, длина 210-220 мм   
	3

	1.2
	Стержень для остеосинтеза плеча типа «Интерлокинг» либо аналог, канюлированный, диаметр 8 мм, длина 230-240 мм    
	13

	1.3
	Стержень для остеосинтеза плеча типа «Интерлокинг» либо аналог, канюлированный, диаметр 8 мм, длина 250-260 мм   
	13

	1.4
	Стержень для остеосинтеза плеча типа «Интерлокинг» либо аналог, канюлированный, диаметр 8 мм, длина 270-280 мм   
	13

	1.5
	Стержень для остеосинтеза плеча типа «Интерлокинг» либо аналог, канюлированный, диаметр 8 мм, длина 290-320 мм
	10


2. Показатели (характеристики):
2.1. Тип изделия: интрамедуллярный блокируемый стержень для остеосинтеза плечевой кости (interlocking), предназначенный для фиксации диафизарных/метафизарных переломов плеча.
2.2. Диаметр стержня: 8 мм (допускается технологическое отклонение производителя в пределах ±0,2 мм).
2.3. Длины: в диапазонах, указанных в номенклатуре (230–240 мм; 250–260 мм; 270–280 мм; 290–320 мм).
2.4. Конструкция: проксимальное и дистальное блокирование винтами; возможность статической и/или динамической фиксации (при наличии соответствующих отверстий). 
2.5. Наличие радиопрозрачных/рентгеноконтрастных меток для позиционирования.
2.6. Материал: титановый сплав медицинского назначения (например, Ti‑6Al‑4V) и/или высококачественная медицинская нержавеющая сталь — коррозионностойкая, биосовместимая.
2.7. Поверхность: без дефектов, заусенцев, соблюдение шероховатости в соответствии с ТНПА/документацией производителя.

Лот 3 Сверла

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1.1
	Сверло диаметр 2,0 мм, длина не менее 150мм 
	7

	1.2
	Сверло диаметр 2,5 мм, длина не менее 150мм 
	22

	1.3
	Сверло диаметр 3,0 мм, длина не менее 150мм
	17

	1.4
	Сверло диаметр 3,2 мм, длина не менее 150мм
	15

	1.5
	Сверло диаметр 3,5 мм, длина не менее 150мм
	15

	1.6
	Сверло диаметр 4,0 мм, длина не менее 150мм
	12

	1.7
	Сверло диаметр 4,5 мм, длина не менее 150мм
	10


2. Технические характеристики:
2.1.  Сверло спиральное.
2.2.  Материал – нержавеющая сталь, коррозионностойкая.

Лот 4 Сверла канюлированные

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1.1.
	Сверло канюлированное (ChM) длина 200мм, диаметр сверла 7,0мм, 
диаметр отверстия 2,5мм
	9

	1.2.
	Сверло канюлированное (ChM) длина 200мм, диаметр сверла 8,0мм, 
диаметр отверстия 2,5мм
	9

	1.3.
	Сверло канюлированное (ChM) длина 120 мм, диаметр 4,5 мм, 
диаметр отверстия 1,2 мм
	9


2. Технические требования:
2.1. Материал рабочей части: высоколегированная медицинская нержавеющая сталь и/или твердосплавные напайки, устойчивые к коррозии и повторной стерилизации.
2.2. Канюляция: соответствие указанному диаметру канала; проходимость под проводник заданного диаметра.

Лот 5 Костная проволока для серкляжа

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, м.

	1.1.
	Костная проволока для серкляжа диаметр 0,5 мм
	205

	1.2.
	Костная проволока для серкляжа диаметр 0,8 мм
	200

	1.3.
	Костная проволока для серкляжа диаметр 1,0 мм
	225

	1.4.
	Костная проволока для серкляжа диаметр 1,2 мм
	222

	1.5.
	Костная проволока для серкляжа диаметр 1,5 мм
	172


2. Технические характеристики:
2.1.   Материал – нержавеющая сталь и/или титановый сплав, коррозионностойкая.

Лот 6 Пластины блокируемые LCP

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1.1
	Для проксимального конца большеберцовой кости латеральные, левые, 4-6 отверстий, L-116-118 мм, диаметр блокирующего винта 5,0 мм
	2

	1.2
	Для проксимального конца большеберцовой кости латеральные, правые, 4-6 отверстий, L-116-118 мм, диаметр блокирующего винта 5,0 мм
	12

	1.3
	Для дистального конца большеберцовой кости, медиальные, 4 отверстия, L-109-123 мм, диаметр блокирующего винта 3,5 мм, левые
	16

	1.4
	Для дистального конца большеберцовой кости, медиальные, 4 отверстия, L-116-123 мм, диаметр блокирующего винта 3,5 мм, правые
	16

	1.5
	Для дистального конца большеберцовой кости, медиальные, 6 отверстий, L-142-153 мм, диаметр блокирующего винта 3,5 мм, левые
	16

	1.6
	Для дистального конца большеберцовой кости, медиальные, количество 6 отверстий, L-142-153 мм, диаметр блокирующего винта 3,5 мм, правые
	16

	1.7
	Для дистального конца большеберцовой кости, медиальные, 10 отверстий, L- 142 -213 мм, диаметр блокирующего винта 3,5 мм, левые
	21

	1.8
	Для дистального конца большеберцовой кости медиальные, 10 отверстий, L-142-213 мм, диаметр блокирующего винта 3,5 мм, правые
	11

	1.9
	Для дистального конца лучевой кости, 3 отверстия, длина 48-50 мм, правые, блокирующий винт 2,4/2,7 мм, 
	14

	1.10
	Для дистального конца лучевой кости, 3 отверстия, длина 48-50 мм, левые, блокирующий винт 2,4/2,7 мм. 
	14

	1.11
	Для проксимального конца плечевой кости, 3 отверстия, L-90-101 мм, 
Диаметр блокирующего винта 3,5 мм.
	12

	1.12
	Для проксимального конца плечевой кости, 5 отверстий, L-114-131 мм, 
диаметр блокирующего винта 3,5 мм.
	16

	1.15
	Для пяточной кости L-60-69 мм, диаметр блокирующего винта 3,5 мм. Правые
	3

	1.16
	Для пяточной кости L-60-69 мм, диаметр блокирующего винта 3,5 мм. Левые
	3

	1.17
	Для пяточной кости L-70-80 мм, диаметр блокирующего винта 3,5 мм. Правые
	2

	1.18
	Для пяточной кости L-70-80 мм, диаметр блокирующего винта 3,5 мм. Левые
	2


2. Технические характеристики:
2.1. Материал – нержавеющая сталь и/или титановый сплав, коррозионностойкая.

Лот 7 Винты блокирующие

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1.1
	Винт блокирующий длина 18 мм, диаметр 2,4 мм 
	80

	1.2
	Винт блокирующий длина 18 мм, диаметр 3,5 мм
	50

	1.3
	Винт блокирующий длина 20 мм, диаметр 2,4 мм 
	70

	1.4
	Винт блокирующий длина 20 мм, диаметр 2,7 мм
	70

	1.5
	Винт блокирующий длина 20 мм, диаметр 3,5 мм 
	20

	1.6
	Винт блокирующий длина 26-28 мм, диаметр 3,5 мм 
	30

	1.7
	Винт блокирующий длина 30 мм, диаметр 2,4 мм 
	20

	1.8
	Винт блокирующий длина 30 мм, диаметр 3,5 мм 
	40

	1.9
	Винт блокирующий длина 34-35 мм, диаметр 3,5 мм 
	90

	1.10
	Винт блокирующий длина 40 мм, диаметр 3,5 мм 
	30

	1.11
	Винт блокирующий длина 60 мм, диаметр 3,5 мм 
	50

	1.12
	Винт блокирующий длина 65 мм, диаметр 5,0 мм 
	50


2. Технические характеристики:
2.1. Материал – нержавеющая сталь и/или титановый сплав, коррозионностойкая.

Лот 12 Винты спонгиозные

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1.1.
	Винт спонгиозный (шестигранный паз), диаметр 6,5 мм

	1.1.1
	Длина 34,0-35,0 мм, длина резьбы 15,0-17,0 мм
	10

	1.1.2
	Длина 39,0-40,0 мм, длина резьбы 15,0-17,0 мм
	30

	1.1.3
	Длина 44,0-45,0 мм, длина резьбы 15,0-17,0 мм
	30

	1.1.4
	Длина 48,0-50,0 мм, длина резьбы 15,0-17,0 мм
	30

	1.1.5
	Длина 54,0-55,0 мм, длина резьбы 15,0-17,0 мм
	10

	1.1.6
	Длина 58,0-60,0 мм, длина резьбы 15,0-17,0 мм
	20

	1.1.7
	Длина 64,0-66,0 мм, длина резьбы 15,0-17,0 мм
	20

	1.1.8
	Длина 69,0-71,0 мм, длина резьбы 15,0-17,0 мм
	20

	1.2.
	Винт спонгиозный сплошная (полная) резьба (шестигранный паз), диаметр 6,5 мм

	1.2.1
	Длина 25-30,0 мм
	10

	1.2.2
	Длина 35,0 мм
	10

	1.2.3
	Длина 40,0 мм
	10

	1.2.4
	Длина 45,0 мм
	10

	1.2.5
	Длина 50,0 мм
	10

	1.2.6
	Длина 55,0 мм
	10

	1.2.7
	Длина 60,0 мм
	20

	1.2.8
	Длина 65,0 мм
	20

	1.2.9
	Длина 70,0 мм
	20

	1.2.10
	Длина 75,0 мм
	20

	1.2.11
	Длина 80,0 мм
	20


2. Показатели (характеристики):
2.1. Требования по материалу: нержавеющая сталь, коррозионностойкая.


