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Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Комплект фильтров для коробки стерилизационной

	№ п/п
	Наименование 
	Требования, предъявляемые при необходимости
	Кол-во,    к-т.

	1
	Комплект фильтров для коробки стерилизационной на 3 л.
	Комплект состоит из двух фильтров. 
	98

	2
	Комплект фильтров для коробки стерилизационной на 6 л.
	
	185

	3
	Комплект фильтров для коробки стерилизационной на 9 л.
	
	305

	4
	Комплект фильтров для коробки стерилизационной на 12 л.
	
	235

	5
	Комплект фильтров для коробки стерилизационной на 18 л.
	
	1080


2. Технические характеристики:
2.1.Фильтры сохраняют свои фильтрующие свойства до 60 циклов стерилизации.

Лот 2 Коробка стерилизационная с фильтром

	№ п/п
	Наименование
	Условный объем, куб. дм
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Коробка стерилизационная с фильтром на 3 л.
	3
	шт
	9

	2
	Коробка стерилизационная с фильтром на 6 л.
	6
	шт
	10

	3
	Коробка стерилизационная с фильтром на 9 л.
	9
	шт
	6

	4
	Коробка стерилизационная с фильтром на 12 л.
	12
	шт
	7

	5
	Коробка стерилизационная с фильтром на 18 л.
	18
	шт
	23


[bookmark: _Hlk228980178]2. Технические характеристики:
2.1. Коробки стерилизационная должны быть изготовлены из металла.
2.2. Коробки стерилизационные с фильтром должны обеспечивать сохранение стерильности хранящихся в них медицинских изделий в течение не менее 20-ти суток.

