
Приложение 4 к аукционным документам №А606-07/261
Технические характеристики предмета закупки
Назначение: для выполнения работ в коммунальном хозяйстве 
по обеспечению уборки улиц и дворов, работ на мелкоконтурных земельных участках. 
Мотоблок:
Габаритные размеры: длина/ширина/высота: 1780/846/1070 мм (±55);
Двигатель: бензиновый, не менее 10 кВт;
Число передач: 4/2;
Скорость движения вперед:
минимальная - не более 2,8 км/ч, максимальная - не менее 10,4 км/ч;
Скорость движения назад:
минимальная - не более 3,2 км/ч, максимальная - не менее 5,1 км/ч;
Радиус разворота, не более 1 м;
Масса мотоблока максимальная, не более 190 кг;
Навесное оборудование:
щетка (коммунальная) (ширина захвата – не менее 730 мм – не более 750 мм).
прицеп мотоблочный:
грузоподъемность: не менее 280 и не более 320 кг;
вместимость кузова: не менее 0,7 куб.м;
масса прицепа полная: не более 500 кг;
транспортная скорость: не более 10 км/ч;
габаритные размеры: длина/ширина/высота: 3085/1510/920 мм (±50).
Навесное оборудование должно быть совместимо с мотоблоком.

Мотоблок и навесное оборудование к нему должны быть новыми (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, 2026 года выпуска).

Гарантия: не менее 36 месяцев от даты ввода в эксплуатацию либо 700 часов наработки (при наличии установленного датчика моточасов) в зависимости, что наступит ранее, но не более 42 месяцев от даты реализации, на навесное оборудование (щетку коммунальную и прицеп мотоблочный) не менее 24 месяцев от даты ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев от даты реализации


