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Технические характеристики предмета закупки
Назначение: многофункциональная компактная высокоманевренная машина, оснащенная гидравлическим быстросменным устройством, позволяющим использовать гамму сменного рабочего оборудования 
для выполнения широкого спектра работ в различных отраслях экономики и коммунальном хозяйстве. Машина предназначена для работы в стесненных условиях.
Погрузчик с бортовым поворотом:
Двигатель: дизельный, не менее 58,0 кВт.
Максимальная скорость движения: не менее 11,5 км/ч.
Габаритные и весовые характеристики:
Длина в транспортном положении с основным ковшом: не менее 3400 не более 3600 мм;
Ширина по колесам: не менее 1800 не более 2000 мм;
Высота по крыше кабины : не менее 2200 не более 2400 мм;
Радиус поворота: не менее 2600 не более 2800 мм;
Ширина режущей кромки ковша: не менее 2000 не более 2200 мм;
Вылет кромки ковша: не менее 350 не более 450 мм;
Высота разгрузки: не менее 2300 не более 2600 мм;
Вместимость ковша номинальная, не менее 0,58 куб.м;
Грузоподъемность не менее 1150 кг;
Масса эксплуатационная не более 3900 кг.
Устройство для быстрой смены рабочих органов: гидравлическое;
 Гидравлическая система погрузочного оборудования однонасосная 
с нерегулируемым насосом;
Система поворота дифференциальная;
Рабочие тормоза, замкнутый контур гидрообъемной трансмиссии;

Стояночная тормозная система: постоянно замкнутая с гидравлическим растормаживанием;

Трансмиссия: гидрообъёмная, закрытая, с независимым приводом бортов, с регулируемыми насосами и нерегулируемыми гидромоторами.

Погрузчик должен быть новым (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не ранее 2026 года выпуска, не является предметом залога, не находится под арестом, не обременен какими-либо обязательствами и третьи лица никаких прав на товар не имеют).




Гарантия: не менее – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию или 4000 часов наработки (в зависимости от того, какое из этих обстоятельств наступит ранее), но не более 25 месяцев с момента поставки товара.

	
	
	






