Приложение №3

Сравнительная ведомость технических характеристик предметов государственной закупки.


[bookmark: _GoBack]ЛОТ №1 Промышленный ручной сканер штрихкодов 

Участник должен заполнить колонки «Конкретные показатели (характеристики) товара, предлагаемого участником», «Соответствие». В колонке «Конкретные показатели (характеристики) товара, предлагаемого участником» указывается конкретное значение технического или иного показателя. Указание интервального (не более /не менее) значения показателя не допускается. В колонке «Соответствие» участник должен указать одно из значений – «Да» или «Нет». Указание частичного соответствия не допускается.
	№ п\п
	Параметр
	Требования
	Конкретные показатели (характеристики) товара, предлагаемого участником
	Соответ-ствие (да/нет)

	1.
	Промышленный ручной сканер штрихкодов 
	
	
	

	1.1
	Тип устройства
	Проводной ручной сканер двумерных штрихкодов повышенной прочности (промышленный класс)
	
	

	1.2
	Сканирующий модуль
	Встроенный фотосканер (2D Imager)
	
	

	1.3
	Типы считываемых штрихкодов
	Считывание одномерных (1D) и двумерных (2D) кодов, включая DataMatrix системы «Электронный знак», QR-коды, PDF417
	
	

	1.4
	Качество считывания
	Уверенное распознавание поврежденных, затертых, бледных штрихкодов, а также кодов низкого разрешения или на подмятых бумажных документах полуфабрикатов
	
	

	1.5
	Интерфейс подключения
	USB с поддержкой режимов эмуляции клавиатуры (USB-HID) и виртуального COM-порта (USB-Virtual COM)
	
	

	1.6
	Питание устройства
	Напрямую от USB-порта головного устройства
	
	

	1.7
	Режимы работы
	Ручной (по нажатию на курок) и автоматический/непрерывный (по встроенному датчику движения на подставке)
	
	

	1.8
	Индикация успешного считывания
	Яркий светодиодный индикатор и звуковой сигнал (зуммер) с регулировкой громкости
	
	

	1.9
	Класс защиты от пыли и влаги
	Не ниже IP65 (герметичный корпус для полной защиты оптики от хлопковой пыли)
	
	

	1.10
	Ударопрочность
	Выдерживание многократных падений на бетонную поверхность с высоты не менее 1.8 метров
	
	

	1.11
	Ресурс кнопки (курка)
	Не менее 10 млн нажатий
	
	

	1.12
	Длина интерфейсного кабеля
	Кабель USB длиной не менее 2.0 метров
	
	

	1.13
	Наличие подставки
	Опорная регулируемая подставка для фиксации сканера на столе в режиме hands-free
	
	

	1.14
	Год выпуска оборудования
	Не ранее 2025/2026 г.
	
	

	1.15
	Состояние товара
	Новый, не восстановленный, не использованный в качестве демонстрационных стендов
	
	

	1.16
	Совместимость с ПО
	Гарантированная совместимость на уровне сертифицированных драйверов со стандартными программными модулями 1С
	
	

	1.17
	Срок гарантии
	Не менее 12 месяцев (1 год) на сканер и интерфейсный кабель в комплекте
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