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1. Технические характеристики предмета государственной закупки:

	№ лота
	Адрес поставки
	количество
	наименование
	Технические характеристики

	1
	специальный д/сад 407 
г. Минск, Логойский тракт, 39/3
	2 шт.
	Весы электронные на 15 кг
	Весы электронные должны поставляться с поверкой и сертификатом качества
Весы электронные настольные на взвешивание товара 15 кг
Должны входить следующие функции:
-запоминать текущее значение массы тары;
-обнулять показания массы в установленных пределах;
-суммировать результаты взвешиваний;
Весы должны иметь последовательный канал связи с внешним устройством типа RS 232 или аналог;
-подключать блок дополнительной индикации.
Весы должны работать от сети переменного тока напряжением 230В и частотой 50Гц.
Весы должны сохранять работоспособность в температурном диапазоне от минус 100 С до плюс 400 С.
Наименьший предел взвешивания не более 40 гр
Материал платформы должна быть нержавеющая сталь;
Габаритные размеры, не более 390х410х100 мм

	
	специальный д/сад 19
г. Минск, ул. Мирошниченко, 25
	2 шт.
	
	

	
	д/сад 154
г. Минск, ул. Кольцова 4/5
	2 шт.
	
	

	
	д/сад 283
г. Минск, ул. Цнянская 8
	1 шт.
	
	

	
	д/сад 501
г. Минск, Логойский тр-т 1/ 2
	1 шт.
	
	

	
	д/сад268
г. Минск, ул. Кольцова, 6
	1 шт.
	
	

	
	д/сад 410
г. Минск ул. Логойский тракт 39/4
	1 шт.
	
	

	
	д/сад 314
г. Минск, ул. М. Богдановича 68А
	1 шт.
	
	

	
	д/сад 71
г. Минск, ул. Широкая 14
	2 шт.
	
	

	
	д/сад 302
г. Минск, Гамарника 33А
	1 шт.
	
	

	
	д/ сад 15
г. Минск, ул. Золотая Горка 8Б
	2 шт.
	
	

	2
	специальный д/сад 19
г. Минск, ул. Мирошниченко, 25
	1 шт.
	весы электронные напольные на 100 кг
	Весы электронные должны поставляться с поверкой и сертификатом качества
Весы электронные напольные на взвешивание товара 100 кг
Тензометрические электронные весы должны быть со стойкой (блок индикации закреплен на стойке) весы должны быть для работы от сети переменного тока, так и от встроенной аккумуляторной батареи напряжением не менее 6,3 В (работа на полностью заряженной аккумуляторной батарее не менее 12 часов). Весы должны быть со следующими функциями:
взвешивание товара массой до 100 кг;
запоминание текущего значения массы так и массы тары;
обнуление показаний веса в установленных пределах;
суммирование результатов взвешиваний;
выполнять накопление, индикацию и обнуление суммарной массы грузов;
выполнение измерений и индикацию массы брутто/нетто;
возможность эксплуатации без подключения к источнику питания.
Габаритные размеры платформы, допускается +5%:
Ширина 495 мм
Длина 495 мм

	
	д/сад 426
г. Минск, ул. Ломоносова 12
	1 шт.
	
	

	
	д/сад 432
г. Минск, ул. Сурганова 72
	1 шт.
	
	

	
	д/сад 501
г. Минск, Логойский тр-т 1/ 2
	1 шт.
	
	

	
	д/сад 154
г. Минск, ул. Кольцова 4/5
	1 шт.
	
	

	
	д/сад 71
г. Минск, ул. Широкая 14
	2 шт.
	
	

	
	д/сад 302
г. Минск, Гамарника 33А
	1 шт.
	
	

	
	д/сад 341
г. Минск, ул. Я.Коласа 43/3
	1 шт.
	
	

	
	д/сад 371
г. Минск, Я. Коласа, 67А
	1 шт.
	
	

	
	д/ сад 15
г. Минск, ул. Золотая Горка 8Б
	1 шт.
	
	

	
	д/сад 375
г. Минск, ул. Восточная, 54а
	2 шт.
	
	

	3
	специальный д/сад 19
г. Минск, ул. Мирошниченко, 25
	1 шт.
	Весы настольные электронные с блоком дополнительной индикации
	Весы электронные должны поставляться с поверкой и сертификатом качества
Наибольший предел взвешивания должен быть 35 кг допускается + 5%, 
Весы должны иметь 2 диапазона: в первом диапазоне (до 6 кг) минимальный предел взвешивания должен составлять не более 10г, во втором диапазоне (до 35 кг) минимальный предел взвешивания должен составлять не более 100г Весы должны быть предусмотрены как для работы от сети переменного тока, так и от встроенной аккумуляторной батареи напряжением не менее 6,3 В (работа на полностью заряженной аккумуляторной батарее не менее 12 часов) 
Должны входить следующие функции:
· взвешивать товар массой до 35 кг;
· запоминать текущее значение как массы тары;
· обнулять показания веса в установленных пределах;
· суммировать результаты взвешиваний;
· выполнять накопление, индикацию и обнуление суммарной массы грузов;
· выполнять измерение и индикацию массы брутто/нетто;
· возможность эксплуатации без подключения к источнику питания .
Материал платформы должен быть нержавеющая сталь;
габаритные размеры не более 390х355х100 мм
Электропитание 230 В, 50 Гц + аккумуляторная батарея

	
	специальный д/сад 407 
г. Минск, Логойский тракт, 39/3
	2 шт.
	
	

	
	д/сад 283
г. Минск, ул. Цнянская 8
	1 шт.
	
	

	
	д/сад 410
г. Минск ул. Логойский тракт 39/4
	1 шт.
	
	

	
	д/сад268
г. Минск, ул. Кольцова, 6
	1 шт.
	
	

	
	д/сад 154
г. Минск, ул. Кольцова 4/5
	2 шт.
	
	

	
	д/сад 71
г. Минск, ул. Широкая 14
	3 шт.
	
	

	
	д/сад 302
г. Минск, Гамарника 33А
	1 шт.
	
	

	
	д/сад 371
г. Минск, Я. Коласа, 67А
	1 шт.
	
	

	4
	д/сад 5
г. Минск, б-р Мулявина, д.7
	1 шт.
	Весы механические
	Наибольший предел взвешивания 100 кг.
Наименьший предел взвешивания не более 1 кг. Точность не более 50 гр. Диапазон рабочих температур от -10 до +40оС
Размер платформы не более 460*600мм, габаритные размеры не более 570*650*875мм



Предоставить полное описание.
В стоимость предложения должны быть включены стоимость товара, включая расходы на налоги, сборы, пошлины, доставка, разгрузка, занос в помещение подключения и ввод в эксплуатацию с заполнением паспорта и гарантийного талона, а также обучение персонала по адресу поставки.

По лотам №1-4: поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в т.ч. который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства).

Поставка товара по объектам согласно перечню. Выписка ТН/ТТН на каждое место поставки.
Гарантийный срок на поставляемый товар не менее 12 месяцев с даты изготовления.
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