Приложение 4 к документам на закупку №ГЦ604-07/261

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

Техническое задание по ЛОТУ №1
Предмет закупки: Кондиционер
Технические характеристики: 

Обслуживаемая площадь: 50 м²

Энергоэффективность – не хуже класс А

Многофункциональность должна быть с тремя режимами работы

Мощность охлаждения: не менее 5,5 кВт

Мощность обогрева: не менее 4,4 кВт

Уровень шума: не более 55 дБ

Интеллектуальные функции должны включать:

* три скорости воздушного потока

* автоматический режим вентиляции

* программируемый таймер на 24 часа

* ночной режим для комфортного сна

* противопылевой моющийся фильтр

Должен быть встроенный воздуховод с удобной нишей для хранения

Кондиционер должен включать:

-автоматическое испарение конденсата

-защита от протечек

-удобные шасси для перемещения

В комплект должен входить эргономичный пульт ДУ

Тип кондиционера должен быть мобильный

Тип внутреннего блока – напольный

Режим работы должен быть охлаждение/обогрев

Наличие авторестарта – да

Наличие ночного режима – да

Наличие Таймера – да

Наличие регулировки направления воздушного потока – да

Наличие режима осушения воздуха – да

Габариты допускается +-5%

Ширина внутреннего блока
530 мм

Высота внутреннего блока
840 мм

Глубина внутреннего блока
345 мм
В стоимость оборудования должна входить доставка, разгрузка, занос в   помещение, сборка и установка товара.
Гарантийные обязательства: гарантийный срок на поставленный товар не менее 3 лет с момента подписания акта выполненных работ по установке Товара.
         Поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в т.ч. который не был восстановлен, у которого не были   восстановлены потребительские свойства).
Техническое задание по ЛОТУ №2
Предмет закупки: Кондиционер
Технические характеристики: 

Обслуживаемая площадь: 20 м²

Мощность охлаждения не менее 2.6 кВт

Производительность осушения до 0,7 л/ч

Циркуляция воздуха не менее 380 м³/ч

Потребляемая мощность не более 1050 Вт

Использование экологичного хладагента R410A

Номинальная мощность не менее 2600 Вт

Размеры (700х330х315 мм) допускается +-5%

Наличие защиты от детей - да

Простое управление

Кондиционер должен включать режимы работы:

* охлаждение

* осушение

* авторежим

* вентиляция

* ночной режим.

Тип кондиционера должен быть мобильный

Тип внутреннего блока – напольный

Мощность охлаждения, кВт – не менее 2.6

Рабочий диапазон температур при охлаждении, С° - от +16 до +35 С°

Наличие авторестарта – да

Наличие таймера – да
В стоимость оборудования должна входить доставка, разгрузка, занос в   помещение, сборка и установка товара.

Гарантийные обязательства: гарантийный срок на поставленный товар не менее 3 лет с момента подписания акта выполненных работ по установке Товара.

         Поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в т.ч. который не был восстановлен, у которого не были   восстановлены потребительские свойства).

Техническое задание по ЛОТУ №3
Предмет закупки: Кондиционер
Технические характеристики: 

Тип кондиционера должен быть мобильный кондиционер, 
кондиционер должен включать режимы работы: охлаждение, вентиляция,     осушение, автоматический, сон (тишина), 
принцип работы должен быть линейный, 
фреон R 410А, 
рабочий диапазон температур при охлаждении от 18 до 35 ⁰C, 
цвет белый, 
кондиционер должен быть с дополнительным воздушным фильтром, 
в комплекте должен быть пульт ДУ, 
должны быть таймер, дисплей регулировка направления воздушного потока,   регулятор скорости вращения вентилятора, осушение воздуха, индикация, 
потребляемая мощность при охлаждении не более 1.669 кВт, 
мощность охлаждения не менее 5.84 кВт, 
обслуживаемая площадь 50 м², 
Расход воздуха не более 450 м³/ч, 
уровень шума внутреннего блока не более 53 дБ, 
размеры внутреннего блока (ВхШхГ) 745×450×396 мм допускается +-5%, 
вес внутреннего блока 33.3 кг допускается +-5%

В стоимость оборудования должна входить доставка, разгрузка, занос в   помещение, сборка и установка товара.

Гарантийные обязательства: гарантийный срок на поставленный товар не менее 3 лет с момента подписания акта выполненных работ по установке Товара.

         Поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в т.ч. который не был восстановлен, у которого не были   восстановлены потребительские свойства).

Техническое задание по ЛОТУ №4
Предмет закупки: Кондиционер мобильный или аналог
Технические характеристики: 

Тип кондиционера должен быть мобильный кондиционер, 
кондиционер должен включать режимы работы охлаждение, сон (тишина), 
фреон R 410А,  
в комплекте должен быть пульт ДУ, 
должны быть таймер, регулировка направления воздушного потока, регулятор скорости вращения вентилятора, самоочистка, 
потребляемая мощность при охлаждении не более 1.684 кВт, 
мощность охлаждения не менее 4.4 кВт, 
обслуживаемая площадь 38 м², 
расход воздуха не более 350 м³/ч, 
уровень шума внутреннего блока не более 45 дБ, 
размеры внутреннего блока (ВхШхГ) 72x44x36.9 см допускается +-5%, 
вес внутреннего блока 31 кг допускается +-5%
В стоимость оборудования должна входить доставка, разгрузка, занос в   помещение, сборка и установка товара.

Гарантийные обязательства: гарантийный срок на поставленный товар не менее 3 лет с момента подписания акта выполненных работ по установке Товара.

         Поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в т.ч. который не был восстановлен, у которого не были   восстановлены потребительские свойства).

Техническое задание по ЛОТУ №5
Предмет закупки: Кондиционер
Технические характеристики: 

Тип кондиционера должен быть мобильный

Мобильный кондиционер должен быть моноблочного типа, 
мощность охлаждения, не менее 2.4 кВт, 
обслуживаемая площадь 20 м²,

Тип внутреннего блока должен быть напольный

Кондиционер должен включать режимы работы охлаждение, ночной режим сон, осушение воздуха

Шум внутреннего блока, не более 44 дБ

Хладагент (фреон) R 410A

Должны быть авторестарт, турборежим, пульт управления, таймер вкл/выкл,   самоочистка, регулировка направления воздуха, регулировка скорости            вентилятора

Цвет Белый

Габариты мм 690x435x330 допускается +-5%
В стоимость оборудования должна входить доставка, разгрузка, занос в   помещение, сборка и установка товара.

Гарантийные обязательства: гарантийный срок на поставленный товар не менее 3 лет с момента подписания акта выполненных работ по установке Товара.

         Поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в т.ч. который не был восстановлен, у которого не были   восстановлены потребительские свойства).

Техническое задание по ЛОТУ №6
Предмет закупки: Кондиционер
Технические характеристики: 

Тип кондиционера должен быть мобильный

Тип внутреннего блока должен быть напольный

Количество внутренних блоков должно быть 1

Кондиционер должен включать режим работы охлаждение, осушение воздуха

Мощность охлаждения не менее 2.64 кВт

Обслуживаемая площадь 25 м²
Цвет белый

Хладагент (фреон) R 410A

Потребляемая мощность при охлаждении не более 0.95 кВт

Максимальный расход воздуха внутреннего блока 300 куб. м/ч 

Должны быть пульт дистанционного управления, регулировка направления          воздушного потока, регулировка скорости вращения вентилятора 3 ступени, таймер включения/выключения

Шум внутреннего блока не более 45 дБ

Габариты блока допускается +-5%

Ширина 320 мм

Высота 348 мм

Глубина 680 мм

Вес внутреннего блока 23 кг допускается +-5%
В стоимость оборудования должна входить доставка, разгрузка, занос в   помещение, сборка и установка товара.

Гарантийные обязательства: гарантийный срок на поставленный товар не менее 3 лет с момента подписания акта выполненных работ по установке Товара.

         Поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в т.ч. который не был восстановлен, у которого не были   восстановлены потребительские свойства).

Техническое задание по ЛОТУ №7
Предмет закупки: Кондиционер
Технические характеристики: 
Тип кондиционера должен быть мобильный

Кондиционер должен включать режимы работы охлаждение, осушение

Обслуживаемая площадь 50 м²

Мощность в режиме охлаждения не менее 5500 Вт

Потребляемая мощность при охлаждении не более 2180 Вт

Максимальный воздушный поток внутреннего блока 450 м³/час

Уровень шума внутреннего блока не более 54 дБ

Тип хладагента R410a

Должны быть таймер включения / выключения, функция самодиагностики, пульт дистанционного управления, максимальная длина коммуникаций 2м

Габариты (Ш х В х Г) 365х775х568 мм допускается +-5% 
Вес 42 кг допускается +-5%
В стоимость оборудования должна входить доставка, разгрузка, занос в   помещение, сборка и установка товара.

Гарантийные обязательства: гарантийный срок на поставленный товар не менее 3 лет с момента подписания акта выполненных работ по установке Товара.

         Поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в т.ч. который не был восстановлен, у которого не были   восстановлены потребительские свойства).

