Приложение 4 к аукционным документам №А609-07/261

Лот №1: Стенд учебно-лабораторный «Сигналы светофора электрифицированный»

	
Стенд учебно-лабораторный для автошколы: «Сигналы светофора электрифицированный» позволяющий демонстрировать правильные режимы работы всех видов светофоров.
Технические характеристики:
1.Наличие наименования учебно-лабораторного стенда – «Сигналы светофора электрифицированный».
2. Соответствие содержания стенда требованиям, предъявляемым к оснащению автошкол в соответствии с Постановлением, утвержденным Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 23.10.2012 № 47, Правилам дорожного движения, действующим на момент осуществления закупки.
3.Подключение к сети 220 вольт, наличие панели (пульта) управления, соответствие сигналов и режимов работы светофоров стенда сигналам и режимам работы дорожных светофоров.
4.Размер: 1400-1500мм x 550-600мм.
5.Материал изделия – пластик.
6.Цветная печать.
7.Размещение – настенное (наличие крепления).

8.Поставляемый товар должен быть новым (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

9.Так как предметом государственной закупки являются товары, предложение должно содержать конкретные показатели (характеристики), указание на товарный знак (при наличии), изобретение (при наличии), полезную модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), селекционное достижение (при наличии), географическое указание (при наличии), производителя (изготовителя) товара, страну происхождения товара.

10.Гарантия на поставляемый товар должна составлять не менее 24 месяцев.













Лот №2: Стенд учебно-лаборатный "Тормозная система с пневмоприводом"


Технические характеристики:
Конструктивно стенд должен представлять действующую модель современной тормозной системы автомобилей семейства МАЗ с АБС с пневмостанцией, состоящую из схематического отображения рам грузовика и прицепа с установленными реальными компонентами пневматической тормозной системы. Стенд должен быть выполнен из модулей, выполненных из стального профиля.
Модель должна обеспечивать наглядность системы и предоставлять визуальный доступ к устройствам, расположенным внутри корпусных элементов. 
Стенд должен позволить изучить:
1.	Принципиальную схему пневматической тормозной системы грузового автомобиля. Систему подготовки сжатого воздуха.
2.	Функционирование тормозного контура передней оси, задней оси.
3.	Функционирование контура стояночной и запасной тормозной системы, системы управления тормозами прицепа.
4.	Техническое обслуживание пневматической тормозной системы.
7.	Диагностирование технического состояния тормозной системы. Возможные неисправности тормозного привода.
8.	Изучение алгоритма работы АБС.


	Питание
	~50 Гц 220 В (однофазная 220 В, 50 Гц)

	Потребляемая мощность, кВт, не более
	2

	Габаритные размеры модуля грузовика, не более

	ширина, мм
	1400

	высота, мм
	1650

	глубина, мм
	700

	Габаритные размеры модуля прицепа, не более

	 
ширина, мм
	800

	 
высота, мм
	1650

	 
глубина, мм
	700

	Габаритные размеры модуля ABS, не более

	ширина, мм
	800

	высота, мм
	1650

	глубина, мм
	700

	Вес стенда, кг, не более
	200




Комплектность
· учебный лабораторный стенд– 1 шт.;
· пневмостанция – 1 шт.;
· набор инструмента – 1 компл.;
· паспорт – 1 шт.;
· сопроводительные материалы в электронном виде – 1 шт.
· 
Поставляемый товар должен быть новым (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Так как предметом государственной закупки являются товары, предложение должно содержать конкретные показатели (характеристики), указание на товарный знак (при наличии), изобретение (при наличии), полезную модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), селекционное достижение (при наличии), географическое указание (при наличии), производителя (изготовителя) товара, страну происхождения товара.

Гарантия на поставляемый товар должна составлять не менее 24 месяцев.




















Лот №3: Стенд учебно-лабораторный «Универсальная расширяемая платформа по электротехнике, схемотехнике, вычислительной и микропроцессорной технике в комплекте»

Технические характеристики
Учебный лабораторный стенд должен быть выполнен в виде настольной установки в алюминиевом корпусе. Управление стендом осуществляется через ПК по шине USB. Конструктивно на стенде стенде должен быть размещен платоприемник, коммутационные гнёзда осциллографа и генератора, магазин конденсаторов, разъем USB, элементы управления и защиты.
Набор сменных панелей должен быть выполнен в виде печатных плат с разъёмом для платоприёмника и элементами схем.
В состав стенда должны входить:
· плата управления на основе микропроцессора DSPIC33EP256MU810 или аналог;
· двухканальный USB-осциллограф с гальванически развязанным USB-портом;
· три многоканальных цифровых прибора;
· функциональный генератор сигналов;
· гальванически развязанный одноканальный и трёхканальный усилитель мощности;
· импульсный блок питания.
Плата управления на основе микропроцессора DSPIC33EP256MU810 или аналог
Характеристики микропроцессора:

	Название характеристики
	Значение

	Тактовая частота, МГц
	Не менее 70

	Объем памяти SRAM, кБ
	Не менее  28

	Память программы, кБ
	Не менее 256

	Вид архитектуры
	Harvard 16 бит

	Кол-во таймеров 16-бит
	Не менее 9

	Интерфейс
	ECAN x2, I2C x2,IrDA, LIN, SPI x4, UART x4, USB OTG



Плата должна иметь не менее 8 цифровых входов и 8 цифровых выходов, гальванически развязанный USB-порт, группу из семи релейных переключателей. Плата должна обеспечивать связь между пользователем, компьютером и стендом, а также формировать сигнал на входе усилителей мощности. 
 Перечень сменных панелей: 
1. Сменная панель «Исследование выпрямителей» должна позволять проводить следующие эксперименты:
•	исследование схемы управляемого тиристорного выпрямителя;
•	исследование схем пассивных и активных сглаживающих фильтров.
2. Сменная панель «Исследование  выпрямителей и компенсационного стабилизатора напряжения с использованием ОУ» должна позволять проводить следующие эксперименты:
•	исследование схем однофазных неуправляемых выпрямителей;
•	исследование схем компенсационного стабилизатора напряжения с использованием ОУ.
3. Сменная панель «Исследование однокаскадных усилителей» должна позволять проводить следующие эксперименты:
•	исследование усилителя по схеме с ОЭ;
•	исследование усилителя по схеме с ОК;
•	исследование дифференциального усилителя;
•	исследование усилителя на составном транзисторе;
•	исследование бестрансформаторного усилителя мощности.
4. Сменная панель «Исследование ОУ. Исследование схем на ОУ» должна позволять проводить следующие эксперименты:
•	исследование характеристик ОУ;
•	исследование схемы инвертирующего усилителя на базе ОУ;
•	исследование схемы неинвертирующего усилителя на базе ОУ;
•	исследование схемы повторителя на базе ОУ;
•	исследование схемы компаратора на ОУ;
•	исследование триггера Шмидта на ОУ;
•	исследование схемы сумматора на ОУ;
•	исследование схемы интегратора на ОУ;
•	исследование схемы дифференциатора на ОУ;
•	исследование генератора линейно изменяющегося напряжения.
5. Сменная панель «Исследование генераторов и мультивибраторов на ОУ» должна позволять проводить следующие эксперименты:
•	исследование схемы RC-генератора на биполярном транзисторе;
•	исследование схемы RC-автогенератора на ОУ с мостом Вина с АРУ и без АРУ;
•	исследование мультивибратора на ОУ;
•	исследование ждущего мультивибратора на ОУ.
6. Сменная панель «Исследование логических элементов НЕ, И-НЕ, И, ИЛИ, исключающее ИЛИ, И-НЕ с открытым коллектором» должна позволять проводить следующие эксперименты:
•	исследование работы логических элементов;
•	изучение законов булевой алгебры;
•	минимизация логических схем методом карт Карно.
7. Сменная панель «Исследование триггеров» должна позволять проводить следующие эксперименты:
•	исследование схемы RS-триггера на логических элементах;
•	исследование схемы Т-триггера на логических элементах;
•	исследование схемы синхронного RS-триггера на логических элементах;
•	исследование схемы D-триггера на логических элементах;
•	исследование  схемы JK-триггера на логических элементах.
8. Сменная панель «Исследование схем регистров в интегральном исполнении» должна позволять проводить следующий эксперимент:
•	исследование  схем регистров в интегральном исполнении.
9. Сменная «Исследование счетчиков и дешифраторов» должна позволять проводить следующие эксперименты:
•	исследование схем счетчиков в интегральном исполнении;
•	исследование схем дешифраторов в интегральном исполнении.
10. Сменная панель «Исследование схемы ЦАП с матрицей резисторов» должна позволять проводить следующий эксперимент:
•	исследование  схемы ЦАП с матрицей резисторов.
11. Сменная панель «Исследование схемы АЦП последовательного приближения» должна позволять проводить следующий эксперимент:
•	исследование схемы АЦП последовательного приближения.
12. Сменная панель «Исследование микропроцессора» должна позволять проводить следующие эксперименты:
•	изучение архитектуры, программирование с ПК, работа со светодиодной четырёхразрядной индикацией, использование таймера.
13. Сменная панель «Исследование программируемой логической интегральной микросхемы (ПЛИС)» должна позволять проводить следующие эксперименты:
•	изучение архитектуры, программирование с ПК, реализация устройств бинарной и последовательной логики.
14. Сменная панель «Исследование схемы активного фильтра низких частот на ОУ» должна позволять проводить следующий эксперимент:
•	исследование схемы активного фильтра низких частот на ОУ.
15. Сменная панель «Исследование схемы активного фильтра высоких частот на ОУ» должна позволять проводить следующий эксперимент:
•	исследование схемы активного фильтра высоких частот на ОУ.
16. Сменная панель «Исследование схемы логарифмического усилителя на основе ОУ» должна позволять проводить следующий эксперимент:
•	исследование схемы логарифмического усилителя на основе ОУ.
17. Сменная панель “Изучение способов задания логических уровней и их измерение” должна позволять проводить следующий эксперимент:
•	изучение способов задания логических уровней и их измерение.
18. Сменная панель «Схемотехника элементов ТТЛ. Логические элементы» должна позволять  проводить следующие эксперименты:
•	исследование схемотехники элементов ТТЛ;
•	исследование логических элементов.
19. Сменная панель «Сумматор, схема контроля чётности» должна позволять проводить следующие эксперименты:
•	исследование сумматора;
•	исследование схемы контроля чётности.
20. Сменная панель «Запоминающие устройства» должна позволять проводить следующий эксперимент:
•	исследование запоминающих устройств.
21. Сменная панель «ЦАП, АЦП и схемы выборки хранения» должна позволять проводить следующие эксперименты:
•	исследование схемы выборки хранения;
•	исследование ЦАП, АЦП.
22. Сменная панель «Мультиплексоры и дешифраторы» должна позволять проводить следующие эксперименты:
•	исследование мультиплексоров;
•	исследование дешифраторов.
23. Сменная панель «Таймеры и мультивибраторы» должна позволять проводить следующие эксперименты:
•	исследование ждущего одновибратора;
•	исследование мультивибраторов.
24. Сменная панель «Исследование цифровых таймеров и кварцевых резонаторов» должна позволять проводить следующие эксперименты:
•	исследование генератора прямоугольных импульсов на таймере NE555;
•	исследование генератора треугольных импульсов на таймере NE555;
•	исследование генератора Колпитца с кварцевым резонатором;
•	исследование генератора Пирса с кварцевым резонатором.

	Питание
	~220 В, 50 Гц

	Потребляемая мощность, Вт, не более
	100

	Габаритные размеры стенда, не более

	ширина, мм
	550

	высота, мм
	340

	глубина, мм
	70

	Вес стенда, кг, не более
	7



Комплектность
· учебный лабораторный стенд - 1 шт.;
· сопроводительные материалы в электронном виде - 1 шт.;
· паспорт - 1 шт.;
· набор перемычек и кабелей;
· набор сменных панелей.

Так как предметом государственной закупки являются товары, предложение должно содержать конкретные показатели (характеристики), указание на товарный знак (при наличии), изобретение (при наличии), полезную модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), селекционное достижение (при наличии), географическое указание (при наличии), производителя (изготовителя) товара, страну происхождения товара.

Гарантия на поставляемый товар должна составлять не менее 24 месяцев.

Поставляемый товар должен быть новым (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Оборудование должно быть поставлено в соответствие с указанной в задании комплектацией. Все необходимые комплектующие, не оговоренные в задании, но необходимые для работы оборудования, должны быть предложены в целях обеспечения качественной установки и эксплуатации.

