Приложение 1 к заявке на покупку №А517-06/263

Описание предмета государственной закупки

Тип запуска: ручной; 
Тип двигателя: бензиновый; Тактность: двухтактный;
Тип управления: румпельное, мощность  15 л.с., 
Описание: 
Гребной винт: Алюминиевый;
Диаметр и ход поршня, мм: 60 x 46;
Диапазон максимальных оборотов: 5000-6000;
Количество цилиндров: 2 в ряд;
Передаточное отношение: 2.00:1;
Порядок переключения передач: Передний ход (F) - Нейтральный (N) - Задний (R);
Рабочий объем, см 3: 290-295;
Рекомендуемая высота транца, мм: 380-385;
Рулевое управление: Румпельное
Система выхлопа: через гребной винт;
Система запуска: Ручная;
Топливный бак, л: Внешний 20-25;
Вес 40-45 кг. 
	Поставляемый товар должен быть новым (товарами, которые не были в употреблении, ремонте в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Участники в своём коммерческом предложение предоставляют полное описание предмета закупки со всеми его характеристиками.
Поставка, разгрузка и внос на этаж (при необходимости) товара должна осуществляться силами и за счет поставщика.

Гарантийные обязательства: не менее 24 месяцев с момента поставки товара (подписание ТН (ТТН))
	
	 

