Приложение № 1
к приглашению (документации) к участию в процедуре
закупки из одного источника

ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ

Флагштоки и опоры согласно проектно-сметной документации (раздел №23.015.2.00-ГП.АР4), в том числе:
Лот № 1:
	№ п/п
	Наименование предмета государственной закупки по лоту
	Ед. изм.
	Количество
	Стоимость с НДС, руб./коп.

	1
	Флагшток Ф-1 стальной с полимерным покрытием, с евромеханизмом, с фундаментным блоком
	шт.
	5
	33 307,07

	2
	Флагшток Ф-2 стальной, с евромеханизмом
	шт.
	1
	28 689,12

	3
	Опора прожектора стальная с полимерным покрытием H=3,0 м Д120 мм, 1 (один) кронштейн L=600 мм
	шт.
	1
	1 338,75


Флагшток Ф-1 стальной с полимерным покрытием, с евромеханизмом, с фундаментным блоком.
Технические характеристики представлены на листе 16 раздела проектно-сметной документации 23.015.2.00-ГП.АР4 объекта «Возведение парка в границах пр.Победителей - ул.Орловская - реки Свислочь в г. Минске» 2 очередь (прилагается).
Высота – 7 метров.
Флагшток стальной конический с евромеханизмом для крепления флага.
Защита от коррозии методом горячего цинкования в заводских условиях толщина слоя не менее 60 мкм (ГОСТ 9.307-89, СТБ ISO14713-2, СТБ EN 1090-2).
Покраска - полимерное покрытие цвет RAL 7042.
Комплектация:
- флагшток Ф-1, H=7 м – 1 шт.;
- фундаментный блок по типу ФБ-2-L1500 – 1 шт.;
- анкер ША 20х4х1200 – 4 шт.;
- накрывочный элемент – 1 шт.

Флагшток Ф-2 стальной, с евромеханизмом.
Технические характеристики представлены на листе 36 раздела проектно-сметной документации 23.015.2.00-ГП.АР4 объекта «Возведение парка в границах пр.Победителей - ул.Орловская - реки Свислочь в г.Минске» 2 очередь (прилагается).
Высота – 18 метров.
Флагшток стальной конический с евромеханизмом для крепления флага.
Защита от коррозии методом горячего цинкования в заводских условиях толщина слоя не менее 60 мкм (СТБ ISO14713-2, СТБ EN 1090-2).
Покраска - полимерное покрытие цвет RAL 7035.
Комплектация: флагшток стальной Ф-2, H=18м с евромеханизмом Д443÷150мм.
Опора прожектора стальная с полимерным покрытием H=3,0 м Д120 мм,  1 (один) кронштейн L=600 мм.
Технические характеристики представлены на листе 37 раздела проектно-сметной документации 23.015.2.00-ГП.АР4 объекта «Возведение парка в границах пр.Победителей - ул.Орловская - реки Свислочь в г.Минске» 2 очередь (прилагается).
Высота – 3 метра, кронштейн для крепления прожекторов L=600 мм.
Защита от коррозии методом горячего цинкования в заводских условиях толщина слоя не менее 60 мкм (СТБ ISO14713-2, СТБ EN 1090-2).
Покраска - полимерное покрытие цвет RAL 9007.
Лючок размером 400х95 мм должен быть выполнен с тыльной стороны опоры относительно направления прожекторов.

Конструкции должны быть изготовлены в соответствии с требованиями действующих в Республике Беларусь ТНПА.
Соответствие техническим характеристикам подтверждается участником путем предоставления соответствующей документации.
[bookmark: _GoBack]В случае поставки аналогичных конструкций победитель процедуры закупки за счет собственных средств осуществляет внесение изменений в разработанную проектную документацию по объекту (разработчик – УП «Минскпроект») в течение                 20 (Двадцати) календарных дней с даты заключения договора поставки.

Поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) (Подтверждается письменным заявлением участника!!!).

Гарантийные обязательства: не менее 24 месяцев с момента ввода товара в эксплуатацию (предоставить письменное заявление).

