ГродМТ 511/26-ЭА                                                                                            Приложение 1

	Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения: 

Лот 1 Облучатель ультрафиолетовый для верхних дыхательных путей и полости уха ОУФНУ-ЭМА-Е или аналог

1 Состав (комплектация) оборудования:
	№
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Облучатель в собранном виде
	штук
	1 

	2
	Тубус для рта
	штук
	4 

	3
	Тубус для носа
	штук
	4 

	4
	Тубус для миндалин
	штук
	4 

	5
	Кронштейн для крепления шторок
	штук
	4 

	6
	Шторка
	штук
	4


2. Технические характеристики:  
2.1. Облучатель предназначен для облучения верхних дыхательных путей (полости носа, носоглотки, миндалин) и полости уха одновременно четырём пациентам в физиотерапевтических кабинетах лечебно-профилактических учреждений.
2.2. Характеристики:
	Облученность в выходном отверстии тубуса для рта при горизонтальном положении тубуса и полностью выдвинутом переходнике
	40±10  Вт/м2

	Источник излучения 
	лампа ДРТ 240 или ДРТ 240-1

	Напряжение питающей сети
	220±22 В

	Частота
	50 Гц

	Мощность
	1000 ВА

	Длительность пускового режима лампы
	15 мин



Лот 2 Облучатель фототерапевтический дерматологический ОД-П-2–320 или аналог

1 Состав (комплектация) оборудования:
	№
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Излучающая панель
	штук
	1

	2
	Лампа
	штук
	4

	3
	Стойка/опора
	штук
	1


2. Технические характеристики:  
2.1. Облучатель фототерапевтический дерматологический   предназначен для применения в стационарных и амбулаторных условиях для лечения широкого спектра дерматологических заболеваний.
2.2. Характеристики:
[bookmark: _Hlk231213852]- Тип лампы: LT Med Sun Narrow Band UVB 80 W;
- Мощность излучения: 80 Гц;
- Количество ламп: 4 шт;
- Длина волны лазерного излучения: 0.311 мкм;
- Длина лампы: 1200 мм.
Лот 3 Облучатель дерматологический для фототерапии ОД-П-1-60 или аналог

1 Состав (комплектация) оборудования:
	№
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	[bookmark: _Hlk231213672]Облучатель дерматологический для фототерапии ОД-П-1-60 или аналог
	штука
	1


2. Технические характеристики: 
- металлический с полимерным покрытием, закрепленный на штативе (подставке) с 4-мя колесными опорами (2 из которых с тормозом) 
- УФ -лампы Narrow Band UVB 15 W G5 количество излучателей 4.

Лот 4 Аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ -1.-03 Ф или аналог

1 Состав (комплектация) оборудования:
	№
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ -1.-03 Ф или аналог
	штука
	2


2. Технические характеристики:  
- частота (50Гц) и напряжение (220Вт);
- мощность 45Вт;
- ультразвуковые колебания с частотой 0,88МГц;
- интенсивность УЗ колебаний от0,1 до 1Вт/см2;

Лот 5 Аппарат низкочастотной электротерапии Радиус-01 или аналог

1 Состав (комплектация) оборудования:
	№
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Аппарат низкочастотной электротерапии Радиус-01 или аналог
	комплект
	2

	1.1.
	Аппарат низкочастотной электротерапии
	штук
	1

	1.2.
	Кабель пациента №1
	штук
	1


2. Технические характеристики:  
2.1. Аппарат низкочастотной электротерапии — это портативный физиотерапевтический прибор для лечения токами низкой и средней частоты.
2.2. Техническая характеристика:
- Масса, кг, не более — 2,5;
- Напряжение питания, В — 207-253;
- Потребляемая мощность, Вт, не более — 30;
- Ток пациента, мА — 0-80;
- Количество каналов — 1.

Лот 6 Прибор низкочастотной электротерапии «Радиус-01» Интер СМ или аналог

1 Состав (комплектация) оборудования:
	№
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Прибор низкочастотной электротерапии «Радиус-01» Интер СМ или аналог
	штука
	4


2. Технические характеристики:  
- масса,кг, не более 3,5;
- габаритные размеры, мм, не более 320/300/105;
- напряжение питания, В 207-253;
- потребляемая мощность, ВтБ не более 30;
- ток пациента,мА  0-80;
- ток пациента в режиме ИТ 0-40;
- количество каналов 1+2(для ИТ).

Лот 7 Облучатель ртутно-кварцевый БОП-4-М или аналог

1 Состав (комплектация) оборудования:
	№
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Облучатель ртутно-кварцевый
	Штук
	1

	2
	Набор тубусов (тубус для рта, тубус для миндалин, тубус для носа)
	Набор
	2

	3
	Очки защитные
	Штук
	1


2. Технические характеристики: 
2.1. Облучатель предназначен для проведения местных, полостных и контактных облучений слизистых оболочек носоглотки, миндалин и небольших участков кожи с лечебными и профилактическими целями.
2.2. Характеристики: 
	Напряжение питания, В
	~220

	Рабочая частота, Гц
	50

	Мощность, потребляемая из сети, ВА, не более
	140

	Рабочая частота, МГц
	27,12±0.8

	Интенсивность излучения горелки, Вт
	20-25

	Максимальное излучение в области длин волн, ммк
	50



Лот 8 Аппарат для высокочастотной терапии УВЧ-30 или аналог

1 Состав (комплектация) оборудования:
	№
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Электронный блок
	штук
	1

	2
	Сменные электроды (диски)
	штук
	6

	3
	Электрододержатель
	штук
	2

	4
	Резонансный индуктор
	штук
	1

	5
	Индикатор наличия ВЧ-поля
	штук
	1

	6
	Фиксатор кабеля
	штук
	6

	7
	Кабель соединительный
	штук
	2


2. Технические характеристики: 
2.1. Аппарат для высокочастотной терапии предназначен для местного лечебного воздействия электромагнитным полем высокой частоты.
2.2. Технические характеристики: 
- частота колебаний - 27,12+0,16 ВЧ, МГц;
- номинальная выходная мощность - 30 Вт;
- регулировка выходной мощности 3 ступени: 10,20,30;
- настройка аппарата - ручная;
- время установления рабочего режима - не более 3 мин;
- время работы при максимальной мощности - 6 час;
- номинальное напряжение - 220 В;
- потребляемая мощность - 160 ВА;
- таймер - от 1 до 99 мин;

Лот 9 Аппарат для ультравысокочастотной терапии УВЧ-80 или аналог

1 Состав (комплектация) оборудования:
	№
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Электронный блок
	штук
	1

	2
	Фидер-электрододержатель
	штук
	2

	3
	Сменные электроды
	штук
	6

	4
	Индикатор наличия магнитного поля
	штук
	1


2. Технические характеристики:  
2.1. Аппарат для ультравысокочастотной терапии предназначен для местного лечебного воздействия электромагнитным полем высокой частоты.
2.2. Технические характеристики: 
- Частота излучения -27.12 МГц;
- Выходная мощность -10 / 15 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 Вт;
- Питание -220 В / 50 Гц / 250 ВА.

Лот 10 Аппарат физиотерапевтический Рефтон-01 ФС или аналог

1 Состав (комплектация) оборудования:
	№
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Аппарат (электронный блок)
	штук
	1

	2
	Комплект электродов
	штук
	1

	3
	Кабель пациента
	штук
	2


2. Технические характеристики:  
2.1. Многофункциональных физиотерапевтических аппаратов объединяющих низкочастотную электротерапию и лазерное/ магнитолазерное воздействие.
2.2. Техническая характеристика:
- Напряжение сети: В, 50 Гц;
- Потребляемая мощность: не более 20 ВА;
- Режимы работы: непрерывный и импульсный (прерывистый);
- Безопасность: относятся к классу II.

Лот 11 Аппарат магнитотерапевтический «АЛМАГ-01» или аналог

1 Состав (комплектация) оборудования:
	.№  
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	Аппарат  магнитотерапевтический «АЛМАГ-01» или аналог
	штук
	3

	1.1
	Аппарат
	штук
	1

	1.2
	Индикатор магнитного поля
	штук
	1


2.Технические требования:
2.1. Аппарат магнитотерапевтический предназначен для оказания терапевтического воздействия на организм человека импульсным бегущим магнитным полем.
2.2. Электропитание аппарата осуществляется от сети переменного тока
частотой 50 Гц, напряжением ~220В (-10%, +10%) или ~230В (-10%, +6%).
2.3.  Номинальная мощность, потребляемая аппаратом от сети - 35 ВА.
2.4.  Масса аппарата не более 0,62 кг.
2.5. Амплитудное значение магнитной индукции на рабочей поверхности
каждой из катушек-индукторов (обе плоские стороны) аппарата составляет
(20r6) мТл.
2.6. Длительность импульса магнитного поля в пределах от 1,5 до 2,5 мс.
2.7. Частота следования импульсов магнитного поля в каждой из катушек индукторов - 6,25 Гц.

[bookmark: _Hlk233373918]Лот 12 Устройство разогрева озокерита и парафина
1 Состав (комплектация) оборудования:
	№
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Устройство разогрева озокерита и парафина
	штука
	2


1. Технические характеристики:
2.1. Устройство разогрева озокерита и парафина предназначено для нагревания до стадии плавления озокерита, парафина или их смесей при проведении местных аппликаций в лечебных учреждениях. 
2.2. Размеры приблизительно:
- Длина не более - 580 мм;
- Ширина не более - 400 мм;
- Высота не более - 520 мм;
- Емкость каждого бака для разогрева озокерита (парафина) - не менее 15 л;
- Время нагрева озокерита (парафина) до 95 °С - не более 120 минут;
- Максимальная электрическая мощность - не более 2,0 кВт;
- Номинальное напряжение питающей сети – 220 В.;
[bookmark: _Hlk201833476]

