 
ГродМТ 512/26-ЭА                                                                                               Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

	№ лота
	Наименование лота
	Технические характеристики
	Кол-во

	1
	Стол медицинский палатный
	1. Каркас – наличие;
2. Столешница - наличие;
3. Длина 600 мм (±15%);
4. Ширина 750 мм (±15%);
5. Высота 750 мм (±15%).
	22

	2
	Стол медицинский пеленальный
	1. Предназначен для проведения медицинских процедур и осмотре у новорожденных детей.
2. Каркас сварной из стальных труб, покрыт полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.
3. Обивка столешницы - полумягкая, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств, выполнена из винилискожи (либо аналог) с поролоновой подкладкой.
4. Полка для пеленок - ламинированная ДСП или аналог.
	17

	3
	Стол медицинский однотумбовый (3 выд. ящ.)
	1. Стол должен представлять сварную металлическую конструкцию, обеспечивающую устойчивость при нагрузке на полки. 
2. Материал для изготовления корпусов – сталь, которая подвергается обработке и окрашиванию полимерными красками.  
3. Покрытие устойчиво к дезинфицирующим растворам, ударам, царапинам и другим механическим воздействиям, колебанию температур и влажности, не воспламеняется. 
4. Столешница выполнена из постформинга толщиной не менее 28 мм, который закрывается с торцов алюминиевым профилем. 
5.Тумба с тремя выдвижными ящиками. 
6. Длина – не менее 1200 мм
7. Ширина – не менее 500 мм
8. Высота – не менее 760 мм
9. Стол с левым расположением тумбы.
	65

	4
	Стол медицинский однотумбовый
	1. Стол должен представлять сварную металлическую конструкцию, обеспечивающую устойчивость при нагрузке на полки. 
2. Материал для изготовления корпусов – сталь, которая подвергается обработке и окрашиванию полимерными красками.  
3. Покрытие устойчиво к дезинфицирующим растворам, ударам, царапинам и другим механическим воздействиям, колебанию температур и влажности, не воспламеняется. 
4. Столешница выполнена из постформинга толщиной не менее 28 мм, который закрывается с торцов алюминиевым профилем. 
5.Тумба с не менее двумя выдвижными ящиками. 
6. Подвесной ящик
7. Длина – не менее 1200 мм
8. Ширина – не менее 500 мм
9. Высота – не менее 760 мм
10. Стол с правым расположением тумбы.
	30

	5
	Стол медицинский однотумбовый
	1. Стол должен представлять сварную металлическую конструкцию, обеспечивающую устойчивость при нагрузке на полки. 
2. Материал для изготовления корпусов – сталь, которая подвергается обработке и окрашиванию полимерными красками.  
3. Покрытие устойчиво к дезинфицирующим растворам, ударам, царапинам и другим механическим воздействиям, колебанию температур и влажности, не воспламеняется. 
4. Столешница выполнена из постформинга толщиной не менее 28 мм, который закрывается с торцов алюминиевым профилем. 
5. Стол с тумбой - наличие.
6. Внутри тумбы не менее 2 полок.
7. Наличие двери.
8. Подвесной ящик - наличие.
9. Длина – не менее 1200 мм
10. Ширина – не менее 500 мм
11. Высота – не менее 760 мм
	15

	6
	Стол медицинский двухтумбовый
	1. Конструкция из профильной трубы и тонколистовой стали.
2. Столешница из постформинга либо аналог.
3. С одной стороны стола:
3.1 не менее 2-х полок,
3.2. Дверь - наличие;
4. Со второй стороны стола:
4.1 Тумба с не менее 3 выдвижными ящиками.
	17

	7
	Стол медицинский инструментальный
	1. Стол медицинский инструментальный изготовлен из нержавеющей текстурированной стали;
2. Столешница с трехсторонним ограждением, высота ограждения не менее 29 мм;
3. Диаметр опорных колес не менее 100 мм, два из них с тормозом.
4. Длина 1100 мм ± 10%;
5. Ширина 600 мм ± 10%;
6. Высота 825 мм ± 10%;
	5

	8
	Столик медицинский инструментальный типа «Гусь»
	1. Столик медицинский инструментальный типа "Гусь" 
2.Предназначен   для использования   в   медицинских    учреждениях;
3. Устойчив к многократной обработке дезинфицирующими и моющими средствами;
4. Материал - нержавеющая сталь;
5. Основание установлено на сдвоенные антистатические колеса, два из которых — с тормозом; 
6. Регулировка высоты столешницы осуществляется вручную, фиксация производится с помощью винта с барашком;
7. Рабочая поверхность имеет отбортовку с четырех сторон высотой не менее 15 мм;
8. Длина– 480-750 мм;
9. Ширина – не менее 480 мм;
10. Высота – 800-1300 мм.
	17

	9
	Столик медицинский передвижной инструментальный 2 полки метал. 1 выд. ящика
	1. Предназначен для размещения инструментов, материалов, медикаментов и доставки их в палаты в пределах больничного корпуса. 
2. Столик должен представлять сборную металлическую конструкцию, обеспечивающую устойчивость при нагрузке на полки. 
3. Каркас изготовлен на основе металлических труб с полимерным порошковым покрытием, устойчивым к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. 
4. Столик оснащен четырьмя колесными опорами, две из которых имеют тормозное устройство. 
5. Колесные опоры поворотные. 
6. Наличие двух металлических полок и одного выдвижного ящика.
7. Длина – не менее 580 мм
8. Ширина – не менее 450 мм
9. Высота – не менее 800 мм
	47

	10
	Столик медицинский передвижной инструментальный 2 полки метал
	1. Предназначен для размещения и доставки инструментов, материалов и медикаментов в палаты в пределах больничного корпуса. 
2. Столик должен представлять сборную металлическую конструкцию, обеспечивающую устойчивость при нагрузке на полки. 
3. Каркас изготовлен на основе металлических труб с полимерным порошковым покрытием, устойчивым к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. 
4. Столик оснащен четырьмя колесными опорами, две из которых имеют тормозное устройство. 
5. Колесные опоры поворотные. 
6. Наличие двух металлических полок.
7. Длина – не менее 580 мм
8. Ширина – не менее 450 мм
9. Высота – не менее 800 мм
	79

	11
	Столик манипуляционный
	1. Полки – не менее 3 шт.;
2. Наличие колес с тормозным устройством;
3.  Подвесной ящик – наличие.
4. Длина – не менее 580 мм
5. Ширина – не менее 450 мм
6. Высота – не менее 800 мм
	81

	12
	Столик манипуляционный
	1. Полка – не менее 2 шт.;
2. Наличие колес с тормозным устройством;
3. Подвесной ящик – не менее 2 шт.
4. Длина – не менее 580 мм
5. Ширина – не менее 450 мм
6. Высота – не менее 800 мм
	107

	13
	Столик передвижной медицинский с тремя выдвижными ящиками для стоматолога
	1. Основание столика изготовлено из стальной трубы прямоугольного сечения.
2. Корпус- одно-объемная конструкция, состоящая из металлических панелей, изготовленных из листовой углеродистой стали, в которую установлены выдвижные ящики.
3. Ящики снабжены ручками эргономичной формы.
4. Покрытие всех металлических деталей выполнено экологически чистой эпоксидной полимерно- порошковой краской.
5. Высота, не более, мм 440
6. Ширина, не более, мм 810
7. Глубина, не более, мм 500
	32

	14
	Стол/стойка под медицинскую аппаратуру
	1. Материал для изготовления корпуса – нержавеющая сталь, устойчив к обработке дезинфицирующим растворам.
2. Полка - не менее 3-х, изготовлены из ламинированного ДСП или аналог.
3. Устанавливается цоколь, или опоры, или колеса.
4. Длина не менее 430 мм
5. Ширина не менее 400 мм
6. Высота не менее 900 мм
	13

	15
	Столик медицинский СИ-61 или аналог
	1. Стол должен представлять сварную металлическую конструкцию, обеспечивающую устойчивость при нагрузке.
2. Материал для изготовления корпуса – нержавеющая сталь, устойчив к обработке дезинфицирующим растворам. 
3. Наличие бортика от случайного падения инструментария. 
4. Длинна не менее 1700 мм, 
5. Ширина не менее 600 мм, 
6. Высота не менее 815 мм
	12

	16
	Столик медицинский СИ-61-1 или аналог
	1. Стол должен представлять сварную металлическую конструкцию, обеспечивающую устойчивость при нагрузке.
2. Материал для изготовления корпуса – нержавеющая сталь, устойчив к обработке дезинфицирующим растворам. 
3. Наличие полки.
4. Наличие бортика от случайного падения инструментария. 
5. Длинна не менее 1700 мм, 
6. Ширина не менее 600 мм, 
7. Высота не менее 815 мм
	3

	17
	Стол анастезиолога
	1. Не менее 2 выдвижных ящиков.
2. Наличие ниши.
3. Наличие правосторонней ручки.
4. Наличие колес с тормозным устройством.
5. Столик должен быть из нержавеющей стали.
	9

	18
	[bookmark: _Hlk174431795]Столик медицинский для забора крови
	1. Каркас выполнен из профильной трубы окрашен полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. 
2. Столик оснащен четырьмя колесными опорами, две из которых имеют тормозное устройство. 
3. Верхняя часть – столешница изготовлена из ДСП или металла, столик комплектуется подушкой из поролона, обтянутый винилискожей (либо аналог).
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