

Приложение 4 к аукционным документам №А621-07/261

Лот №1 
Коммутатор уровня ядра – 10 шт.

	Требования к коммутатору
	Коммутационная ёмкость:
336 Гбит/с / 672 Гбит/с
Фиксированные порты:
48 Ethernet-портов 10/100/1000Base-T, 4 порта SFP+ 10 Гбит/с
PoE+:
Не поддерживается
Слоты расширения:
1
Услуги беспроводного доступа:
Управление максимум 1024 точками доступа.
Контроль доступа на устройстве точки доступа, управление доменом и шаблонами настройки точки доступа.
Управление радиоканалом, унифицированное конфигурирование статической маршрутизации и централизованное динамическое управление.
Базовые услуги WLAN, QoS, безопасность и управление пользователями.
CAPWAP, геолокация терминалов, геолокация по меткам и спектральный анализ.
iPCA:
Сбор статистики по количеству и процентному соотношению потерянных пакетов в реальном времени
Технология Super Virtual Fabric (SVF):	
Реализация функций родительского узла в вертикальной виртуализации нижестоящих коммутаторов и точек доступа на одном устройстве. 
Поддержка двухуровневой архитектуры клиента.
Возможность использования устройств сторонних производителей между родительским узлом SVF и клиентами.
VXLAN:
Поддержка шлюзов VXLAN уровня 2 и 3.
Централизованный и распределенный шлюзы.
BGP-EVPN.
Настройка по протоколу NETCONF.
Функциональная совместимость:
VBST (совместим с PVST/PVST+/RPVST)
LNP (аналогичен DTP)
VCMP (аналогичен VTP)
Поставляемые товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

	Гарантия
	[bookmark: _Hlk235180773]Гарантийный срок эксплуатации и технической поддержки оборудования должен составлять не менее 3 (три) года с момента поставки, с возможностью послегарантийной технической поддержки сроком на 5 (пять) лет. В течение гарантийного срока Поставщик должен обеспечить техническую поддержку. В течение гарантийного срока Поставщик должен производить безвозмездную замену или ремонт оборудования. Гарантии не распространяются на дефекты, возникающие вследствие некомпетентного обращения, обслуживания, хранения и транспортирования. Наличие сертификата ОАЦ СТБ 34.101.14-2017.
 Ремонт и замена оборудования должна происходить в сроки не более 10 календарных дней. 

	Количество
	 10 (десять) шт. 




Лот №2
Коммутатор уровня доступа №1 – 23 шт.

	Требования к коммутатору
	Скорость передачи:
132 млн пакетов/с
Коммутационная емкость:
176 Гбит/с/432 Гбит/с
Фиксированные порты:
48 портов 10/100/1000BASE-T, 4 порта 10 GE SFP+
PoE+:
Не поддерживается
Функции MAC:
Соответствие стандартам IEEE 802.1d
Изучение и старение MAC-адресов
Статические, динамические записи MAC-адресов и записи типа «черная дыра»
Фильтрация пакетов по MAC-адресам источника
Функции VLAN:
4 094 VLAN
Гостевые и голосовые VLAN
GVRP
MUX VLAN
Назначение VLAN на основе MAC-адресов, протоколов, IP-подсетей, политик и портов
Трансляция тегов VLAN по схемам 1:1 и N:1
IP-маршрутизация:
Статический маршрут, RIPv1/v2, RIPng, OSPF, OSPFv3, ECMP, IS-IS, IS-ISv6, BGP, BGP4+
Технология Super Virtual Fabric (SVF):
Автоматическая настройка и запуск в работу клиентов SVF
Автоматическая загрузка программного обеспечения и патчей клиента SVF
Автоматическое получение настроек сервисов в один клик
Поддержка независимой работы клиента SVF
Совместимость:
VBST (совместим с PVST/PVST+/RPVST)
LNP (аналогичен DTP)
VCMP (аналогичен VTP)
Поставляемые товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

	Гарантия
	Гарантийный срок эксплуатации и технической поддержки оборудования должен составлять не менее 3 (три) года с момента поставки, с возможностью послегарантийной технической поддержки сроком на 5 (пять) лет. В течение гарантийного срока Поставщик должен обеспечить техническую поддержку. В течение гарантийного срока Поставщик должен производить безвозмездную замену или ремонт оборудования. Гарантии не распространяются на дефекты, возникающие вследствие некомпетентного обращения, обслуживания, хранения и транспортирования. Наличие сертификата ОАЦ СТБ 34.101.14-2017.
Ремонт и замена оборудования должна происходить в сроки не более 10 календарных дней. 

	Количество
	 23 (двадцать три) шт.




Лот №3
Коммутатор уровня доступа №2 – 1шт.
	Требования к коммутатору
	Неуправляемый, настольный, матрица не менее 16 Гбит/с, не менее 48xGbit.
Поставляемые товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

	Гарантия
	[bookmark: _Hlk235184624][bookmark: _Hlk235184661]Гарантийный срок эксплуатации и технической поддержки оборудования должен составлять не менее 3 (три) года с момента поставки, с возможностью послегарантийной технической поддержки сроком на 5 (пять) лет. В течение гарантийного срока Поставщик должен обеспечить техническую поддержку. В течение гарантийного срока Поставщик должен производить безвозмездную замену или ремонт оборудования. Гарантии не распространяются на дефекты, возникающие вследствие некомпетентного обращения, обслуживания, хранения и транспортирования. Наличие сертификата ОАЦ СТБ 34.101.14-2017.
Ремонт и замена оборудования должна происходить в сроки не более 10 календарных дней. 

	Количество
	 1 (один) шт. 



