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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: «Мебель медицинская (тележки, каталки, кровати) для УЗ г. Гродно и Гродненской области».
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 28.07.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Ведущий специалист 
по организации закупок                                                                   Д.Э.Колесникович
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ                                                                                                                  Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

	№ лота
	Наименование лота
	Технические характеристики
	Кол-во

	1
	Каталка для транспортировки больных с гидравлическим приводам
	1. Каркас изготовлен из стальных труб с полимерным порошковым покрытием, устойчивым к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. 

2. Высота регулируется при помощи гидропривода. 

3. Наличие 4-х самоориентирующихся колес диаметром не менее 125 мм, два из которых снабжены тормозом. 

4. Опускающиеся боковые ограждения. 

5. Угол подъема подголовника 0°-50°.
6. Максимальная нагрузка на каталку– не менее 150 кг.

7. Длина – не менее 2050 мм

8. Ширина – не менее 780 мм

9. Высота регулируется –от 470 мм до 1050 мм
	13 шт.

	2
	Тележка-каталка для транспортировки больных со съемными носилками
	1. Каталка внутрикорпусная предназначена для перевозки больных внутри лечебных учреждений. 

2. Каркас изготовлен из профильных труб с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к дезинфицирующим средствам. 

3. Ложе съёмное в виде носилок. 

4. Наличие съемного мягкого матраса
5. Каталка устанавливается на 4 колеса диаметром не менее 125 мм., два из которых оснащены тормозами.

6. Максимальная нагрузка на каталку– не менее 150 кг.

7. Длина – не менее 2050 мм

8. Ширина – не менее 570 мм

9. Высота – не менее 700 мм
	8 шт.

	3
	Каталка для транспортировки больных с матрацем
	1. Каталка позволяет перевозить пациентов в пределах лечебного учреждения и выполнять рентгенологические, ультразвуковые и другие виды обследования. 

2. Угол наклона секции опоры спины – от 0º до 45º, механизм подъема ручной.

3. Высота не более 840 мм, 

4. Длина не менее 2100 мм.,

5. Ширина не менее 770 мм.

6. Диаметр колес – 150 мм, два из них с тормозом.

7. Опускающиеся боковые ограждения и отбойники с четырех сторон.

8. Полимерное покрытие.

9. Наличие съемного мягкого матраса.

10. Номинальная нагрузка не менее 150 кг.
	26 шт.

	4
	Кровать медицинская 
	1.Каркас изготовлен на основе металлических труб с полимерным порошковым покрытием, устойчивым к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

2.Ложе кровати – сварная сетка и стальной П-образный профиль, острые углы отсутствуют, в комплекте с матрацем из влагоотталкивающей ткани.

3.Нагрузка на кровать – не менее 130 кг; 

4.Длина –не менее 2000 мм

5.Ширина – не менее 780 мм

6.Высота – не менее 760 мм
	93 шт.

	5
	Кровать медицинская функциональная
	1.Каркас изготовлен на основе металлических труб с полимерным порошковым покрытием, устойчивым к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

2.Ложе кровати – сварная сетка и стальной П-образный профиль, цвет белый, острые углы отсутствуют. 

3.Угол подъема головной секции регулируется от 0° до 60°. 
4. На колесах с тормозом.

5.Длина – не менее 2030 мм

6.Ширина – не менее 897 мм

7.Высота – не менее 900 мм

8.В комплекте:

- матрац из влагоотталкивающей ткани,

- стойка для подтягивания пациентов типа «Гусь»

- ограждения боковые 2 шт. 
	112 шт.

	6
	Кровать медицинская детская
	1. Кроватка неонатальная: предназначена для помещения в ней новорожденного и перемещения его в пределах отделения;

2. Каркас изготовлен на основе металлических труб с полимерным порошковым покрытием, устойчивым к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов;

3. Ванна-кювез изготовлены из оргстекла, или пластика;

4. Габаритный размер кроватки, мм: не менее (д*ш*в):

 830*460*900;

5. Габаритный размер ванны-кюветы, мм: не менее 700*450;

6. Механизм угла наклона ложа вверх/вниз: не менее 12°;

7. Наличие матраца;

8. Матрац выполнен из пенополиуритана в съемном чехле (должны быть выполнены из материала устойчивого к многократным обработкам дезинфицирующими средствами);

9.Колеса: не менее 100 мм. в диаметре – 4 штуки, из них 2 колеса с тормозом.
	15 шт.

	7
	Кровать детская медицинская 
	1. Кровать предназначена для детей 

2. Кровать представляет собой сборную металлическую конструкцию, состоящую из лежака, стоек и боковых ограждений. 
3. Лежак кровати регулируется по высоте. Угол подъема лежака 20º. 
4. Передняя и задняя стенка кроватей опускаются до уровня колес. Механизм опускания – ручной.

5. Четыре колеса (два с тормозом, два без тормоза)
6. Покрытие и все детали кровати легко переносят гигиеническую обработку и дезинфекцию. 

7. В комплект кровати входит матрац с чехлом из медицинской клеенки Наполнение матраца – пенополиуретан (поролон) не менее 100 мм.

8. Длина не менее 1230 мм,
9. Ширина не менее 650 мм,

10. Высота не более 1500 мм 

11. Высота от пола до сетки не менее 500 мм 
	9 шт.

	8
	Кровать больничная металлическая с матрацем 
	Габариты, мм
Длина не менее 2000, ширина не более 1080

Тормоза 
Да 

Привод 
Механический 

Количество секций 
4

Регулировка головной секции
0 - 800

Регулировка ножной секции
0 - 400

Подъем головы 
Да 

Подъем ног
Да 

Регулировка высоты 
Да 

Матрас 
Да 

Максимальная нагрузка
210

Угол Тренделенбурга
Нет 

Угол анти-Тренделенбурга
Нет 

Инфузионная стойка 
Да 

Дуга для подтягивания 
Да

Боковые ограждения, шт
2

Матрац
Да 

Головная торец-спинка
съемная
	5 шт

	9
	Кровать реанимационная с электроприводом
	•
Назначение – реанимационная. Кровать реанимационная с электроприводом – реанимационная, четырёхсекционная, с электромеханической регулировкой положения секций и высоты ложа, предназначена для ухода за пациентами в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

•
Количество секций - четырехсекционная

•
Секции: бедренная / спинная / ножная

•
Регулировка подъема кровати - электромеханическая

•
Регулировка подъема секций - электромеханическая

•
Боковые барьеры - Да

•
Стойка для подтягивания пациентов - Да

•
Колеса - Да

•
Пульт управления - Да

•
Нагрузка на изделие +/- 210 кг

•
Дополнительные характеристики

•
Возможно удлинение кровати до 200 мм.

•
Габариты: +/- 2100×1020 мм

•
Высота подъёма ложа: +/- 500-730 мм

•
Максимальная нагрузка: +/- 210 кг

•
Углы наклона: опора спины – 0-85º, опора бедра – 0-35º, опора голени – 0-15º,

 Тренделенбург – 0-15º, анти-Тренделенбург – 0-15º

•
Оборудована:

-держателем мочеприемного мешка

- держателем судна

- держателем капельниц

- головной торец-спинкой съёмной

- ножной торец-спинкой

- ручкой для экстренного опускания опоры с двух сторон койки

- блоком управления

- пультом управления для пациента

- пультом управления для медперсонала

- резервным источником питания

•
Дополнительно комплектуется:

- Рамой Балканского

- рамой-порученем для приподнятия пациента типа «гусь»

- матрацем

- системой противопролежневой

- столиком универсальным (для инъекций)
	5 шт

	10
	Кровать функциональная медицинская
	1. 4-секционая кровать;

2. Высокий уровень устойчивости поверхностей кровати к разрушающему воздействию дезинфицирующих средств в ходе постоянных обработок.

3. Складная конструкция боковых бордюров

4. Максимальная нагрузка, кг: 250 +/- 10

5. Максимальная длина, мм: 2160 +/- 10

6. Максимальная ширина, мм: 980 +/- 10

7. Высота общая, мм: 900 +/- 10

8. Диаметр колес, мм: 125 

9. Материал рамы, каркаса, основы: Стальной профиль 

10. Материал сиденья, спинки 
ABS-пластик 

11. Высота ложа, мм: 500 +/- 10

12. Боковые ограждения откидные: 2 шт.

13. Атравматические угловые бампера 

14. Торцевые спинки кровати: съемные 

15. Возможность установить инфузионную стойку 
Да 

16. Возможность установить устройство для подтягивания 
Да  

17. Количество колес с педальным тормозом: 2 шт.

18. Привод: электрический 

19. Напряжение, В: 220

20. Размеры ложе, мм :
1920х895х500 +/- 10
	6 шт.

	11
	Кровать функциональная медицинская
	1. Ложе кровати не менее 3-ех секций.

2. Регулировка наклона секций – механическая.

3. Подъем спиной секции от 0 до 60 градусов.

4. Подъем бедренной секции от 0 до 30 градусов.

5. Подъем секции голени от 0 до 20 градусов.

6. Длина ложа кровати не менее 2000 мм.

7. Ширина ложа кровати не менее 900 мм.

8. Высота ложа от уровня пола не менее 540 мм.

9. Наличие съемных боковых ограждений.

10. Нагрузка на кровать, снаряженную матрацем не менее 180 кг.

11. Колеса диаметром не менее 120 мм, два из которых снабжены тормозом.

12.Устойчивость кровати к дезинфекции, в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами.

13.. Рама-поручень для самоподнимания

13.1. Должна быть установлена у изголовья кровати в кронштейн рамы. 

14. Матрац медицинский влагоустойчивый 

14.1. В чехле на молнии из материала устойчивого к дезинфекции: из пенополиуретана в чехле из ткани с дышащим полиуретановым микропористым покрытием (влагоотталкивающее и паропроницаемое)
	6 шт

	12
	Тележка медицинская реанимационная
	1.1
Перекладчик пациента с креплением на каталку, 
1 шт.

1.2
Инфузионная стойка с держателями для бутылок (мешков) 
1 шт.

1.3
Корзина нижняя для принадлежностей 
2 шт.

1.4
Держатель баллона кислорода 
1 шт.

1.5
Матрац рентгенопрозрачный
1 шт.

1.6
Ремень-фиксатор пациента не менее 
1 шт.

1.7
Боковой рельс для крепления дополнительного оборудования.
 Не менее 1-го

1.8
Столик для дополнительного оборудования с 2 рельсами для крепления дополнительного оборудования 
1 шт.

1.9
Складные боковые ограждения
2 шт.

1.10
Подголовник
1 шт.

2. Показатели (характеристики):

2.1
Максимальная нагрузка на тележку (каталку) 
не менее 170 кг

2.2
Трехсекционное рентгенопрозрачное основание

2.3
Возможность крепления навесного оборудования: транспортного аппарата искусственной вентиляции лёгких, кислородного баллона, гемодинамического монитора


2.4
Бесступенчатая регулировка Тренделенбурга

2.5
Угол подъема головной секции 
от 0° до не менее 70°

2.7
Угол подъема ножной секции 
не менее 30°

2.8
Гидравлическая регулировка высоты каталки 

2.9
Высота каталки не более 700 мм не менее 900 мм

2.10
Колеса диаметром не менее 190 мм с бесшумным полиуретановым покрытием и системой центральной блокировки

2.11
Габаритные размеры: Длина 2000-2200 см, Ширина 70-80 см

2.13
Протекторы-бамперы для предотвращения ударов о стены при перемещениях, расположенные по углам каталки
	1 шт

	13
	Кровать функциональная медицинская с гидравлическим приводом
	2.1.
Габаритные размеры кровати ориентировочно: 2000-2100*900-920 мм;

2.2.     Металлическая сетка из стального прута с ячейками не более 50*80 мм;

2.3.
Материал спинок – пластик толщиной не менее 10 мм;

2.4.
Регулировка высоты ложа кровати гидроприводом в диапазоне 500-900 мм;

2.5.
Для регулирования подъема головной секции –механический или газовый механизм;

2.6.
Для регулировки подъема бедренной секции - механический или газовый механизм;

2.7.
Для регулировки ножной секции – 2 растомата;

2.8.
Транспортабельность: 4 колеса диаметром не менее 150 мм, их них 2 с тормозом;

2.9.
Комплектация матрацем (листовой поролон не менее 100 мм) в   наматрацнике, который выполнен из влагоустойчивого полимерного материала, устойчивый к многократной обработке моющими и дезинфицирующими средствами;

2.10.
Наличие съемных складывающихся боковых ограждений;

2.11.
Дополнительно: инфузионная стойка, стойка для подтягивания, подставка для судна/мочеприемника.

2.12.
Максимальная нагрузка не менее 200 кг.  
	30 шт.


