Приложение 4 к аукционным документам №А613-07/261

Комплект светового оборудования сцены
	DMX-интерфейс, работающий в связке с программным обеспечением Sunlite Suite 3 Устройство должно быть оснащено не менее чем 4 выходными разъемами DMX и подсветкой клавиатуры для управления светом без компьютера.
Запуск запрограммированных шоу в автономном режиме без компьютера, Триггеры времени, мультимедиа (АУДИО и ВИДЕО), Midi Time Code sync
В базовой конфигурации должен поддерживать не менее 1024 DMX-канала и работать с экспресс-версией Sunlite Suite 3. Количество каналов DMX при работе с ПК: 1 024 (расширение до 2 048)  
	1 шт.

	Светодиодный прожектор с изменяемой апертурой луча. Источник света: один светодиод не менее чем 300W WW/CW 2 in 1. Угол раскрытия луча ZOOM: не уже 15°- 60°. Управление DMX: не менее 6 каналов, 3 pins interfaces RDM Control Protocol. DMX функции: Master/Slave, линейный диммер 0-100%. Строб. Элементы индикации: 4-значный LED-дисплей. Рабочее напряжение: 100-240В / 50/60Гц. Потребляемая мощность: не более 350Вт. Степень защиты не хуже IP44.
Тихий интеллектуальный вентилятор
(низкий уровень шума). Датчик температуры охлаждающего вентилятора.
Размеры: не более 300х300х510 мм. Вес: не более 6 кг. 

	6 шт.

	Светодиодный прожектор с изменяемой апертурой луча. Источник света: один светодиод не менее чем 300W RGBW
4 in 1. Срок службы: не менее 50 000 часов. Угол раскрытия луча ZOOM: не уже 15°- 60°. Управление DMX не менее чем 2 режима: 8/10 каналов, 3 pins interfaces RDM Control Protocol. DMX функции: Master/Slave, линейный диммер 0-100%. Строб. Элементы индикации: 4-значный LED-дисплей. Рабочее напряжение: 100-240В / 50/60Гц. Потребляемая мощность: не более 350Вт. Степень защиты не хуже IP44.
Тихий интеллектуальный вентилятор
(низкий уровень шума). Датчик температуры охлаждающего вентилятора.
Размеры: не более 300х300х510 мм. Вес: не более 6 кг. 

	4 шт.



	Светодиодный прожектор типа PAR.
Источник света LED: не менее 18 шт. не менее чем по 18 Вт. Не менее чем 6-в-1 (RGBWA+ UV) светодиоды.
Диммер: плавное затемнение 0-100%.
Поддержка функции RDM.
Дисплей: светодиодный дисплей.
Тихий интеллектуальный вентилятор
(низкий уровень шума). Датчик температуры охлаждающего вентилятора.
Разъем для ввода/вывода данных: 3 pin XLR.
Разъем питания: Разъемы для подключения и вывода питания PowerCon.
Степень защиты: не хуже IP20.
Напряжение: Переменный ток 100-240 В, 50/60 Гц.
Максимальная потребляемая мощность: не более 324 Вт.
Угол луча ZOOM: не хуже 10-40 градусов. 
Каналы управления DMX: не менее чем 7/11 каналов.
Тип корпуса: SLIM (плоский)
Режимы управления: DMX512/Master- Slave/Автоматический запуск/Звук/RDM.
Размер: не более 22 * 23 * 29 см. 
Вес: не более 4 кг. 

	14 шт.



	Вращающаяся голова, типа Beam-Spot-Wash (3 в 1). Источник света: не менее 250W LED белый модульный светодиод.
Диапазон изменения угла раскрытия ZOOM: линейное увеличение не более 5 и не менее 32 градуса (Beam/Spot),
Не менее чем до 60 градусов (Wash).
не менее чем 22 канала управления DMX512 с поддержкой RDM.
+ Автономный режим с функцией master /slave.
+ ЖК-дисплей и не менее чем четыре кнопки для управления меню.
+ Цветовое колесо:
Не менее 6 дихроичных фильтров + белый.
Эффект полуцвета и радуги.
+ CMY: независимый CMY с линейным изменением цвета и неограниченным смешиванием цветов
+ CTO: линейный фильтр CTO.
+ Вращающееся колесо гобо:
Не менее 7 взаимозаменяемых гобо + открыто.
Двунаправленное вращение гобо и его положение.
С регулируемой скоростью вращения.
Эффект Гобо-потока.
Эффект встряхивания Гобо.
+ Статическое колесо гобо:
Не менее 9 фиксированных гобо + открытие, вращение с переменной скоростью.
Эффект встряхивания Гобо.
+ Призма: не менее чем 4-гранная линейная призма с вращением в двух направлениях.
+ Функция Frost.
+ Регулировка яркости: линейная регулировка 0-100%.
+ Эффект стробоскопа: не менее 1-25 вспышек в секунду с регулируемым эффектом стробоскопа.
+ Фокусировка: моторизованная фокусировка.
+ Перемещение при повороте/наклоне:
Панорамирование не менее чем 540 градусов, разрешение 8/16 бит.
Наклон  не менее чем 270 градусов, разрешение 8/16 бит.
Автоматическое перемещение по оси X / Y, быстрое, бесшумное и плавное.
Разъемы подключения 3-pin XLR “Female”, 3-pin XLR “Male”
Разъемы питания powerCON IN/OUT
Напряжение: переменный ток 100-240 В, 50/60 Гц.
Мощность: не более 320 Вт.
Размер: не более 32,5 * 25,5 * 57 см.
Вес: не более 13,5 кг.

	4 шт.

	Световой прибор типа «вращающаяся голова».
Источник света: не менее 7 светодиодов не менее чем по  40 Вт RGBW
Система цветосмешения: не хуже чем RGBW 
Срок службы не менее 50 000 часов
Угол раскрытия луча не более  4,5 и не менее 45°
Тип диммера	линейный
Диапазон диммера	0-100 %
Частота стробоскопа не менее  0-25 вспышек в сек.
Функция - СТО (быстрого прямого выбора цветовой температуры белого света).
Эффект вращения цветных лучей – Bee eye (калейдоскоп)
Pan / Tilt не менее чем	540° / 270° 
Управление	DMX-512
Количество каналов (не менее 3 режимов управления): 23/35/51
Режимы звуковая активация, auto-программы, Master/Slave
Разъемы подключения управления: 3-pin XLR “Female”, 3-pin XLR “Male”
Разъемы питания: power CON IN/OUT
Напряжение AC100-240В 50/60Гц
Потребляемая мощность не более 350 Вт
Цвет	черный 
Степень защиты не хуже  IP20
Вес: не более 5,75 кг

	8 шт.


	Линейный светодиодный прибор.
Источник света: не менее 18 шт. светодиодов не менее чем по 12Вт, цветовая матрица не хуже чем RGBWA+UV 6 в 1, угол луча – не менее 25/40°, 3200К-10000К. Электронный диммер: 0-100%. Режимы работы: DMX, автоматический, Master/Slave, музыкальная активация. Управление DMX512: от 6/10 каналов. Потребляемая мощность: не более 236Вт. Установка на пол или подвес на софит. Степень пыле-влаго защиты не хуже  IP65. Размеры: не более 1000×85×130mm.
Вес: не более 6,5 кг.

	6 шт.

	Ферма треугольного сечения. Прямой модуль 2000 мм (+/- 5 мм).
300х300, основная труба 50х3, перемычки 16х2, материал исполнения фермы алюминий 6082 (АД35) 
	8 шт.

	Ферма треугольного сечения. Прямой модуль 3000 мм (+/- 5 мм).
400х400, основная труба 50х3, перемычки 20х2, материал исполнения фермы алюминий 6082 (АД35)  
	2 шт.

	Алюминиевый клэмп под трубу 48 - 51 мм, нагрузка не менее 75 кг.
	38 шт.

	Страховочный трос с карабином;
максимальная нагрузка: не менее 60 кг; 
диаметр троса: не менее 3 мм; 
длина троса: 60 - 70 метра. 
	34 шт.

	Профессиональный DMX кабель. 
проводники из луженой электротехнической меди;
диаметр проводника: не менее 0.2 мм;
изоляция проводника из полиэтилена, защитная оболочка из ПВХ;
двойной экран: медь и фольга;
оплетка на основе луженой меди, 95% покрытия; 
полиэфирная алюминиевая фольга с покрытием 100%;
диаметр: 6 +/- 0.5 мм;
цвет: черный. 
	150 м/п


	Разъем XLR-Папа кабельный никель 3pin
Цвет: черный 
	36 шт.

	Разъем XLR-Мама кабельный никель 3pin Цвет: черный
	36 шт.

	Разъем powerCON (power-in) "папа" от трех контактов;
· должен подходить для кабелей диаметром от 6 до 15 мм;
· сопротивление контактов:  ≤ 2 мОм;
· сопротивление экрана: > 1 гигаом;
· номинальное напряжение: < 250 В;
· номинальная сила тока: не более 16 А;
· корпус из прочного полиамида;
· надежная система фиксации;
· цвет: синий 

	27 шт.

	Разъем powerCON (power-out) "папа" от трех контактов;
· должен подходить для кабелей диаметром от 6 до 15 мм;
· сопротивление контактов: ≤ 2 мОм;
· сопротивление экрана: > 1 гигаом;
· номинальное напряжение: < 250 В;
· номинальная сила тока: 16 А;
· корпус из прочного полиамида;
· надежная система фиксации;
· цвет: серый 

	27 шт.

	кабель электрический не менее чем 3 жилы сечением не менее чем по 2.5 мм (ВВГ), негорючий, малодымный 
	100 м/п


	Провод с многопроволочными медными жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката, в ПВХ оболочке.
	100 м/п


	Металлорукав с протяжкой (диаметр условного прохода не менее 38 мм; материал обшивки 1-го покрытия ПВХ (PVC); материал обшивки 2-го покрытия ПВХ (PVC))

	100 м/п




Предлагаемое оборудование (товары) должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
[bookmark: _GoBack]Участник обязан предоставить свое предложение с полным техническим описанием (по каждой заявленной характеристике) предлагаемого оборудования, согласно данного технического задания, с указанием марки, модели и производителя предлагаемого оборудования.
Работы по сборке, монтажу, настройке и пусконаладке оборудования осуществляются силами и средствами Продавца.
Предлагаемое оборудование должно быть совместимо между собой.
Гарантийный срок на поставляемый Товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев и исчисляется с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

