
Приложение 4 к аукционным документам №А627-07/261

                                      Комплект звукового оборудования сцены 
	Не менее 32-канальный цифровой микшерный пульт.
Не менее 16 микрофонных предусилителей Midas Pro (или аналог)
Не менее 25 шин микширования, 8 групп DCA и 6 групп Mute;
Не менее 16 XLR входов, не менее 8 XLR выходов, выходы Monitor с парой разъемов Jack TRS 1/4";
Midi вход и выход, разъем Ethernet, порт Ultranet, пара разъемов AES50;
Не менее 6 выходов Aux и не менее 6 входов Aux на разъемах Jack TRS 1/4", стерео вход/выход Aux на разъемах RCA;
выход на наушники                                                       
АЦП/ЦАП (96 кГц, 24 бит);
100-полосный анализатор RTA;
От 8 назначаемых стереофонических  слотов процессора эффектов;
функция Talkback со встроенным микрофоном и возможностью подключения внешнего микрофона (разъем XLR);
функция Cue List на 500 пресетов с сотней сцен и сотней наборов параметров в каждом пресете;
от 17 моторизированных фейдеров;
основной цветной не менее чем 5-дюймовый TFT дисплей и от 17 LCD дисплеев для каналов;
возможность установки плат расширения 
встроенный USB аудиоинтерфейс 32 x 32 для многоканальной записи и воспроизведения;
формат записи: WAV 44.1/48 кГц, 32 бит;
от 2 слотов для SD карт памяти (1-32 Гб) и разъем USB Type A;
габариты не более: 478 х 617 х 208 мм; вес: не более14.3 кг. 
	1 шт.

	Двухполосная активная акустическая система.
усилитель класса D;
максимальный уровень звукового давления SPL: не менее  131 дБ;
максимальная мощность: не менее 2500 Ватт;
встроенный DSP процессор не менее чем с 20-ю пресетами (19 должны быть доступны для пользовательской настройки);
время задержки: 0-300 мс;
встроенный лимитер, настраиваемый кроссовер и двухполосный параметрический эквалайзер;
функция подавления обратной связи;
фирменный не менее чем 12-дюймовый низкочастотный динамик с облегченной звуковой катушкой;
компрессионный 1-дюймовый высокочастотный драйвер;
частотный диапазон при +/- 3 дБ: не уже чем 55 Гц - 18 кГц;
угол раскрытия: не менее 70° х 70°;
комбинированный вход XLR-Jack 1/4;
порт USB Type B;
выход Link с разъемом XLR;
разъемы Ultranet CAT5: In и Thru;
кабинет из не менее 15-миллиметровой березовой фанеры;
стальная решетка для защиты динамиков;
вход питания с коннектором PowerCON;
ручка для переноски;
углубление диаметром не менее 35 мм  для акустических стоек;
защита от коротких замыканий и перегрева;
не менее восьми точек крепления M10;
габариты: не более чем 655 х 373.5 х 340 мм;
вес: не более чем 20.2 кг. 

	2 шт.

	активный сабвуфер;
фазоинверторное акустическое оформление;
усилитель класса D мощностью не менее чем  3000 Ватт;
максимальный уровень звукового давления SPL: не менее 135 дБ;
встроенный DSP процессор не менее чем с 20-ю пресетами (19 должны быть доступны для пользовательской настройки);
настраиваемое время задержки: 0-300 мс;
встроенный лимитер, настраиваемый кроссовер и двухполосный параметрический эквалайзер;
функция подавления обратной связи;
фирменный не менее 15-дюймовый низкочастотный динамик; 
частотный диапазон при +/- 3 дБ: не уже 45 Гц - 150 Гц;
комбинированный вход XLR-Jack 1/4";
порт USB Type B;
выход Link с разъемом XLR;
разъемы Ultranet CAT5: In и Thru;
кабинет из не менее 18-миллиметровой березовой фанеры;
стальная решетка для защиты динамиков;
вход питания с коннектором PowerCON;
ручки для переноски;
углубление диаметром не менее 35 мм для стойки для сателлита;
защита от коротких замыканий и перегрева;
не менее 16 точек крепления M10;
габариты: не более  519 х 579 х 620 мм;
вес: не более  37 кг.  

	2 шт.

 

	Активная акустическая система с поддержкой Bluetooth не менее (5.0
возможность воспроизводить аудио и производить настройку через Bluetooth;
поддержка фирменного приложения производителя;
встроенный процессор эффектов от DBX;
автоматическое подавления обратной связи, функция Ducking, задержка сигнала (до 100 мс), параметрический эквалайзер;
2 комбинированных входа XLR-Jack TRS 1/4", выход XLR;
яркий дисплей, энкодеры управления;
мощность: не менее 650 Вт (RMS), не менее 1300 Вт (Peak);
класс усилителя: D;
динамики: не менее 15" НЧ и 1" ВЧ;
частотный диапазон: не уже 45 Гц - 20 кГц (при -10 дБ), не уже 55 Гц - 20 кГц (при -3 дБ);
сопротивление: 4 Ом (НЧ) и 8 Ом (ВЧ);
максимальный уровень звукового давления (SPL): не менее 128 дБ;
не менее чем 4 точки крепления М10;
пассивная система охлаждения;
покрытие: не менее 90° x 60°; 
2 утопленные ручки для транспортировки;
размеры: не более 716 x 438 x 358 мм;
вес:  не более 17 кг.
	2 шт.
 


	Двухполосный активный монитор.
усилитель класса D;
максимальный уровень звукового давления SPL: не менее 125 дБ;
максимальная мощность без учета лимитера: не менее 1100 Ватт;
встроенный DSP процессор не менее чем с 20-ю пресетами (19 должны быть доступны для пользовательской настройки);
преобразователь А/Ц/А для соединения Ultranet: 24 бит, 44.1/48 кГц;
настраиваемое время задержки: 0-300 мс;
встроенный лимитер, настраиваемый кроссовер и двухполосный параметрический эквалайзер;
функция подавления обратной связи;
Не менее чем 12-дюймовый низкочастотный динамик;
компрессионный не менее чем 1-дюймовый высокочастотный драйвер;
частотный диапазон при +/- 3 дБ: не уже 75 Гц - 18 кГц;
частотный диапазон при - 10 дБ: не уже 68 Гц - 20 кГц;
угол раскрытия: не менее 60° х 40°; 
комбинированный вход XLR-Jack 1/4";
порт USB Type B;
выход Link с разъемом XLR;
разъемы RJ45: In и Thru;
кабинет из не менее чем 15-миллиметровой фанеры и пластика;
стальная решетка для защиты динамиков;
защита от коротких замыканий и перегрева;
углубление диаметром не менее 35 мм;
габариты: не более 302 х 452 х 504 мм; 
вес: не более 16.9 кг.

	4 шт.

	Комплект акустических стоек. 
Материал алюминий (анодированный). 
Цвет черный. 
Должен входить в комплект поставки транспортировочный двойной чехол-сумка из нейлона. 
Технические характеристики: Тип комплект стоек для акустических систем (две штуки в транспортном чехле) 
Диаметр центральной алюминиевой двусторонней трубы должен составлять не менее 35 мм
Высота должна регулироваться в диапазоне от 1090 до 2050 мм, а вылет треноги – от 610 до 1200 мм
Узел сцепления для треноги должен быть выполнен из усиленного поликарбоната
В комплекте должны поставляться с нейлоновыми адаптерами для монтажа кабинетов под 38 мм (1.5”) и сумкой-чехлом для переноски,
Наибольшая нагрузка до 50 килограммов. 
Вес не более 1,8 килограмма. 
	1 к-т.



	Одноканальная радиосистема с ручным передатчиком. 
Особенности радиосистемы:
рабочий диапазон М17: 662 - 686 МГц;
рабочее расстояние: не менее  100 метров;
частотный диапазон: не уже 50 Гц - 15 кГц;
уровень искажений (THD): не более 0.5%;
динамический диапазон: не менее 100 дБ; 
возможность одновременной работы не менее  12 систем;
поддержка функции Quickscan;
набор для установки в рэк в комплекте.
Особенности приемника:

2 съемные антенны;
небольшой дисплей, кнопки Power/Group/Channel;
светодиодные индикаторы Audio и Ready;
микрофонный выход XLR (200 Ом), инструментальный выход Jack 1/4" (50 Ом);
питание: адаптер DC 12-15 Вольт не менее 260 мА (в комплекте);
корпус из износостойкого пластика ABS и стали;
размеры: не более 50 х 198 х 163 мм;
вес: не более 0.998 кг.

Особенности передатчика:
1-символьный дисплей, кнопки Power/Group/Channel;
двухцветный светодиодный индикатор состояния устройства;
возможность заблокировать органы управления;
диапазон усиления: 0 дБ и -10 дБ;
динамический капсюль SM58 / Вeta58 или аналог;
кардиоидная диаграмма направленности;
частотный отклик капсюля: не уже 50 Гц - 15 кГц;
питание: не более 2 батареек типа АА (не менее чем  14 часов работы);
корпус из пластика ABS;
размеры: не более 224 х 53 х 53 мм;
вес: не более 0.218 кг. 
	8 шт. 

	Радиосистема с поясным передатчиком и с головным микрофоном 

Особенности радиосистемы:
рабочий диапазон K14: 614 - 638 МГц;
рабочее расстояние: не менее 100 метров;
частотный диапазон: не уже 50 Гц - 15 кГц;
уровень искажений (THD): 0.5%;
динамический диапазон: не менее 100 дБ; 
возможность одновременной работы не менее чем 12 систем;
поддержка функции Quickscan.

Особенности приемника:
2-символьный дисплей, кнопки Power/Group/Channel;
светодиодные индикаторы Audio и Ready;
микрофонный выход XLR (200 Ом), инструментальный выход Jack 1/4" (50 Ом);
питание: адаптер DC 12-15 Вольт не менее 160 мА (в комплекте);
корпус из износостойкого пластика ABS;
размеры: не более 40 х 188 х 103 мм;
вес: не более 0.241 кг.

Особенности передатчика:
аналоговый поясной передатчик;
материал корпуса: пластик;
кнопки Group/Channel, выключатель;
1-символьный дисплей;
максимальное усиление: не менее 26 дБ; 
разъем: 4-контактный TQG;
входное сопротивление: не менее 1 МОм; 
должен работать от двух батареек типа АА (не менее  14 часов);
размеры: не более 110 х 64 х 21 мм;
вес: не более 0.075 кг.
· головной микрофон Dura Plex: 
конденсаторный капсюль не менее 5 мм;
диаграмма направленности: всенаправленный;
частотный диапазон: не уже 20 Гц – 20 кГц;
чувствительность: не менее -42.5 дБ; 
уровень собственного шума: не более 31 дБ;
соотношение сигнал/шум: не хуже 63 дБ;
максимальное звуковое давление: не менее 132 дБ;
динамический диапазон: не менее 101 дБ; 
гибкое оголовье;
надежный кабель;
длина кабеля: не менее 1.67 м;
диаметр кабеля: не более 1.6 мм;
защита от пыли и влаги;
коннектор: MTQG;
цвет: телесный;
вес (микрофона): не более 0.020 кг;
в комплекте аксессуары и чехол.

	1 шт.

	Двухканальная радиосистема + 2 поясных передатчика + 2 головных микрофона + 2 петличных микрофона). 
диапазон рабочих частот: 514 - 542 МГц;
рабочая дистанция: не менее чем 100 м;
не менее чем 192 частоты на выбор;
возможность одновременного использования не менее чем  
8 систем;
Характеристики приемника:
частотный диапазон: не уже 50 Гц - 15 кГц;
динамический диапазон: >105 дБ;
коэффициент искажения: <0.5%;
соотношение сигнал/шум: >102 дБ;
радиочастотная чувствительность: <-95 дБ;
панель управления с дисплеем;
выходы: 3 x XLR, Jack 1/4";
размер:  не более 160 х 212х 44 мм;
вес: не более 0.88 кг.
Характеристики поясного передатчика:
диапазон рабочих частот: 514 - 542 МГц;
прочный корпус с дисплеем и кнопкой Mute;
встроенный инфракрасный порт;
микрофонный вход mini XLR 3-pin;
усиление: 0/3/6 дБ;
входное сопротивление:  не менее 5 кОм; 
выходная мощность: 2 мВт/10 мВт/30 мВт;
питание: не более 2 батареек АА;
размер: не более 65 х 165 х 23 мм;
вес: не более 0.13 кг.

Конденсаторный головной микрофон;
диаграмма направленности: кардиоида;
частотная характеристика: не уже 80 Гц - 16 кГц;
чувствительность: не менее -46 дБ; 
сопротивление:  не менее 1.2 кОм; 
питание: 3 - 9 В;
легкое регулируемое оголовье;
настраиваемая длина стрелы;
длина кабеля: не менее 1.2 м;
коннектор: mini 3pin XLR;
цвет: телесный;
вес: не более 0.020 кг;
в комплекте ветрозащита и прищепка для кабеля.

	1 к-т

	Набор не менее из трех конденсаторных инструментальных микрофонов. 
должны подходить для аккордеонов и баянов;
электретные капсюли;
диаграмма направленности: кардиоида;
фантомное питание 48В;
частотный отклик: не уже 50 Гц - 20 кГц;
чувствительность: -47 дБ (+/- 3 дБ);
максимальный уровень звукового давления SPL: не менее 140 дБ;
выходное сопротивление: не менее 2.2 КОм; 
отношение сигнал/шум: не хуже 68 дБ;
совместимы с беспроводными системами;
длина кабеля: не менее 1 метр;
коннекторы: mini-XLR;
адаптер mini-XLR/XLR, адаптер с двумя входами mini-XLR/одним выходом XLR, ветрозащита, соединительный Y-кабель, держатели микрофонов в комплекте.
	2 шт.

	Инструментальный конденсаторный микрофон диаграмма направленности: кардиоида;
частотный диапазон: не уже 50 Гц - 18 кГц;
импеданс: не менее 200 Ом; 
чувствительность:  не менее -50 дБ; 
адаптер фантомного питания;
встроенный кабель;
коннектор XLR;
держатель "гусиная шея";
цвет: черный;
вес: не более 108 г;
в комплекте кейс.
Предназначение микрофона:
Для акустических гитар

	3 шт.

	Инструментальный конденсаторный микрофон (скрипка)
диаграмма направленности: кардиоида;
частотный диапазон: не уже 50 Гц - 18 кГц;
импеданс: не менее 200 Ом;
чувствительность: не менее -50 дБ;
адаптер фантомного питания;
встроенный кабель;
коннектор XLR;
держатель "гусиная шея";
цвет: черный;
вес: не более 108 г;
в комплекте кейс.
Предназначение микрофона:
Для смычковых инструментов

	2 шт.

	Инструментальный конденсаторный микрофон (флейта)
диаграмма направленности: кардиоида;
частотный диапазон: не уже 50 Гц - 18 кГц;
импеданс:  не менее200 Ом;
чувствительность: не менее  -50 дБ; (+/- 3 дБ); 
адаптер фантомного питания;
встроенный кабель;
коннектор XLR;
держатель "гусиная шея";
цвет: черный;
вес: не более 108 г;
в комплекте кейс.
Предназначение микрофона:
Для барабанов и перкуссии
Для духовых инструментов
	3 шт.

	Двухканальная радиосистема с ручным и петличным микрофонами (баян)
диапазон рабочих частот: 514 - 542 МГц;
рабочая дистанция: не менее 100 м;
не менее 192 частоты на выбор;
возможность одновременного использования не менее  8 систем;
характеристики приемника:
частотный диапазон: не уже 50 Гц - 15 кГц;
динамический диапазон: >105 дБ;
коэффициент искажения: <0.5%;
соотношение сигнал/шум: >102 дБ;
радиочастотная чувствительность: <-95 дБ;
панель управления с дисплеем;
выходы: 3 x XLR, Jack 1/4";
размер: не более160 х 410 х 44 мм;
вес: не более 1.75 кг;
характеристики поясного передатчика:
микрофонный вход mini XLR 3-pin;
усиление: 0/3/6 дБ;
входное сопротивление: не менее 5 кОм; 
выходная мощность: 2 мВт/10 мВт/30 мВт;
питание: не более 2 батареек АА;
размер: не более  65 х 165 х 23 мм;
вес: не более 0.13 кг.

	4 шт.

	Рэковый кейс размера 10U.
рэковые рейки  не менее чем из 7-миллиметровой оцинкованной стали;
рэковые рейки должны быть расположены с лицевой и тыльной стороны;
оболочка из легкого и прочного формованного полиэтилена;
надежные замки крышек;
должна быть предусмотрена возможность закрытия крышки на ключ;
ручки для переноски;
внутренние размеры: не более 16.5" х 19" х 17.5" (419 х 482 х 444 мм);
рэковая глубина: не менее 19.25" (488 мм);
вес: не более 8.16 кг.
	1 шт.

	Комплект выноса антенн из рэка с кабелями BNC-BNC не менее 50 см. 

	7 шт.

	Распределитель электропитания (усилительный секвенсор) c дисплеем напряжения и индикации подключенных каналов не менее чем на 8-каналов (розеток) с обратной стороны + розетка на лицевой панели
	1 шт.

	Микрофонная стойка типа "журавль" на треноге.
Спецификация использования: установка вокальных и инструментальных микрофонов, студийное использование;
Высота стойки: от 970 мм. до 1630 мм
Длина в неразобранном состоянии: не более 970 мм;
Полный размер в разобранном состоянии: не более 1630 мм;
Длина журавля: не менее  770 мм;
Тип/конструкция стойки: телескопическая.
Опорная конструкция: тренога.
Вес: не более 2,5 кг. 
Основные узлы стойки из металла 
	8 шт.

	Стойка для сателлита;
устанавливается на сабвуфер;
должна быть изготовлена из алюминия;
регулируемая высота: не уже 800 - 1340 мм;
максимальная нагрузка: не менее 50 кг;
диаметр посадочного места: не менее 35 мм;
вес: не более 1 кг.

	2 шт.

	Микрофонный кабель. 
Структура: (20 х 0.12) x 2, сечение проводника: не более 0.23 мм², Изоляция из полиэтилена высокой плотности, Витой медный экран (0.12 х 64), 90% экранирования, Гибкая оболочка из ПВХ, Внешний диаметр: не более 6 мм, Допустимая рабочая  температура: от -20 до +70°C, Сопротивление проводника на 100 м: не более 9.1 Ом, Уровень перекрестных помех на 100 м: не более 73.3 дБ, Цвет: черный.
	100 м/п


	Разъем XLR-Папа кабельный никель 3pin Цвет: черный 
	40 шт.

	Разъем XLR-Мама кабельный никель 3pin Цвет: черный 
	40 шт.

	Готовый кабель с разъёмами. 
Длина кабеля: не менее 3 м
Разъем 1: Jack не более 3,5 мм (папа)
Разъем 2: 2 x Jack не менее  6,3 мм TS (папа)
Цвет: Черный
	1 шт.

	Соединительный кабель. 
разъемы: XLR мама - XLR папа;
сечение: 2 х 0.1 м²;
проводники из бескислородной меди;
изоляция из ПВХ;
внешняя оболочка из ПВХ;
длина: не менее 1 м. 

	2 шт. 

	Кабель-канал. 
Количество каналов: не менее 4
Масса: не более 18 кг
Материал изготовления: Резина
Нагрузка: не менее 20 тонн
Размеры: не более 900х600х58 мм
Сечение канала: не более 50х40 мм
	1 шт.

	кабель электрический не менее 3 жил сечением 2.5 мм (ВВГ), негорючий, малодымный 
	100 м/п


	Металлорукав с протяжкой (диаметр условного прохода не менее 38 мм; материал обшивки 1-го покрытия	ПВХ (PVC); материал обшивки 2-го покрытия	ПВХ (PVC))

	100 м/п




Предлагаемое оборудование (товары) должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Участник обязан предоставить свое предложение с полным техническим описанием (по каждой заявленной характеристике) предлагаемого оборудования, согласно данного технического задания, с указанием марки, модели и производителя предлагаемого оборудования.
Работы по сборке, монтажу, настройке и пусконаладке оборудования осуществляются силами и средствами Продавца. Предлагаемое оборудование должно быть совместимо между собой.  
Гарантийный срок на поставляемый Товар должен составлять от 12 (двенадцати) месяцев и исчисляется с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.                                                                                                                   
