Форма С-1

	 ОСП Аграрный колледж УО ВГАВМ
             (наименование организации)      
		


Код по ОКУД   

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОСП АК УО ВГАВМ    

	
	(должность)

	
	
	
	А.В. Карась

	
	(подпись)
«24»
	
	(инициалы, фамилия)
июля       2026  г.

	
	
	
	
	
	


ДЕФЕКТНЫЙ АКТ


Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 26.08.2025 г. № 92-х в составе:
	председателя:  
	Заместителя директора по ХР
	
	Е.Ю. Вечерняя

	

членов комиссии:
	(должность)

Заведующего общежитием
	
	(инициалы, фамилия)

Т.Н. Михайловой

	
	(должность)


Коменданта
	


	(инициалы, фамилия)

Е.В. Коточигова

	
	(должность)

Заведующего общежитием
	


	(инициалы, фамилия)

И.А. Шибеко

	

	(должность)
Заведующего общежитием
	

	(инициалы, фамилия)
            Т.Н. Чумакова

	
	
	
	

	Составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:  части главного учебного корпуса  ОСП «Аграрный колледж УО ВГАВМ»

	(наименование объекта)

	установлено, что: в ходе обследования спортивного зала, главном учебном корпусе на предмет их 

	(описание дефектов,

	физического износа и возможности дальнейшей эксплуатации выявлены следующие дефекты:

	 наблюдается коробление деревянных элементов конструкций, механические повреждения в виде 
местонахождение, 
трещин подоконных досок, отслоение окрасочного слоя в поверхностей, механические повреждения и

	площадь, объём)

	отслоение краски, а также наличие ржавчины на металлических существующих отливах; штукатурный слой оконных откосов имеет механические повреждения, отслоения от основания. Ориентировочный износ деревянных оконных блоков составляет 65%. Необходимо выполнить работы по текущему ремонту путём замены деревянного оконного блока на оконные блоки ПВХ объёмом 26,1 кв.м., что составляет 1,72% от общей площади оконного заполнения здания в 1514,8 кв.м., с выполнением работ по устройству откосов из панелей ПВХ в количестве 15,3 мм, устройству отливов из оцинкованной стали в количестве 5,1 м. Также с защитная сетка на окнах имеет множественные разрывы нитей, сильное провисание полотна, ослабление и поражение коррозией крепежных элементов, необходимо произвести демонтаж и установку  защитной сетки на окнах площадью 165 м.кв   Укрупнённый перечень основных и сопутствующих работ и материалов представлен ниже.

	

	

	Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ,  которые 

	характеризуются следующими факторами: 

	(перечень факторов)


	Работы следует производить с применением следующих механизмов: 

	

	                                                           (грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)


	Другие  сведения, учитываемые при определении стоимости работ: работы будут выполняться  собственными силами 



	[bookmark: _GoBack]Дата начала разработки сметной документации: 24.07.2026г..

	Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 01.09.2026 г.


Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 10 дней.

	
Председатель комиссии:  
	
Заместитель директора по ХР
	
	
	
	
Е.Ю. Вечерняя

	

Члены комиссии:
	(должность)

Заведующий общежитием
	
	(подпись)

	
	(инициалы, фамилия)

Т.Н. Михайлова

	
	(должность)

Комендант
	


	(подпись)


	


	(инициалы, фамилия)

Е.В. Коточигова

	
	(должность)

Заведующий общежитием
	


	(подпись)


	


	(инициалы, фамилия)

     И.А. Шибеко

	
	(должность)
Заведующий общежитием
	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)
      Т.Н. Чумакова

	
	
	
	
	
	


Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
	ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
	

	№
	Виды выполняемых строительно-монтажных работ
	Единица измерения
	Количество
	Примечание
	

	Ремонтные работы
	

	
	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертикальной проекции н
	0,3
	
	

	
	Демонтаж защитной сетки на окнах (прим.)
	100 м2
	1,65
	
	

	
	Установка защитной сетки на окна (прим.)
	100 м2
	1,65
	
	

	
	Снятие остекленных оконных переплетов
	100 м2 переплета
	0,2601
	
	

	
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (компрессоры и отбойные молотки заменены перфораторами)
	100 коробок
	0,01
	
	

	
	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м
	0,051
	
	

	
	Соединение двух изделий из пвх с помощью усилительных, соединительных профилей  с помощью поворотного и других профилей (стоимость соединителей учтена в конструкции)
	100 м
	0,153
	
	

	
	Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия свыше 3 м2 (установка на шурупы по бетону)
	100 м2
	0,2601
	
	

	
	Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из пвх к стенам толщиной зазора 0,03 м
	100 м
	0,204
	
	

	
	Установка оконных сливов в домах кирпичных с оконными блоками из пвх
	100 м
	0,051
	
	

	
	Устройство откосов шириной 200 мм из панелей пвх трехслойных с утеплителем с применением стартового профиля
	100 м
	0,153
	
	

	
	Добавлять (исключать) к нормативам е10-265-3, е10-265-4 при изменении ширины откоса на каждые 50 мм К=2 до 300мм
	100 м
	0,306
	
	

	    
	

	Составил:    ____________ _____________ / ____________ /
	

	        « __ » _______ 20____ г.
	





	Составил
	
	зам. директора по ХР
	
	
	
	Е.Ю. Вечерняя

	
	

	(должность)

	

	(подпись)

	

	(инициалы, фамилия)



«24» июля 2026 г.


