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Технические требования, предъявляемые к закупке программно-аппаратного комплекса средства отображения информации коллективного пользования «Аудиовизуальный комплекс для актового зала ОАО «Белэнергоремналадка», г. Минск, ул. Академическая, 18»
КОД ОКРБ (26.20.16.650)

Общие сведения

Наименование предмета закупки
Аудиовизуальный комплекс для актового зала ОАО «Белэнергоремналадка», г. Минск, ул. Академическая, 18.

Наименование предприятия Исполнителя и Заказчика
Исполнитель: определяется по результатам конкурса 
Заказчик: ОАО «Белэнергоремналадка».

Назначение и цели
Назначение предмета закупки: 
Оборудование предназначено для предоставления графической (динамической и статической) и текстовой информации со звуковым сопровождением, с возможностью проведения конференций и заседаний. Состоит из визуальной и акустической части. Синхронизацию визуальной и акустической части проводит поставщик.

1. Требования к визуальной части 

1.1. Требования к функционалу визуальной части
Средство отображения информации обязано обеспечивать:
–	демонстрацию заранее подготовленных видеороликов и другой видеоинформации;
–	вывод информации от внешних источников;
–	вывод графических файлов в различных форматах;
–	вывод любой текстовой и числовой информации как отдельно, так и в режиме наложения на видео или графическое изображение, изменение цветов, размеров и написания шрифтов текстовой и числовой информации;
–	возможность вывода графических изображений, в том числе анимированных;
–	возможность быстрой замены элементов экрана без демонтажа конструкции;
–	фронтальное обслуживание.
Каналы связи: 
–	управление дистанционное из помещения администратора;
–	способы организации дистанционного управления - оптоволоконный кабель/UTP кабель cat6;
–	качество канала связи обеспечивает достоверность передаваемых данных.

1.2. Технические характеристики
Средство отображения должно отвечать следующим требованиям:
–	общая площадь светодиодного полотна – 23 м2 (допустимое отклонение ±2%);
–	количество пикселей экрана – 5 800 000 пикселей (допустимое отклонение ±2%);
–	соотношение сторон экрана 16:9;
–	максимальная масса центральной части, включая несущую конструкцию, коммутацию и метизы – не более 650 кг;
–	материал корпуса монтажного модуля – алюминий;
–	площадь монтажного модуля –  > 0,45 м2 и  < 0,5 м2;
–	количество монтажных модулей (шт.) –  > 40 и < 60;
–	максимальная (пиковая) мощность потребления, не более 700 Вт/м2;
–	конфигурация пикселя – 1 светодиод SMD BLACK (RGB);
–	полотно в собранном виде должно представлять собой единое информационное поле с возможностью программного изменения количества строк и масштабирования шрифтов;
–	угол обзора – горизонт -140, вертикаль – 120 градусов;
–	максимальная яркость – не менее 1000 Кд/ м2;
–	возможность изменения уровня яркости; 
–	диапазон рабочих температур от 0 до +55 ℃;
–	пыле- и влагозащищенность: не хуже IP31; 
–	частота обновления: не менее 7500 Гц;
–	режим работы – круглосуточный.

Конструктивные требования к монтажному модулю (секции, кабинету):
–	монтажные модули светодиодного полотна должны быть взаимозаменяемы;
–	лицевая сторона должна иметь антибликовую поверхность;
–	тыльная сторона должна отвечать требованиям электробезопасности для приборов, эксплуатируемых в помещении;
–	конструкция обязана обеспечить внешний вид полотна после сборки без видимых стыков и различий в изображении между модулями;
–	материал, применяемый для производства лицевой стороны, не должен подвергаться повреждению при перепадах температур и попаданию ультрафиолетовых лучей, и не должен требовать применения специальных моющих средств;
–	обслуживание осуществляется с лицевой стороны;
–	система охлаждения пассивная безвентиляторного типа;
–	полное техническое описание всех монтажных модулей (габаритные размеры, разрешающая способность, вес, тип крепления, пиковое энергопотребление и т.п.) предоставить в комплекте конкурсного предложения в разделе 1;

Требования по электропитанию.
Электропитание системы должно осуществляться от сети переменного тока в соответствии с расчетом электрических нагрузок (развернутое описание и принципиальную схему приложить в составе конкурсного предложения в разделе 1).

1.3. Требования к системе управления.
Комплект системы управления должен представлять собой программно-аппаратный комплекс, позволяющий управление всем комплектом оборудования с функцией резервирования сигнала, поддерживать и воспроизводить видеоинформацию любого вида и обеспечивать её качественную бесперебойную передачу на средства отображения информации. 	Система управления представляет собой программно-аппаратный комплекс, состоящий из устройств приема-передачи данных, принимающих контрольных плат, управляющего контроллера (видеопроцессора), видеосервера с предустановленной лицензионной операционной системой и лицензионным программным обеспечением для создания и вывода контента на средства отображения информации. Развернутое описание, принципиальную схему разработанную и утвержденную аттестованными специалистами (подтверждается приложением в первом разделе сертификата или иным документом выданным предприятием изготовителем системы управления или его уполномоченным представителем на территории РБ) и состав системы включая наименование оборудования и ПО приложить в составе конкурсного предложения (в 
разделе 1).

Обязательные компоненты системы:
–	видеопроцессор (-ы);
–	видеосервер (-ы);
–	управляющий(-е) контроллер(-ы);

Требования к видеопроцессору:
–	видеопроцессор обязан поддерживать вывод информации от внешних источников в соответствии с требованиями ТЗ;
–	поддержка пользовательских предустановок с их сохранением;
–	поддержка входного и выходного разрешения в соответствии с требованиями ТЗ; 
–	полная совместимость с управляющим контроллером;
–	полное официальное техническое описание оборудования на русском языке (паспорт, мануал), выданное заводом изготовителем или выданное официальным уполномоченным представителем (дистрибьютером) на территории Республики Беларусь завода изготовителя с обязательным наличием фотографий оборудования, достоверно отражающим все имеющиеся порты и их техническое описание возможностей приложить в составе конкурсного предложения (в разделе 1);

Требования к управляющему контроллеру:
–	поддержка входного и выходного разрешения в соответствии с требованиями ТЗ; 
–	наличие оптических портов;
–	полное официальное техническое описание оборудования на русском языке (паспорт, мануал), выданное заводом изготовителем или выданное официальным уполномоченным представителем на территории Республики Беларусь завода изготовителя с обязательным наличием фотографий оборудования, достоверно отражающим все имеющиеся порты и их техническое описание возможностей приложить в составе конкурсного предложения (в разделе 1);

Требования к видеосерверу:
–	обязан соответствовать рекомендованным параметрам для работы с ПО для отображения и вывода видеоконтента;
–	обязан иметь функцию аварийного переключения без пауз и «визуальных разрывов» при подаче видеоконтента на средства отображения;
–	обязан иметь не менее 2 (двух) интегрированных входов HDMI;
–	обязан иметь не менее 2 (двух) интегрированных выходов XLR;
–	корпус видеосервера должен быть предназначен для установки в 19-дюймовые телекоммуникационные стойки (шкафы);

Требования к программному обеспечению для создания и вывода контента на средство отображения информации:
–	должно быть совместимо с поставляемым оборудованием;
–	должно иметь возможность создания контента для последующего отображения на средстве отображения;
–	должно иметь возможность предварительного просмотра контента на рабочем месте оператора перед выводом на средство отображения;
–	наличие встроенной базы готовых графических эффектов с возможностью их пополнения;
–	должно быть разработано и предустановлено предприятием-изготовителем видеосервера;
–	иметь возможность работы с видео слоями;
–	иметь возможность отправки всех заранее подготовленных сценариев на средство отображения;

1.4. Требования к комплекту сигнальных и питающих кабелей:
–	обязан обеспечивать подключение всех монтажных модулей к электропитанию и источнику видеосигнала;
–	обладать усиленной гидроизоляционной защитой от механических повреждений и погодных условий с эксплуатационным режимом окружающей среды   от 0 до +55 ℃;
–	наличие резервных линий;
–	наличие маркировочных бирок.

1.5. Требования к конструкции для установки.
Требования надежности к техническим средствам отображения информации:
–	конструкция должна обеспечивать надежное крепление монтажных модулей между собой; 
–	конструкция обязана обеспечить абсолютную плоскость светодиодного полотна;
–	должна представлять полностью готовый и разрешенный к эксплуатации на сцене комплекс, включающий в себя все необходимые составные части и механизмы. Цвет узлов и элементов согласовывается заказчиком (конструкторское решение предоставить в комплекте конкурсного предложения в Разделе 1). 

1.6. Требования к надежности.
Требования надежности к техническим средствам отображения информации:
–	срок службы светодиодов не менее 100000 ч; 
–	средний срок службы не менее 5 лет.

2. Требования к акустической части.

2.1. Акустическая система: 
· пассивная, двухполосная, коаксиальная;
· нижняя граница частотного диапазона (± 3дБ): не выше 60 Гц;
· верхняя граница частотного диапазона (± 3дБ): не ниже 18000 Гц;
· углы раскрытия (ГхВ): 70°х30° с возможностью вращения рупора;
· уровень звукового давления / 1м дБ: не менее 129 дБ;
· чувствительность: не менее 103 дБ;
· импеданс: 8 Ом;
· состав системы: НЧ: 15", ВЧ: 3";
· мощность усилителя (AES): не менее 700 Вт;
· разъемы: 2хNeutrik SpeakON NL4;
· размеры (ВхШхГ): не более 650х420х430 мм;
· вес: не более 24 кг;
· цвет: белый;
· кол-во: 2 шт.

2.2. Лира для подвеса или установки на стену акустической системы (п.2.1):
· цвет: белый;
· кол-во: 2 шт.

2.3. Акустическая система:
· пассивная, двухполосная, коаксиальная;
· нижняя граница частотного диапазона (± 3дБ): не выше 70 Гц;
· верхняя граница частотного диапазона (± 3дБ): не ниже 20000 Гц;
· углы раскрытия (ГхВ): 80°; 
· уровень звукового давления / 1м дБ: не менее 114 дБ;
· чувствительность: не менее 91 дБ;
· импеданс: 16 Ом;
· состав системы: НЧ: 5", ВЧ: 1";
· мощность усилителя (AES): не менее 150 Вт;
· разъемы: 2хNeutrik SpeakON NL4;
· размеры (ВхШхГ): не более 200х170х200 мм; 
· вес: не более 4 кг;
· цвет: белый;
· кол-во: 4 шт.
2.4. Лира для подвеса или установки на стену акустической системы (п.2.3):
· цвет: белый;
· кол-во: 4 шт.

2.5. Четырехканальный усилитель мощности c встроенным DSP процессором:
· класс: D с активной компенсацией нелинейных искажений;
· мощность номинальная: 4Ω на канал (Вт): не менее 4 х 2800; 8Ω на канал (Вт): не менее 4 х 1400; 16Ω на канал (Вт): не менее 4 х 700;
· пиковое выходное напряжение: не менее 150 В.;
· максимальный выходной ток: не менее 60А;
· соотношение сигнал / шум: >112 дБ;
· КНИ 20Гц-10кГц, 8 Ω: <0,01%;
· демпинг-фактор (4 Ω, 20Гц-20кГц): >500;
· частотная характеристика (1Вт, 8 Ω, 20Гц-20кГц): не хуже 
+/-0,05дБ;
· входные разъемы: 2 х 3-х контактный XLR – аналоговых входа,
1 х 3-х контактный XLR – AES/EBU;
· выходные разъемы: 2 х 3-х контактный XLR– аналоговых выхода, 1 х 3-х контактный XLR – AES/EBU, 2 х Speakon 4-полюсных, 1 х Speakon 8-полюсный;
· входной динамический диапазон: не менее 114дБ;
· поддерживаемые входные разрешения: до 24 бит;
· поддерживаемые частоты дискретизации: не хуже 18-192 кГц;
· внутренняя частота дискретизации: не хуже 192/96кГц 32бита;
· не менее двух четырехканальных входных микшеров;
· не менее 10-полосный параметрический эквалайзер на входах;
· не менее 10-полосный параметрический эквалайзер на выходах;
· обработка: линейно-фазовый и классический кроссовер, задержка, лимитер, усиление, переключение полярности;
· удаленное управление и мониторинг по сети Ethernet посредством ПО производителя;
· двухпортовый интерфейс Ethernet Gigabit;
· наличие заводских прессетов для акустических систем (п. 2.1, 2.3);
· питание: 140-250В 50-60 Гц;
· размеры: не более 485 x 90 x 445 мм; 
· вес: не более 15 кг;
· кол-во: 1 шт.

2.6. Четырехканальный усилитель мощности c встроенным DSP процессором:
· класс: D с активной компенсацией нелинейных искажений;
· мощность номинальная: 4Ω на канал (Вт): не менее 4 х 1000; 8Ω на канал (Вт): не менее 4 х 500; 16Ω на канал (Вт): не менее 4 х 250;
· пиковое выходное напряжение: не менее 89 В.;
· максимальный выходной ток: не менее 35А;
· соотношение сигнал / шум: >112 дБ;
· КНИ 20Гц-10кГц, 8 Ω: <0,01%;
· частотная характеристика (1Вт, 8 Ω, 20Гц-20кГц): не хуже 
+/-0,05дБ;
· входные разъемы: 2 х 3-х контактный XLR – аналоговых входа,
1 х 3-х контактный XLR – AES/EBU;
· выходные разъемы: 2 х 3-х контактный XLR– аналоговых выхода, 1 х 3-х контактный XLR – AES/EBU, 4 х Speakon 4-полюсных;
· входной динамический диапазон: не менее 114дБ;
· поддерживаемые входные разрешения: до 24 бит;
· поддерживаемые частоты дискретизации: не хуже 18-192 кГц;
· внутренняя частота дискретизации: не хуже 192/96кГц 32бита;
· не менее двух четырехканальных входных микшеров;
· не менее 10-полосный параметрический эквалайзер на входах;
· не менее 10-полосный параметрический эквалайзер на выходах;
· обработка: линейно-фазовый и классический кроссовер, задержка, лимитер, усиление, переключение полярности;
· удаленное управление и мониторинг по сети Ethernet посредством ПО производителя;
· двухпортовый интерфейс Ethernet Gigabit;
· наличие заводских пресетов для акустических систем (п. 2.1, 2.3);
· питание: 140-250В 50-60 Гц;
· размеры: не более 485 x 90 x 440 мм; 
· вес: не более 8 кг;
· кол-во: 1 шт.

2.7. Цифровая микрофонная радиосистема в комплекте с приемником и ручным передатчиком:
· приемник;
· частотный диапазон: не уже 20 Гц до 20 кГц;
· динамический диапазон: не менее 120 дБ;
· дальность работы: не менее 100 метров;
· предиктивное цифровое разнесение;
· не менее 32 доступных канала в частотном диапазоне;
· не менее 12 систем в одном канале шириной 8 МГц;
· синхронизация с передатчиком через ИК-порт;
· передатчик
· суперкардиоидная диаграмма;
· цифровой 24-битный звук;
· время работы: не менее 8 часов от 2 батареек типа АА;
· кол-во: 3 шт.

2.8. Двухпортовая зарядная док-станция:
· возможность одновременной зарядки двух ручных передатчиков (поз.2.7) с установленными аккумуляторами (поз.2.9);
· кол-во: 1 шт.

2.9. Аккумуляторная батарея для ручных передатчиков (поз.2.7):
· подтвержденная производителем совместимость с передатчиками (поз.2.7) и зарядным устройством (поз.2.8);
· кол-во: 3 шт.

2.10. Цифровой микшерный пульт:
· не менее 18 входов с встроенным DSP;
· не менее 16 микрофонных предусилителей; 
· не менее 18-канальный аудиоинтерфейс для записи и воспроизведения;
· функция автомикширования;
· полная динамическая обработка и эквалайзеры для стерео мастер-шины;
· не менее 6 AUX-шин;
· качество обработки процессора: 40 бит с плавающей точкой;
· частота дискретизации не менее 96 кГц;
· функция авто-микшера и 100-полосный анализатор RTA;
· не менее 4-х стерео-процессоров эффектов;
· встроенный WiFi для управления и настройки;
· управление единым бесплатным программным обеспечением с подключением через устройства iOS/Android или с компьютеров Windows/Linux/Mac;
· размеры: не более 340х150х140мм;
· вес: не более 4 кг;
· кол-во: 1 шт.

2.11. Планшетный компьютер для управления цифровым микшерным пультом (поз.2.10):
· разрешение: не менее 2360x1640;
· WiFi, Bluetooth;
· кол-во: 1 шт.

2.12. Микрофонная стойка типа «журавль»: 
· вес: не менее 3 кг; 
· длина штанги: не менее 800 мм.
· кол-во: 3 шт.

2.13. Комплект установочных материалов и принадлежностей: 
· должен быть достаточен для установки оборудования пп 2.1-2.12 в требуемом заказчиком положении и месте, согласованном с заказчиком перед началом работ (схема примерного расположения оборудования в приложении);
· кол-во: 1 шт.

3. Комплект поставки:
· светодиодное полотно (монтажные модули) - 1 комплект;
· система управления – 1 комплект;
· конструкция для установки – 1 комплект;
· система звукоусиления – 1 комплект;
· соединительные информационные и силовые кабели – 1 комплект;
· установочные материалы и принадлежности – 1 комплект; 
· эксплуатационная и разрешительная документация на русском языке – 1 комплект.

4. Перечень работ:
· установка и подключение оборудования, пусконаладочные работы, синхронизация оборудования;
· инструктаж персонала заказчика по работе с оборудованием.


5. Требования к маркировке и упаковке.
Маркировка технических средств отображения информации должна соответствовать требованиям ГОСТ 30668 и содержать следующие данные:
–	товарный знак или код предприятия-изготовителя;
–	год и месяц изготовления;
–	наименование;
–	значения основных параметров;
–	заводской номер.

6. Дополнительные требования:
Предлагаемое оборудование должно быть новое, и полностью соответствующее техническому заданию по количеству и качеству.
Участник обязан предоставить свое предложение с полным техническим описанием (по каждой заявленной характеристике) предлагаемого оборудования, согласно данного технического задания, с указанием производителя, марки, модели и страны происхождения оборудования.
Поставляемое акустическое оборудование должно быть серийного производства, присутствовать в каталоге на официальном сайте производителя.
Вся предоставляемая техническая информация должна подтверждаться предоставленной технической документацией (копии паспорта, копии инструкции по эксплуатации) на русском языке. 
Участник предоставляет полную и конкретную спецификацию на изделия, исключающую двоякое толкование. Отсутствие развёрнутой спецификации на каждый компонент расценивается как грубое несоответствие техническому заданию. 
В заявке участника предоставить изображение оборудования, которое должно в точности соответствовать оборудованию, предлагаемому к поставке.
В заявке участника должны быть указаны конкретные модели составляющих предлагаемого оборудования с техническими характеристиками, позволяющими провести однозначную идентификацию и проверку соответствия всем пунктам настоящего ТЗ.
В заявке участника должны быть указаны ссылки на предлагаемое акустическое оборудование на сайте производителя, доступном с территории Республики Беларусь, с возможностью подтверждения на нем указанных в заявке параметров.
Заказчик оставляет за собой право на проведение испытаний/проверок поставляемого оборудования на соответствие заявленным характеристикам.
После производства визуальной части товара или ввоза товара на территорию Республики Беларусь и до передачи товара Покупателю, Поставщик обязуется обеспечить за свой счет проведение независимой экспертизы монтажных модулей средства отображения информации в количестве не менее 3 шт., отобранных Покупателем, на соответствие цветопередачи экрана, а также на проведение испытания на максимальную яркость и измерения пиковой мощности потребления при яркости 1000 Кд/м2. Экспертиза должна быть проведена квалифицированными специалистами с применением поверенного оборудования.
Гарантийный срок на поставляемое оборудование: визуальная часть - не менее 36 месяцев, акустическая часть - не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.
Установка, подключение, наладка оборудования, инструктаж персонала осуществляется поставщиком.
Референс-лист, содержащий подтверждение опыта поставки не менее 5 аналогичных комплексов. 

7. График поставки:

	Составляющая товара
	Срок поставки, не позднее:
	Срок на установку и пусконаладку, не позднее:

	Визуальная часть 
	30 раб. дней с момента заключения договора
	15 раб. дней с момента поставки части

	Акустическая часть 
	30 раб. дней с момента заключения договора
	15 раб. дней с момента поставки части




Зам. начальника УИТ	И.Ю.Алексейчук

Приложение 		         к техническому заданию на закупку товаров

Схема примерного расположения оборудования
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