Приложение 1 к аукционным документам №А629-07/261
ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ____/2026
	г. Минск
	«___» ________ 2026 г.


_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________, действующего на основании _______, с одной стороны, и государственное учреждение «МИНСККОНЦЕРТ», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице и.о. директора Ткачука И.А., действующего на основании приказа управления культуры Мингорисполкома от 01.06.2026 № 124-Л, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить в обусловленный срок и передать в собственность Покупателя комплект светового оборудования (далее – Товар) в соответствии с техническим заданием Покупателя, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1) в количестве, ассортименте и по ценам согласно спецификации № 1 (Приложение № 2), и произвести монтаж, пусконаладочные работы, запуск Товара, обучение работников Покупателя с Товаром, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора.
1.2. Цель приобретения Товара: для собственного потребления (использования).
1.3. Цены являются фиксированными в период действия Договора и изменению не подлежат. Цены на поставляемый Товар устанавливаются в белорусских рублях и сформированы в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
1.4. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременён другими правами третьих лиц. 

2. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ. СУММА ДОГОВОРА
[bookmark: _Hlk194414814]2.1. Стоимость Товара включает в себя стоимость упаковки, маркировки, необходимых для обеспечения работоспособности аксессуаров, доставку Товара. Стоимость монтажа, пусконаладочных работ, запуска Товара, а также обучение работников Покупателя по работе с оборудованием включается в цену Товара и отдельно не выделяется. 
Цена сформирована в соответствии с законодательством Республики Беларусь по результатам процедуры государственной закупки. Поставщик несет ответственность за формирование цены по настоящему Договору. 
[bookmark: _Hlk194414410]2.2. Покупатель производит оплату по настоящему Договору по факту поставки на основании товарной или товарно-транспортной накладной (далее – ТН/ТТН), акта ввода в эксплуатацию и акта выполненных работ.
2.3. Покупатель оплачивает стоимость товара в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ на основании документов, указанных в п.2.2 настоящего Договора, путем выставления платежного поручения через органы государственного казначейства. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с момента принятия (регистрации) органом государственного казначейства платёжных документов к оплате.
2.4. Общая сумма обязательств по настоящему договору определена процедурой государственной закупки - ____________________________, победителем которой признан Поставщик, и составляет _________ (________________белорусских рублей __ копеек), в том числе НДС ____% составляет _______ (_______ белорусский рубль __ копеек), и оплачивается следующим образом:
– Со счетов органов государственного казначейства ____________________________ (____________________ белорусских рублей ___ копеек), источник финансирования – местный бюджет. Расчетный счет: р/с BY66 AKBB 3604 0000 0150 6510 0000.
– За счет собственных средств ______________ (_______________ белорусских рублей ___________ копейки), источник финансирования – собственные средства. Расчетный счет: р/с BY39 AKBB 3632 0000 0109 9510 0000.
2.5. Источник финансирования – местный бюджет, собственные средства.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА
3.1. Качество и комплектность поставляемого Товара должно соответствовать техническим характеристикам, заявленным производителем. На Товар, подлежащий обязательному подтверждению соответствия, Поставщиком предоставляется сертификат соответствия или декларация соответствия.
Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар новый, не был в употреблении, ремонте, в том числе не был восстановлен, у Товара не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.
3.2. Поставщик обязуется передать Покупателю одновременно вместе с Товаром все его принадлежности, а также всю относящуюся к нему документацию. 
Указанная документация должна включать: накладные, таможенные (статистические) декларации, техническая документация, сертификаты качества, паспорта, гарантийные талоны, в том числе руководство пользователя на русском (белорусском) языке.  Документация предоставляется на каждый предмет, составляющий Товар (в соответствии со спецификацией), в том числе на комплектующие, являющиеся самостоятельным оборудованием.
Поставщик на момент поставки предоставляет действующий сертификат соответствия или иной документ, подтверждающего право на поставку данного вида оборудования на территорию Республики Беларусь и ЕАЭС (при необходимости в соответствии с техническими регламентами).
Комплектность товара определяется в соответствии с техническим паспортом на товар, который подлежит передаче Покупателю вместе с Товаром. 
3.2.1. Если подлежащие передаче документы не будут переданы Покупателю одновременно с Товаром, Продавец обязан передать их в течение 3 (трех) рабочих дней с даты составления и подписания Сторонами акта о недостатках количества (комплектности). В случае, когда в назначенный срок эти документы не будут переданы Поставщиком, Покупатель вправе отказаться от Товара.
3.3. Поставщик должен обеспечить упаковку и маркировку Товара в соответствии с техническими условиями и правилами упаковки и маркировки изготовителя, способную обеспечивать при условии надлежащего обращения с грузом, полную сохранность Товара во время его транспортировки всеми видами транспорта, включая перегрузки, а также длительное хранение Товара в упакованном виде.
3.4. Приёмка Товара производится в соответствии с Положением о приёмке товаров по количеству и качеству, утверждённым постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 № 1290. 
3.5. В случае выявления недостатков количества и (или) качества (комплектности) Товара полномочными представителями Сторон составляется акт о недостатках количества и (или) качества. 
Акт должен быть подписан представителями обеих Сторон в течении 3 (трех) рабочих дней с момента установления обстоятельств, указанных в пункте 3.5. настоящего договора. При несогласии с содержанием акта одна из Сторон может подписать его с оговоркой или отказаться от подписания, изложив мотивы отказа в письменной форме. Либо Покупатель в течение 10 (десяти) банковских дней со дня обнаружения недостатков Товара письменно информирует Поставщика об этом. В течение 30 (тридцати) календарных дней после получения информации о недостатках Товара, Поставщик обязуется устранить их за свой счет.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Поставка оборудования осуществляется согласно спецификации в течение 3-4 квартал 2026 года, допускается досрочная поставка Товара. Конкретная дата поставки подлежит согласованию с Заказчиком.
4.2. При передаче Товара оформляется товарная или товарно-транспортная накладная. Датой поставки Товара считается дата подписания Покупателем ТН (ТТН).
4.3. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели либо повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю после передачи Товара по ТН (ТТН). 
4.4. Доставка Товара производится транспортом и за счёт Поставщика. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к нему техническими нормативными правовыми актами, и актам Таможенного союза и Евразийского экономического союза. При этом Поставщик обязан поставить Покупателю Товар, пригодный для целей, для которых подобный Товар используется. Представляются документы, подтверждающие законность ввоза Товара на таможенную территорию Республики Беларусь (таможенные, статистические декларации и т.д.).
4.5. Грузополучателем по Договору является: государственное учреждение «МИНСККОНЦЕРТ».
Место поставки: государственное учреждение «МИНСККОНЦЕРТ», 220028, г. Минск, ул. Маяковского, 129-1.
4.6. Поставщик обязан не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до срока поставки уведомить Покупателя письменно (по факсу +375-17-242-23-89, по электронной почте info@minskconcert.by) о готовности Товара к передаче.
4.7. Работы по монтажу, пусконаладочным работам и запуску Товара выполняются силами Поставщика по адресу: г. Минск, ул. Маяковского, 129-1 в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания ТН (ТТН).
После проведения работ по установке, наладке, запуску Товара Стороны подписывают акт ввода в эксплуатацию. Днем исполнения обязательств по выполнению работ, названных в п.4.7., является день подписания акта ввода в эксплуатацию.
4.8. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания акта ввода в эксплуатацию Поставщик проводит обучение работников Покупателя по работе с оборудованием. После проведения обучения Стороны подписывают акт выполненных работ. Днем исполнения обязательств по п.4.8. является день подписания акта выполненных работ.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Продавец (поставщик) гарантируют исправную работу реализованной продукции в течение не менее 24-х месяцев со дня ввода ее в эксплуатацию, но не позднее шести месяцев со дня приобретения.
Продавец (поставщик) передает вместе с реализованной продукцией необходимую нормативно-техническую документацию и надлежащим образом оформленный гарантийный талон по форме, установленной Советом Министров Республики Беларусь для технически сложных товаров.
Гарантийный срок на продукцию исчисляется со дня ввода ее в эксплуатацию, но не позднее шести месяцев со дня приобретения. Дата ввода в эксплуатацию продукции указывается приобретателем в гарантийном талоне. При отсутствии такой отметки гарантийный срок исчисляется со дня приобретения продукции у изготовителя (производителя), продавца (поставщика) на основании соответствующих отметок в гарантийном талоне или платежных документов.
В случае устранения дефектов в продукции, на которую установлен гарантийный срок, этот срок продлевается на время, в течение которого продукция не использовалась из-за обнаруженных дефектов. При замене продукции в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены. При устранении недостатков продукции посредством замены комплектующего изделия или составной части продукции на новые комплектующее изделие или составную часть продукции гарантийный срок устанавливается той же продолжительности, что и на замененные, и исчисляется со дня выдачи приобретателю продукции по окончании ремонта.
Поставщик обеспечивает гарантийный ремонт, замену запасных частей или всего Товара.
5.2. Поставщик гарантирует качество Товара в целом, включая составные части и комплектующие Товара, его периферийное оборудование. Гарантийный срок на комплектующие изделия, составные части и периферийное оборудование считается равным гарантийному сроку на основной Товар (но не менее срока, установленного производителем данного оборудования) и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на основной Товар (либо в день истечения срока установленного производителем такого оборудования с даты поставки товара Заказчику).
5.3. Поставщик в течение гарантийного срока обязуется бесплатно устранять дефекты, выявленные в Товаре, производить его замену, обеспечивать восстановление работоспособности Товара при выходе его из строя, если не докажет, что условия эксплуатации Товара, являющейся предметом настоящего Договора, не соответствует требованиям технической документации, имеются механические повреждения Товара вследствие неправильного его хранения или эксплуатации.
5.4. Устранение неисправностей в период действия гарантийных обязательств, а также, в случае необходимости, доставка в сервисный центр и обратно неисправного Товара, осуществляется собственными силами Поставщика и за его счет в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления Покупателем письменного (факсового) уведомления о выходе Товара из строя.
5.5. Гарантийные обязательства сохраняются при переходе права собственности на Товар к другим лицам.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Поставщик и Покупатель несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
6.2. Поставщик, не исполнивший или ненадлежаще исполнивший обязательство по поставке Товара в срок, предусмотренный настоящим договором, уплачивает Покупателю пеню, в размере равном 0,1 % от суммы по настоящему договору за каждый день просрочки.
6.3. При поставке Товара не в полной комплектности Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10 % стоимости непоставленного Товара.
6.4. В случае поставки некачественного Товара Покупатель вправе потребовать уплаты Поставщиком штрафа в размере 10 % общей стоимости товара.
6.5. За несвоевременную оплату Товара Покупатель уплачивает Поставщику пеню за счет внебюджетных средств (р/с BY39 AKBB 3632 0000 0109 9510 0000) в размере равном 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, в также война или военные действия, или решения государственных органов Республики Беларусь, возникшие после заключения данного договора и препятствующие сторонам выполнять свои обязательства, принятые на себя в соответствии с данным договором. В случае наступления этих обстоятельств, Сторона обязана в течение 10 (десяти) календарных дней уведомить об этом другую Сторону.
7.2. Документ, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой либо иным уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. Такой документ должен быть предоставлен другой Стороне в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы. При этом срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок урегулирования спора по всем спорам, возникающим из настоящего Договора или в связи с ним. Претензия направляется заказным письмом с обратным уведомлением. Получатель претензии в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня её получения письменно уведомляет заявителя претензии о результатах её рассмотрения.
8.2. В случае если споры и разногласия не урегулированы в соответствии с п.8.1 настоящего Договора, каждая из Сторон вправе обратиться в экономический суд г. Минска с иском о разрешении спора.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
9.1. Каждая из Сторон договора, ее работники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
9.2. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются: предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; предоставление каких-либо гарантий; ускорение существующих процедур; иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей главы договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону и государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, в письменной форме.
В письменном уведомлении, направленном в органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, Сторона договора обязана сослаться на факты или представить соответствующие материалы, достоверно подтверждающие факт совершения Стороной договора коррупционного правонарушения.
9.4. В случае наличия подтверждений (документов) совершения одной из Сторон коррупционного правонарушения, выявленного государственными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, уведомив Сторону в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до момента исполнения Сторонами обязательств по договору.
10.2. Изменение условий Договора и его продление возможно только по обоюдному согласию Сторон путём подписания дополнительного соглашения к Договору в случаях, предусмотренных законодательством.

10.3. Настоящий Договор имеет одинаковую юридическую силу для каждой из Сторон.
10.4. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Беларусь.
10.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.
10.6. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.
10.7. На дату заключения приложением к настоящему Договору является:
- техническое задание на закупку – Приложение № 1;
- спецификация № 1 – Приложение № 2.
Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
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Техническое задание 
на закупку комплекта светового оборудования 

1. Общие сведения
1.1. Наименование предмета закупки
Комплект светового оборудования
1.2. Наименование предприятия Поставщика и Заказчика
Исполнитель: определяется по результатам_процедуры государственной закупки
Заказчик: государственное учреждение «МИНСККОНЦЕРТ».

	№
	Наименование оборудования
	Техническое описание
	Ед. изм.
	К-во

	1
	Световой прибор 
типа «Wash»
	Управляемый прожектор с движением корпуса типа «Wash»

- Напряжение: 120-240 В, 50/60Гц;
- Потребление: не более 1400Вт;
- Источник света: не менее 37х40Вт RGBW светодиодов, расположенных концентрически с одним центральным;
- Каждый источник света должен быть оснащен индивидуальной линзой с площадью поверхности эквивалентной круглой линзе диаметром не менее 70мм;
- Световой выход прибора: не менее 25000Лм;
- Общий диаметр оптической системы не более 385мм;
- Индекс цветопередачи: CRI не менее 85;
- Движение по горизонтали: не менее 540° (разрядность не менее 16 бит);
- Движение по вертикали: не менее 270° (разрядность не менее 16 бит);
- Функция автоматического репозиционирования;
- Система смешения цвета: RGBW;
- Наличие эмуляции лампы накаливания: от 500 до 5000Вт;
- Наличие эмуляции цветового колеса;
- Наличие предустановок эмуляции стандартных цветокоррекционных фильтров (2700К, 3500К, 4000К, 4500К 5000К, 5500К, 6000К, 6500К, 7000К, 7500К, 8000К);
- Система устранения мерцания светодиодного источника для ТВ съемки;
- Стробоскоп: не менее 25 вспышек в секунду, наличие режима пульсации, белый, или цветной режим;
- Линейное (не менее 16 бит) затемнение диммера 0-100%, без смещения цвета;
- Диапазон раскрытия луча: нижняя граница не более 4°, верхняя граница не менее 56°;
- Дисплей: цветной графический ЖК-дисплей с функцией переворота, возможность настройки прибора без подключения питания;
- Управление: DMX, RDM, ArtNet, sACN;
- Не менее 4 режимов DMX;
- Минимальное количество каналов: не более 26;
- Максимальное количество каналов: не менее 199;
- Попиксельное управление; 
- Встроенный преобразователь сетевых протоколов в сигнал DMX;
- Втроенный двухпортовый Ethernet свитч;
- Разъемы: XLR вход/выход 5 pin, RJ45 вход/выход, PowerCON TRUE1;
- Минимальный средневзвешенный уровень шума работы прибора не более 33дБ(А) (предоставить техническую документацию, подтверждающую уровень шума с указанием распределения значений в полосах частот);
- Жидкостная система охлаждения;
- Наличие не менее двух ручек для переноски;
- Два крепления типа «омега» в комплекте с прибором;
- Крепление троса безопасности – структурная (неотделимая) часть корпуса (каркаса) прибора;
- Встроенные основания для установки прибора на поверхность – 4 шт.;
- Размер: не более 530 x 630 x 280 мм;
- Вес: не более 30 кг.;
	шт.
	20

	2
	Световой прибор 
типа «Beam»
	Управляемый прожектор с движением корпуса типа «Beam»

- Напряжение: 100-240 В, 50/60Гц;
- Потребление: не более 300Вт;
- Источник света: Газоразрядная лампа не менее 250Вт MSD Phillips lamp либо аналог;
- Диаметр линзы не менее 145мм;
- Цветовая температура светового выхода источника: не менее 8500К;
- Движение по горизонтали: не менее 540° (разрядность не менее 16 бит);
- Движение по вертикали: не менее 270° (разрядность не менее 16 бит);
- Функция автоматического репозиционирования;
- Цветовое колесо не менее 14 цветов с функцией мультиколор;
- Наличие колеса статических гобо, не менее 14 гобо + открытый;
- Наличие вращающейся призмы, не менее 8 граней;
- Фокус: моторизованный;
- Стробоскоп: не менее 9 вспышек в секунду, наличие встроенных макросов;
- Линейное затемнение диммера 0-100%;
- Диапазон раскрытия луча: нижняя граница не более 1°, верхняя граница не менее 4°;
- Дисплей: графический ЖК-дисплей;
- Управление: DMX;
- Разъемы: XLR вход/выход 3 pin, PowerCON вход/выход;
- Наличие не менее двух ручек для переноски;
- Встроенные основания для установки прибора на поверхность – 4 шт.;
- Размер: не более 490 x 300 x 240 мм;
- Вес: не более 20 кг.;
- Запасная лампа в комплекте;
	шт.
	12

	3
	Световой прибор 
типа «Profile»
	Управляемый прожектор с движением корпуса типа «Profile»

- Напряжение: 100-240 В, 50/60Гц;
- Потребление: не более 1150Вт;
- Источник света: белый светодиод мощностью не менее 800 Вт;
- Световой выход прибора: не менее 30800Лм;
- Диаметр линзы не менее 150мм;
- Цветовая температура светового выхода источника: не менее 8000К;
- Индекс цветопередачи: CRI не менее 73/90;
- Движение по горизонтали: не менее 540° (разрядность не менее 16 бит);
- Движение по вертикали: не менее 270° (разрядность не менее 16 бит);
- Функция автоматического репозиционирования;
- Система смешения цвета: CMY;
- Цветовое колесо не менее 7 цветов;
- Индексируемый мультиколор;
- Вариативное CTO 2800К-8000К
- Система устранения мерцания светодиодного источника для ТВ съемки;
- Наличие колеса вращающихся гобо, не менее 6 сменных гобо + открытый;
- Наличие колеса статических гобо, не менее 8 гобо + открытый;
- Наличие колеса графических анимационных эффектов с непрерывным вращением в обоих направлениях;
- Не менее двух вращающихся индексируемых призм: одна не менее 6 граней, одна не менее 3 граней;
- Наличие четырех индивидуально позиционируемых профилирующих шторок с возможностью полного перекрытия каждой шторкой в любой позиции, поворот профилирующего модуля на угол не менее 90°;
- Фокус: моторизованный, с предустановками автофокуса;
- Наличие моторизованной диафрагмы;
- Стробоскоп: не менее 25 вспышек в секунду, наличие режима пульсации;
- Линейное затемнение диммера 0-100%;
- Линейный  Frost фильтр 0-100%;
- Диапазон раскрытия луча: нижняя граница не более 5°, верхняя граница не менее 50°;
- Дисплей: цветной графический ЖК-дисплей с функцией переворота, возможность настройки прибора без подключения питания;
- Управление: DMX, RDM, ArtNet, sACN;
- Разъемы: XLR вход/выход 5 pin, RJ45 вход, PowerCON TRUE1;
- Наличие не менее двух ручек для переноски;
- Две поворотных струбцины в комплекте;
- Встроенные основания для установки прибора на поверхность – 4 шт.;
- Размер: не более 305 x 775 x 465 мм;
- Вес: не более 42 кг.;
	шт.
	6

	4
	Световой прибор 
типа «Profile»
	Управляемый прожектор с движением корпуса типа «Profile»

- Напряжение: 100-240 В, 50/60Гц;
- Потребление: не более 630Вт;
- Источник света: белый светодиод мощностью не менее 330 Вт;
- Световой выход прибора: не менее 20000Лм;
- Диаметр линзы не менее 140мм;
- Цветовая температура светового выхода прибора: не менее 6500К;
- Индекс цветопередачи: CRI не менее 86;
- Бесконечное по горизонтали (разрядность не менее 16 бит);
- Бесконечное движение по вертикали: (разрядность не менее 16 бит);
- Функция автоматического репозиционирования;
- Система смешения цвета: CMY;
- Цветовое колесо не менее 7 цветов;
- Индексируемый мультиколор;
- Вариативное CTO от 0 до 100%;
- Вариативное CTP от 0 до 100%;
- Система устранения мерцания светодиодного источника для ТВ съемки;
- Наличие колеса вращающихся гобо, не менее 9 стеклянных гобо + открытый;
- Наличие колеса статических гобо, не менее 10 стеклянных гобо + открытый;
- Размер изображение гобо не менее 17 мм;
- Наличие колеса графических анимационных эффектов с непрерывным вращением в обоих направлениях;
- Не менее двух вращающихся индексируемых призм: одна круглая не менее 5 граней, одна линейная не менее 4 граней;
- Наличие четырех индивидуально позиционируемых профилирующих шторок с возможностью полного перекрытия каждой шторкой в любой позиции, поворот профилирующего модуля на угол не менее 180°;
- Фокус: моторизованный;
- Наличие моторизованной диафрагмы;
- Стробоскоп: не менее 25 вспышек в секунду, наличие режима пульсации;
- Линейное затемнение диммера 0-100%, без смещения цвета;
- Не менее двух Frost фильтров: легкий, средний;
- Диапазон раскрытия луча: нижняя граница не более 4°, верхняя граница не менее 52°;
- Дисплей: цветной графический ЖК-дисплей с функцией переворота, возможность настройки прибора без подключения питания;
- Управление: DMX, RDM, ArtNet, sACN;
- Встроенный преобразователь сетевых протоколов в сигнал DMX;
- Втроенный двухпортовый Ethernet свитч;
- Разъемы: XLR вход/выход 5 pin, RJ45 вход/выход, PowerCON TRUE1;
- Минимальный средневзвешенный уровень шума работы прибора не более 32дБ(А) (предоставить техническую документацию, подтверждающую уровень шума с указанием распределения значений в полосах частот);
- Жидкостная система охлаждения;
- Наличие не менее двух ручек для переноски;
- Два крепления типа «омега» в комплекте с прибором;
- Крепление троса безопасности – структурная (неотделимая) часть корпуса (каркаса) прибора;
- Встроенные основания для установки прибора на поверхность – 4 шт.;
- Размер: не более 340 x 600 x 300 мм;
- Вес: не более 25 кг.;
	шт
	14

	5
	Световой прибор 
типа Стробоскоп
	Световой прибор типа Стробоскоп

- Напряжение: 100-240 В, 50/60Гц;
- Потребление: не более 1200Вт;
- Источник света: 228х3Вт CW светодиодных чипов/ 64х0.6Вт RGB светодиодных чипов;
- Система смешения цвета: RGB;
- Наличие статических и динамических макросов цвета;
- Стробоскоп: не менее 25 вспышек в секунду, наличие встроенных макросов;
- Линейное затемнение диммера 0-100%, наличие предустановок диммерных кривых;
- Диапазон раскрытия луча: RGB не менее 120°, Белый не менее 90;
- Дисплей: графический ЖК-дисплей;
- Управление: DMX, RDM;
- Не менее 3 режимов DMX;
- Минимальное количество каналов: не более 3;
- Максимальное количество каналов: не менее 14;
- Разъемы: XLR вход/выход 3 pin, PowerCON TRUE1;
- Наличие лиры для подвеса и регулировки угла;
- Размер: не более 500 x 240 x 240 мм;
- Вес: не более 8 кг.;
	шт
	10

	6
	Консоль управления постановочным освещением
	Консоль управления сценическим светом
Общие технические характеристики:
· Тип: Консоль с возможностью стационарного и мобильного использования с полноценной рабочей поверхностью, в комплекте с транспортировочным кейсом.
· Назначение: Программирование и управление интеллектуальными и традиционными световыми приборами в режимах реального времени и по заданным сценариям в сфере профессиональной сценической деятельности.
· Архитектура: Должна поддерживать работу в сетевом режиме, позволяющем управлять несколькими сотнями тысяч управляющих параметров и каналов.

Обязательные функциональные и технические требования:
Аппаратная часть:
· Количество складных жидкокристаллических дисплеев с сенсорным экраном диагональю не менее 15 дюймов каждый: не менее 3 (трех).
· Количество жидкокристаллических вспомогательных дисплеев с сенсорным экраном, встроенных в основной блок управления : не менее 3 (трех).
· Количество жидкокристаллических командных  дисплеев с сенсорным экраном, встроенных в основной блок управления : не менее 2 (двух).
· Количество физических сдвоенных многопозиционных энкодеров (круговых регуляторов) с нажимной функцией: не менее 5 (пяти).
· Количество поворотных ручек энкодеров со светодиодной изменяемой RGB LED подсветкой и фукцией нажатия: не менее 71 (семидесяти одного).
· Количество моторизованных фейдеров (двигающихся рычагов управления) длиной не менее 100 мм с изменяемой RGB LED подсветкой: не менее 2 (двух).
· Количество моторизованных фейдеров (двигающихся рычагов управления) длиной не менее 60 мм с изменяемой RGB LED подсветкой: не менее 30 (тридцати).
· Количество кнопок с возможностью назначения команд и RGB LED подсветкой: не менее 120 (ста двадцати).
· Количество дополнительных клавиш для вызова пользовательских окон или макросов: не менее 16 (шестнадцати), с возможностью цветовой светодиодной индикации состояния.
· Все клавиши с тихим (безкликовым) нажатием.
· Наличие колеса управления интенсивностью Всех типов светильников и прожекторов, как одиночных, так и объединённых в группы
· Наличие колес управления интенсивностью светильников и прожекторов, как одиночных, так и объединённых в группы – не менее 2 (двух)
· Наличие встроенного в консоль выдвижного ящика для клавиатуры.
· Наличие встроенной в выдвижной ящик клавиатуры.
· Наличие встроенного источника бесперебойного питания, обеспечивающего корректное завершение работы системы при полном пропадании внешнего питания.
· Наличие встроенных магнитных площадок, расположенных в зонах фейдеров и кнопок исполнения, предназначенных для размещения индивидуальных идентификационных табличек.
· Наличие защитных защелок при складывании складных мониторов в нерабочее положение.
· Наличие интерфейса для подключения внешних мониторов (не менее двух портов  DisplayPort).
· Количество портов etherCON (RJ45) для подключения к светотехническим сетям стандарта DMX и Art-Net/sACN (скорость передачи данных не менее 1Гбит/с: не менее 3 (трех).
· Наличие не менее 6 (шести) независимых физических портов для вывода сигналов стандарта DMX512 (XLR-5F).
· Наличие не менее 1 (одного) физического порта для приема сигналов стандарта DMX512 (XLR-5M).
· Наличие не менее 1 (одного) разъема GPI (General Purpose Interface)
· Наличие портов MIDI вход и выход.
· Наличие порта XLR синхронизации таймкода.
· Наличие звукового входного порта XLR.
· Наличие портов S/PDIF вход и выход.
· Наличие не менее 3 (трех) USB портов 2.0. или выше.
· Наличие не менее 3 (трех) USB порта 3.0. или выше.· Возможность обработки и управления не менее чем 20480 (Двадцати тысяч четырехсот восьмидесяти) параметров, с возможностью расширения до 250000 (двухсот пятидесяти тысяч).
· Встроенный накопитель данных типа M2 объемом не менее 120 ГБ.
· Наличие не менее 2 (двух) портов для подключения ламп подсветки (лампы подсветки поставляются в комплекте).
· Наличие пылезащитного комплектного чехла.
· Встроенный блок питания.
· Потребляемая мощность: не более 300 ВА.
· Вес: не менее 43 кг и не более 46 кг.
· Консоль (пульт) управления постановочным освещением должен поставляться в кофре для его транспортировки с уровнем защиты не менее IP43. Внутреннее пространство должно обеспечивать плотную посадку пульта, исключающую его смещение внутри кофра. Внутренние размеры должны соответствовать габаритам пульта характеристики, указанного в пункте 1, с допустимыми отклонениями не более ±10 мм. Кофр должен быть выполнен в формате стандартного разборного транспортировочного кофра с крышкой. Конструкция должна включать в себя основание и съемную крышку с герметичным соединением по периметру. Материал: ламинированная берёзовая фанера либо иной древесной породы, толщиной не менее 7 мм. Все внешние углы и кромки должны быть защищены металлической фурнитурой. По периметру крышки и основания должен быть установлен алюминиевый профиль с пазами для плотного закрытия. Внутренняя часть кофра должна быть выложена амортизирующим материалом, точно соответствующим форме пульта. Кофр должен иметь не менее 4 врезных металлических ручек с пружинным возвратом. Ручки должны располагаться по бокам, обеспечивая удобство переноски двумя или четырьмя людьми. Ручки должны быть с пластиковыми/резиновыми накладками, с наличием пластиковых или резиновых накладок. На нижнюю часть кофра должны быть установлены не менее 4 вращающихся колёс, два из которых обязательно с тормозами. Диаметр колес — не менее 100 мм. Крепление — усиленное, рассчитанное на вес не менее 100 кг.

Программное обеспечение и функциональность:
· Операционная система: Специализированная или на базе ОС реального времени, обеспечивающая бесперебойную работу в режиме 24/7.
· Программное обеспечение должно включать, но не ограничиваться следующими функциями:
· Полноценная 3D-визуализация сценического пространства и светового оформления.
· Редактор растровых и пиксельных световых приборов.
· Возможность работы с эффектами на основе временной шкалы (Timecode).
· Функция автоматической настройки и калибровки сложных световых сцен (Automation).
· Поддержка протоколов: DMX512, RDM, Art-Net, sACN, MA-Net.
· Возможность удаленного управления и программирования с внешних устройств через сетевые подключения.
· Возможность дистанционного управления используя LAN-соединение, а так же через MIDI, DMX. 
· Возможность аппаратного расширения с помощью дополнительного крыла с фейдерами и мультитатч экранами.
· Программное обеспечение должно иметь возможность бесплатных регулярных обновлений в течение всего жизненного цикла оборудования, устанавливаемого производителем, свободно распространяемых на сайте производителя.
· Наличие встроенных готовых предварительно настроенных эффектов.
· Интерфейс пользователя должен быть переведен на русский и/или английский языки.
· Возможность разграничение прав доступа к системе. Не менее 32-х профилей пользователей.
· Возможность индивидуального формирования пользовательского интерфейса и группировки параметров на встроенных и подключаемых экранах.
· Поддержка открытого стандарта GDTF (единый формат файлов для описания интеллектуальных световых приборов). 
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Предлагаемые товары должны быть новыми, то есть не бывшими в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. и должны иметь соответствующие документы, удостоверяющие их качество при поставке товара.
Предлагаемое к поставке оборудование должно в полной мере соответствовать заявленным заказчиком техническим характеристикам, определяющим уровень возможностей и качества оборудования (не уступать или превосходить по всем техническим параметрам, в том числе по сроку гарантийных обязательств).
[bookmark: _GoBack]Участник предоставляет документацию производителя с изображением (на русском языке), подтверждающую заявленные характеристики. Технические характеристики, фотометрические данные предлагаемого оборудования и данные о минимальном уровне шума, должны подтверждаться официально документацией производителя. Поставляемый товар должен быть серийного производства, присутствовать в каталоге на официальном сайте производителя. Участие оборудования, находящегося в разработке, и/или индивидуального производства, характеристики которого не подтверждены продолжительной эксплуатацией не допускается.
Приборы должны быть включены в стандартную библиотеку световых приборов консолей. Поставщик обязан выполнить согласование (связь) между поставляемым световым оборудованием с поставляемым пультом управления постановочным освещением.
Участник обязан предоставить свое предложение с полным техническим описанием (по каждой заявленной характеристике) предлагаемого оборудования, согласно данного технического задания, с указанием производителя, марки, модели и страны происхождения оборудования.

Гарантийные требования:
Продавец (поставщик) гарантируют исправную работу реализованной продукции в течение не менее 24-х месяцев со дня ввода ее в эксплуатацию, но не позднее шести месяцев со дня приобретения.




          Приложение № 2 к договору  
             № ______/2026 от __ .___.2026 

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1
 к договору № ______/2026  от __.__.2026

	№
	Наименование
	

Страна происхождения 
	Ед.
изм.
	К-во
	Цена за ед. (без НДС), бел. руб.
	Стоимость, бел. руб.
	Сумма НДС (20%), бел. руб.
	Стоимость с НДС, бел.руб.

	1
	
	
	Компл.
	1
	
	
	
	

	ИТОГО
	1
	
	
	
	



	Поставщик:


	Покупатель:
Государственное учреждение
«МИНСККОНЦЕРТ»
220028, г.Минск, ул.Маяковского,129-1
УНП 100725598, ОКПО 28632948 	
р/с BY66 AKBB 3604 0000 0150 6510 0000 (бюджет)
р/с BY39 AKBB 3632 0000 0109 9510 0000 (внебюджет)
ОАО «АСБ БЕЛАРУСБАНК»
БИК AKBBBY2X
Тел./факс: +375-17-242-23-89
e-mail: info@minskconcert.by

И.о. директора____________________ И.А. Ткачук















