Приложение 4 к аукционным документам №А629-07/261

Описание предмета закупки 

Техническое задание 
на закупку комплекта светового оборудования 


	№
	Наименование оборудования

	Техническое описание
	Ед. изм.
	К-во

	1
	Световой прибор 
типа «Wash»
	Управляемый прожектор с движением корпуса 
типа «Wash»

- Напряжение: 120-240 В, 50/60Гц;
- Потребление: не более 1400Вт;
- Источник света: не менее 37х40Вт RGBW светодиодов, расположенных концентрически с одним центральным;
- Каждый источник света должен быть оснащен индивидуальной линзой с площадью поверхности эквивалентной круглой линзе диаметром не менее 70мм;
- Световой выход прибора: не менее 25000Лм;
- Общий диаметр оптической системы не более 385мм;
- Индекс цветопередачи: CRI не менее 85;
- Движение по горизонтали: не менее 540° (разрядность не менее 16 бит);
- Движение по вертикали: не менее 270° (разрядность не менее 16 бит);
- Функция автоматического репозиционирования;
- Система смешения цвета: RGBW;
- Наличие эмуляции лампы накаливания: от 500 до 5000Вт;
- Наличие эмуляции цветового колеса;
- Наличие предустановок эмуляции стандартных цветокоррекционных фильтров (2700К, 3500К, 4000К, 4500К 5000К, 5500К, 6000К, 6500К, 7000К, 7500К, 8000К);
- Система устранения мерцания светодиодного источника для ТВ съемки;
- Стробоскоп: не менее 25 вспышек в секунду, наличие режима пульсации, белый, или цветной режим;
- Линейное (не менее 16 бит) затемнение диммера 0-100%, без смещения цвета;
- Диапазон раскрытия луча: нижняя граница не более 4°, верхняя граница не менее 56°;
- Дисплей: цветной графический ЖК-дисплей с функцией переворота, возможность настройки прибора без подключения питания;
- Управление: DMX, RDM, ArtNet, sACN;
- Не менее 4 режимов DMX;
- Минимальное количество каналов: не более 26;
- Максимальное количество каналов: не менее 199;

- Попиксельное управление; 
- Встроенный преобразователь сетевых протоколов в сигнал DMX;
- Втроенный двухпортовый Ethernet свитч;
- Разъемы: XLR вход/выход 5 pin, RJ45 вход/выход, PowerCON TRUE1;
- Минимальный средневзвешенный уровень шума работы прибора не более 33дБ(А) (предоставить техническую документацию, подтверждающую уровень шума с указанием распределения значений в полосах частот);
- Жидкостная система охлаждения;
- Наличие не менее двух ручек для переноски;
- Два крепления типа «омега» в комплекте с прибором;
- Крепление троса безопасности – структурная (неотделимая) часть корпуса (каркаса) прибора;
- Встроенные основания для установки прибора на поверхность – 4 шт.;
- Размер: не более 530 x 630 x 280 мм;
- Вес: не более 30 кг.;

	шт.
	20

	2
	Световой прибор 
типа «Beam»
	Управляемый прожектор с движением корпуса 
типа «Beam»

- Напряжение: 100-240 В, 50/60Гц;
- Потребление: не более 300Вт;
- Источник света: Газоразрядная лампа не менее 250Вт MSD Phillips lamp либо аналог;
- Диаметр линзы не менее 145мм;
- Цветовая температура светового выхода источника: не менее 8500К;
- Движение по горизонтали: не менее 540° (разрядность не менее 16 бит);
- Движение по вертикали: не менее 270° (разрядность не менее 16 бит);
- Функция автоматического репозиционирования;
- Цветовое колесо не менее 14 цветов с функцией мультиколор;
- Наличие колеса статических гобо, не менее 14 гобо + открытый;
- Наличие вращающейся призмы, не менее 8 граней;
- Фокус: моторизованный;
- Стробоскоп: не менее 9 вспышек в секунду, наличие встроенных макросов;
- Линейное затемнение диммера 0-100%;
- Диапазон раскрытия луча: нижняя граница не более 1°, верхняя граница не менее 4°;
- Дисплей: графический ЖК-дисплей;
- Управление: DMX;
- Разъемы: XLR вход/выход 3 pin, PowerCON вход/выход;
- Наличие не менее двух ручек для переноски;
- Встроенные основания для установки прибора на поверхность – 4 шт.;
- Размер: не более 490 x 300 x 240 мм;
- Вес: не более 20 кг.;
- Запасная лампа в комплекте;
	шт.
	12

	3
	Световой прибор 
типа «Profile»
	Управляемый прожектор с движением корпуса 
типа «Profile»

- Напряжение: 100-240 В, 50/60Гц;
- Потребление: не более 1150Вт;
- Источник света: белый светодиод мощностью не менее 800 Вт;
- Световой выход прибора: не менее 30800Лм;
- Диаметр линзы не менее 150мм;
- Цветовая температура светового выхода источника: не менее 8000К;
- Индекс цветопередачи: CRI не менее 73/90;
- Движение по горизонтали: не менее 540° (разрядность не менее 16 бит);
- Движение по вертикали: не менее 270° (разрядность не менее 16 бит);
- Функция автоматического репозиционирования;
- Система смешения цвета: CMY;
- Цветовое колесо не менее 7 цветов;
- Индексируемый мультиколор;
- Вариативное CTO 2800К-8000К
- Система устранения мерцания светодиодного источника для ТВ съемки;
- Наличие колеса вращающихся гобо, не менее 6 сменных гобо + открытый;
- Наличие колеса статических гобо, не менее 8 гобо + открытый;
- Наличие колеса графических анимационных эффектов с непрерывным вращением в обоих направлениях;
- Не менее двух вращающихся индексируемых призм: одна не менее 6 граней, одна не менее 3 граней;
- Наличие четырех индивидуально позиционируемых профилирующих шторок с возможностью полного перекрытия каждой шторкой в любой позиции, поворот профилирующего модуля на угол не менее 90°;
- Фокус: моторизованный, с предустановками автофокуса;
- Наличие моторизованной диафрагмы;
- Стробоскоп: не менее 25 вспышек в секунду, наличие режима пульсации;
- Линейное затемнение диммера 0-100%;
- Линейный Frost фильтр 0-100%;
- Диапазон раскрытия луча: нижняя граница не более 5°, верхняя граница не менее 50°;
- Дисплей: цветной графический ЖК-дисплей с функцией переворота, возможность настройки прибора без подключения питания;
- Управление: DMX, RDM, ArtNet, sACN;
- Разъемы: XLR вход/выход 5 pin, RJ45 вход, PowerCON TRUE1;
- Наличие не менее двух ручек для переноски;
- Две поворотных струбцины в комплекте;
- Встроенные основания для установки прибора на поверхность – 4 шт.;
- Размер: не более 305 x 775 x 465 мм;
- Вес: не более 42 кг.;
	шт.
	6

	4
	Световой прибор 
типа «Profile»
	Управляемый прожектор с движением корпуса 
типа «Profile»

- Напряжение: 100-240 В, 50/60Гц;
- Потребление: не более 630Вт;
- Источник света: белый светодиод мощностью не менее 330 Вт;
- Световой выход прибора: не менее 20000Лм;
- Диаметр линзы не менее 140мм;
- Цветовая температура светового выхода прибора: не менее 6500К;
- Индекс цветопередачи: CRI не менее 86;
- Бесконечное по горизонтали (разрядность не менее 16 бит);
- Бесконечное движение по вертикали: (разрядность не менее 16 бит);
- Функция автоматического репозиционирования;
- Система смешения цвета: CMY;
- Цветовое колесо не менее 7 цветов;
- Индексируемый мультиколор;
- Вариативное CTO от 0 до 100%;
- Вариативное CTP от 0 до 100%;
- Система устранения мерцания светодиодного источника для ТВ съемки;
- Наличие колеса вращающихся гобо, не менее 9 стеклянных гобо + открытый;
- Наличие колеса статических гобо, не менее 10 стеклянных гобо + открытый;
- Размер изображение гобо не менее 17 мм;
- Наличие колеса графических анимационных эффектов с непрерывным вращением в обоих направлениях;
- Не менее двух вращающихся индексируемых призм: одна круглая не менее 5 граней, одна линейная не менее 4 граней;
- Наличие четырех индивидуально позиционируемых профилирующих шторок с возможностью полного перекрытия каждой шторкой в любой позиции, поворот профилирующего модуля на угол не менее 180°;
- Фокус: моторизованный;
- Наличие моторизованной диафрагмы;
- Стробоскоп: не менее 25 вспышек в секунду, наличие режима пульсации;
- Линейное затемнение диммера 0-100%, без смещения цвета;
- Не менее двух Frost фильтров: легкий, средний;
- Диапазон раскрытия луча: нижняя граница не более 4°, верхняя граница не менее 52°;
- Дисплей: цветной графический ЖК-дисплей с функцией переворота, возможность настройки прибора без подключения питания;
- Управление: DMX, RDM, ArtNet, sACN;
- Встроенный преобразователь сетевых протоколов в сигнал DMX;

- Втроенный двухпортовый Ethernet свитч;
- Разъемы: XLR вход/выход 5 pin, RJ45 вход/выход, PowerCON TRUE1;
- Минимальный средневзвешенный уровень шума работы прибора не более 32дБ(А) (предоставить техническую документацию, подтверждающую уровень шума с указанием распределения значений в полосах частот);
- Жидкостная система охлаждения;
- Наличие не менее двух ручек для переноски;
- Два крепления типа «омега» в комплекте с прибором;
- Крепление троса безопасности – структурная (неотделимая) часть корпуса (каркаса) прибора;
- Встроенные основания для установки прибора на поверхность – 4 шт.;
- Размер: не более 340 x 600 x 300 мм;
- Вес: не более 25 кг.;

	шт
	14

	5
	Световой прибор 
типа Стробоскоп
	Световой прибор типа Стробоскоп

- Напряжение: 100-240 В, 50/60Гц;
- Потребление: не более 1200Вт;
- Источник света: 228х3Вт CW светодиодных чипов/ 64х0.6Вт RGB светодиодных чипов;
- Система смешения цвета: RGB;
- Наличие статических и динамических макросов цвета;
- Стробоскоп: не менее 25 вспышек в секунду, наличие встроенных макросов;
- Линейное затемнение диммера 0-100%, наличие предустановок диммерных кривых;
- Диапазон раскрытия луча: RGB не менее 120°, Белый не менее 90;
- Дисплей: графический ЖК-дисплей;
- Управление: DMX, RDM;
- Не менее 3 режимов DMX;
- Минимальное количество каналов: не более 3;
- Максимальное количество каналов: не менее 14;
- Разъемы: XLR вход/выход 3 pin, PowerCON TRUE1;
- Наличие лиры для подвеса и регулировки угла;
- Размер: не более 500 x 240 x 240 мм;
- Вес: не более 8 кг.;

	шт
	10

	6
	Консоль управления постановочным освещением
	Консоль управления сценическим светом

Общие технические характеристики:
· Тип: Консоль с возможностью стационарного и мобильного использования с полноценной рабочей поверхностью, в комплекте с транспортировочным кейсом.
· Назначение: Программирование и управление интеллектуальными и традиционными световыми приборами в режимах реального времени и по заданным сценариям в сфере профессиональной сценической деятельности.

· Архитектура: Должна поддерживать работу в сетевом режиме, позволяющем управлять несколькими сотнями тысяч управляющих параметров и каналов.
Обязательные функциональные и технические требования:
Аппаратная часть:
· Количество складных жидкокристаллических дисплеев с сенсорным экраном диагональю не менее 15 дюймов каждый: не менее 3 (трех).
· Количество жидкокристаллических вспомогательных дисплеев с сенсорным экраном, встроенных в основной блок управления : не менее 3 (трех).
· Количество жидкокристаллических командных  дисплеев с сенсорным экраном, встроенных в основной блок управления : не менее 2 (двух).
· Количество физических сдвоенных многопозиционных энкодеров (круговых регуляторов) с нажимной функцией: не менее 5 (пяти).
· Количество поворотных ручек энкодеров со светодиодной изменяемой RGB LED подсветкой и фукцией нажатия: не менее 71 (семидесяти одного).
· Количество моторизованных фейдеров (двигающихся рычагов управления) длиной не менее 100 мм с изменяемой RGB LED подсветкой: не менее 2 (двух).
· Количество моторизованных фейдеров (двигающихся рычагов управления) длиной не менее 60 мм с изменяемой RGB LED подсветкой: не менее 30 (тридцати).
· Количество кнопок с возможностью назначения команд и RGB LED подсветкой: не менее 120 (ста двадцати).
· Количество дополнительных клавиш для вызова пользовательских окон или макросов: не менее 16 (шестнадцати), с возможностью цветовой светодиодной индикации состояния.
· Все клавиши с тихим (безкликовым) нажатием.
· Наличие колеса управления интенсивностью Всех типов светильников и прожекторов, как одиночных, так и объединённых в группы
· Наличие колес управления интенсивностью светильников и прожекторов, как одиночных, так и объединённых в группы – не менее 2 (двух)
· Наличие встроенного в консоль выдвижного ящика для клавиатуры.
· Наличие встроенной в выдвижной ящик клавиатуры.
· Наличие встроенного источника бесперебойного питания, обеспечивающего корректное завершение работы системы при полном пропадании внешнего питания.
· Наличие встроенных магнитных площадок, расположенных в зонах фейдеров и кнопок исполнения, предназначенных для размещения индивидуальных идентификационных табличек.
· Наличие защитных защелок при складывании складных мониторов в нерабочее положение.

· Наличие интерфейса для подключения внешних мониторов (не менее двух портов  DisplayPort).
· Количество портов etherCON (RJ45) для подключения к светотехническим сетям стандарта DMX и Art-Net/sACN (скорость передачи данных не менее 1Гбит/с: не менее 3 (трех).
· Наличие не менее 6 (шести) независимых физических портов для вывода сигналов стандарта DMX512 (XLR-5F).
· Наличие не менее 1 (одного) физического порта для приема сигналов стандарта DMX512 (XLR-5M).
· Наличие не менее 1 (одного) разъема GPI (General Purpose Interface)
· Наличие портов MIDI вход и выход.
· Наличие порта XLR синхронизации таймкода.
· Наличие звукового входного порта XLR.
· Наличие портов S/PDIF вход и выход.
· Наличие не менее 3 (трех) USB портов 2.0. или выше.
· Наличие не менее 3 (трех) USB порта 3.0. или выше.· Возможность обработки и управления не менее чем 20480 (Двадцати тысяч четырехсот восьмидесяти) параметров, с возможностью расширения до 250000 (двухсот пятидесяти тысяч).
· Встроенный накопитель данных типа M2 объемом не менее 120 ГБ.
· Наличие не менее 2 (двух) портов для подключения ламп подсветки (лампы подсветки поставляются в комплекте).
· Наличие пылезащитного комплектного чехла.
· Встроенный блок питания.
· Потребляемая мощность: не более 300 ВА.
· Вес: не менее 43 кг и не более 46 кг.
· Консоль (пульт) управления постановочным освещением должен поставляться в кофре для его транспортировки с уровнем защиты не менее IP43. Внутреннее пространство должно обеспечивать плотную посадку пульта, исключающую его смещение внутри кофра. Внутренние размеры должны соответствовать габаритам пульта характеристики, указанного в пункте 1, с допустимыми отклонениями не более ±10 мм. Кофр должен быть выполнен в формате стандартного разборного транспортировочного кофра с крышкой. Конструкция должна включать в себя основание и съемную крышку с герметичным соединением по периметру. Материал: ламинированная берёзовая фанера либо иной древесной породы, толщиной не менее 7 мм. Все внешние углы и кромки должны быть защищены металлической фурнитурой. По периметру крышки и основания должен быть установлен алюминиевый профиль с пазами для плотного закрытия. Внутренняя часть кофра должна быть выложена амортизирующим материалом, точно соответствующим форме пульта. Кофр должен иметь не менее 4 врезных металлических ручек с пружинным возвратом. Ручки должны располагаться по бокам, обеспечивая удобство переноски двумя или четырьмя людьми. Ручки должны быть с пластиковыми/резиновыми накладками, с наличием пластиковых или резиновых накладок. На нижнюю часть кофра должны быть установлены не менее 4 вращающихся колёс, два из которых обязательно с тормозами. Диаметр колес — не менее 100 мм. Крепление — усиленное, рассчитанное на вес не менее 100 кг.
Программное обеспечение и функциональность:
· Операционная система: Специализированная или на базе ОС реального времени, обеспечивающая бесперебойную работу в режиме 24/7.
· Программное обеспечение должно включать, но не ограничиваться следующими функциями:
· Полноценная 3D-визуализация сценического пространства и светового оформления.
· Редактор растровых и пиксельных световых приборов.
· Возможность работы с эффектами на основе временной шкалы (Timecode).
· Функция автоматической настройки и калибровки сложных световых сцен (Automation).
· Поддержка протоколов: DMX512, RDM, Art-Net, sACN, MA-Net.
· Возможность удаленного управления и программирования с внешних устройств через сетевые подключения.
· Возможность дистанционного управления используя LAN-соединение, а так же через MIDI, DMX. 
· Возможность аппаратного расширения с помощью дополнительного крыла с фейдерами и мультитатч экранами.
· Программное обеспечение должно иметь возможность бесплатных регулярных обновлений в течение всего жизненного цикла оборудования, устанавливаемого производителем, свободно распространяемых на сайте производителя.
· Наличие встроенных готовых предварительно настроенных эффектов.
· Интерфейс пользователя должен быть переведен на русский и/или английский языки.
· Возможность разграничение прав доступа к системе. Не менее 32-х профилей пользователей.
· Возможность индивидуального формирования пользовательского интерфейса и группировки параметров на встроенных и подключаемых экранах.
· Поддержка открытого стандарта GDTF (единый формат файлов для описания интеллектуальных световых приборов). 
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Гарантийные обязательства: не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее шести месяцев со дня приобретения.

Предлагаемые товары должны быть новыми, то есть не бывшими в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. и должны иметь соответствующие документы, удостоверяющие их качество при поставке товара.

Предлагаемое к поставке оборудование должно в полной мере соответствовать заявленным заказчиком техническим характеристикам, определяющим уровень возможностей и качества оборудования (не уступать или превосходить по всем техническим параметрам, в том числе по сроку гарантийных обязательств).

[bookmark: _GoBack]Участник предоставляет документацию производителя с изображением (на русском языке), подтверждающую заявленные характеристики. Технические характеристики, фотометрические данные предлагаемого оборудования и данные о минимальном уровне шума, должны подтверждаться официально документацией производителя. 
Поставляемый товар должен быть серийного производства, присутствовать в каталоге на официальном сайте производителя. Участие оборудования, находящегося в разработке, и/или индивидуального производства, характеристики которого не подтверждены продолжительной эксплуатацией не допускается.

Приборы должны быть включены в стандартную библиотеку световых приборов консолей. Поставщик обязан выполнить согласование (связь) между поставляемым световым оборудованием с поставляемым пультом управления постановочным освещением.

Участник обязан предоставить свое предложение с полным техническим описанием (по каждой заявленной характеристике) предлагаемого оборудования, согласно данного технического задания, с указанием производителя, марки, модели и страны происхождения оборудования.
