
Приложение 1 к заявке на покупку №А559-06/262
Описание и технические характеристики

машины погрузочной универсальной
Товар должен быть новый, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. 
Машина погрузочная универсальная предназначена для погрузки в транспортные средства свежевыпавшего снега, уплотненного снега и сколотого льда, предварительно собранного в валы и кучи.

Год выпуска не ранее 2025 года.

Характеристики:

Питатель - лаповый

Частота колебаний лап, мин-1- 52,0-57,0

Ширина захвата, мм – 2500-2600

Высота погрузки, мм – 4000-4200

Вылет транспортера, мм – 4500-4800

Длина в транспортном положении, мм – 10000-11000

Ширина в транспортном положении, мм – 2800-2900

Высота в транспортном положении, мм – 3600-3700

Эксплуатационная масса, кг – 7500-7700

Производительность техническая, м3/ч, не менее – 300

Трансмиссия – гидростатическая

База, мм – 2350-2450

Диапазон скорости движения, км/ч

транспортная – 0-20

рабочая – 0-7

Двигатель – дизельный

Номинальная мощность двигателя, кВт, не менее – 59,0

Номинальная мощность двигателя, л.с., не менее - 81,0

Напряжение электрооборудования, В, не менее – 24

Привод питателей и транспортеров – гидрообъемный

Транспортер – скребковый

Ширина транспортера, мм - 700-800

Скорость скребковой цепи, м/с – 1,5-1,6

Система поворота, тип – задние управляемые колеса

Рулевое управление – задний управляемый мост, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью

Документы при поставке:

Инструкция по эксплуатации на русском языке.
Каталог запасных частей на русском языке.
Пакет документов для постановки транспортного средства на учет, регистрирующим органом.

Гарантийные обязательства: не менее 18 месяцев с даты ввода товара в эксплуатацию (с даты первой регистрации, но не позднее 6 (шести) месяцев с даты отгрузки товара). Наличие сервисного центра в г. Минске или Минской области.

