Приложение 4 к аукционным документам №А637-07/261

Технические характеристики:

Мощность л.с./кВт – не менее 81/59,6;

Удельный расход топлива, г/(кВт-ч) – не более 229;

Максимальный крутящий момент, Н-м – не менее 298;

Коробка передач – механическая с понижающим редуктором; 

Муфта сцепления – фрикционная однодисковая постоянно-замкнутого типа с механическим управлением;

Число передач вперед/назад -  не менее 18/4;

Емкость бака гидросистемы,л – не менее 25,5;

Колесная формула – 4К4;

Размеры шин передних колес – 11,2-20;

Размеры шин задних колес – 15,5R38; 

Тормоза – сухие двухдисковые;

Масса максимально допустимая, кг – не менее 6500;

Реверс редуктора – механический;
Поставляемый Товар должен быть новым (Товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) (заявление).

Гарантийные обязательства: не менее 36 месяцев с даты подписания ТТН Покупателем.
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