ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

	№ пп
	Виды выполняемых строительно-монтажных работ
	Единица измерения
	Количество
	Примечание



Форма С-1
	Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Заводского района г. Минска»
	
	Код по ОКУД
	

	(наименование организации)
	
	
	


УТВЕРЖДАЮ
Управляющий С.А.Высоцкая
________________________________________________
(должность служащего)       (подпись)       (инициалы, фамилия)
«___21_» _____07_________ 20 26 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ _____
	Комиссия, образованная в соответствии с приказом от  «_26_» ___05______2026г. №_309
	в составе:

	Зам.председателя комиссии
	Зам.начальника УЦХО                                  И.Б.Лавринович

	
	(должность служащего)              (инициалы, фамилия)

	членов комиссии
	Инженер УЦХО                                     Н.М.Абраменко

	
	(должность служащего)              (инициалы, фамилия)

	
	

	
	(должность служащего)              (инициалы, фамилия)

	
	

	
	(должность служащего)              (инициалы, фамилия)


составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта (кабинеты 2-ой этаж,лестница 1-2             
                                                                                   этаж,мед.кабинет,проедурный кабинет,коридор,прачечная,изолятор)
	 ГУО "Социально-педагогический центр с приютом Заводского района г.Минска" по ул. Герасименко,40 
(2-ой этап)

	(наименование объекта)

	установлено, что
	Деревянные плинтуса расколоты местали, крепления расшатаны-(23,3+10,6)м. Покрытие из 

	
			(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

	Линолеума в потертостях, швы разошлись-37,8м2.В цементных полах верхний слой местами выкрошился-5мест.Обои отстали от основания, швы разошлись-52,9м2.Отслоение накрывки штукатурного слоя,выбоины,сколы на стенах-(3,8+5,2+3,5+2,5+15,5+10,3+5,1)м2,на потолках-(1,7+1,2+5,2+5,9+2,2)м2. Поверхности стен в неровностях, в раковинах-(52,9+16,9+62,5)м2. В вентиляционных решетках отсутствуют горизонтальные элементы-4шт. Окрасочный слой на радиаторах и трубах шелушится и осыпается-(4,5+2,3+2+3,1+2,7)м2.В светильниках с лампами накаливания  контакты обгорели и отвалились-(5+1)шт. В кабелях повреждена изоляция,перегибы-(5+3+6)м.Окрасочный слой  выцвел,шелушится, местами отслоение на потолках-(58,8+8,8+9+60+38+18,2)м2, на стенах-(84,2+30,5+14,1+102,9+55,6)м2.В выключателях повреждение корпуса,сломаны клавишы-(12+2+2+12+3)шт. В розетках раздвижные лапки не создают прочного соединения поэтому выдергиваются из установочных коробок-(37+1+1+6)шт.Зашивка радиаторов расслоилась, местами следы гниения-(2,9+1,1+1,2+7,2)м2.Отпадание,повреждение наличников-(20,4+31,5+20,8+30)м.В дверных проемах коробление,искривление-(3,7+6,45+4,2+4,8)м2.Дверные коробки расшатаны, трещины в креплениях-(2+3+2+3)шт.Облицовка стен из керамической плитки в сколах, выбоинах,отслоение глазури-1,6м2.В умывальнике сетка трещин ,не выводимые загрязнения-1шт.В смесителе без душевой сетки не исправлен шаровой модуль-1шт.В светильниках с люминесцентными лампами срабатывание защиты при включении светильника-(5+6)шт

	Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: К=1,0

	(перечень факторов)

	

	Работы следует производить с применением следующих механизмов:


	(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

	Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:
Дата начала разработки сметной документации   1 ИЮЛЯ2026г.
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ   28 АВГУСТА 2026г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ   36 ДНЕЙ.




	Зам.Председателя комиссии
	Зам.начальника УЦХО                                   И.Б.Лавринович

	
	(должность служащего)             (подпись)  (инициалы, фамилия)

	Члены комиссии
	Инженер УЦХО                                              Н.М.Абраменко

	
	(должность служащего)             (подпись)  (инициалы, фамилия)

	
	

	
	(должность служащего)             (подпись)  (инициалы, фамилия)

	
	

	
	(должность служащего)             (подпись)  (инициалы, фамилия)



	1. 
	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов
	100 М РАЗБИРАЕМОГО П
	0.233
	

	2. 
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО
	0.378
	

	3. 
	Заделка выбоин площадью до 1 м2 в цементных полах
	100 МЕСТ
	0.05
	

	4. 
	Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона
	100 М2
	0.045
	

	5. 
	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм
	100 М2
	0.378
	

	6. 
	Устройство покрытий из линолеума площадью пола свыше 10 м2
	100 М2
	0.378
	

	7. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных с креплением шурупами (кирпичные стены)
	100МПЛИНТУСОВ
	0.233
	

	8. 
	Установка порогов алюминиевых с креплением шурупами
	100 М
	0.013
	

	9. 
	Снятие простых и улучшенных обоев в помещениях площадью более 5 м2
	100 М2
	0.529
	

	10. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.038
	

	11. 
	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов
	100 М
	0.28
	

	12. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен
	100 М2
	0.529
	

	13. 
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм
	100 М2
	0.529
	

	14. 
	Нанесение защитно-отделочного состава крупнозернистого (2-3 мм) по оштукатуренным внутренним поверхностям стен
	100 М2
	0.529
	

	15. 
	Акриловая окраска стен внутри помещений по декоративной штукатурке
	100 М2
	0.529
	

	16. 
	Очистка щетками
	М2
	10.9
	

	17. 
	Грунтование поверхностей потолков
	100 М2
	0.109
	

	18. 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за два раза
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0.109
	

	19. 
	Окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, улучшенная
	100М2ОКРАШИВАЕМОЙПОВ
	0.109
	

	20. 
	Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 х 600 мм
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ П
	0.352
	

	21. 
	Установка углового молдинга
	100 М УГЛОВОГО МОЛДИ
	0.246
	

	22. 
	Демонтаж решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением
	РЕШЕТКА
	4
	

	23. 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением
	РЕШЕТКА
	4
	

	24. 
	Установка декоративных экранов на радиаторы
	РЕШЕТКА
	4
	

	25. 
	Установка каркаса из брусьев по декоративный экран
	М3
	0.35
	

	26. 
	Сверление отверстий в бетонных конструкциях на глубину 200 мм электроперфоратором с применением спиральных шнеков диаметром отверстий до 20 мм
	100 ОТВЕРСТИЙ
	0.32
	

	27. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза
	100 М2
	0.045
	

	28. 
	Демонтаж светильников с лампами накаливания
	100 ШТ.
	0.05
	

	29. 
	Демонтаж кабеля
	100 М
	0.05
	

	30. 
	Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа "АРМСТРОНГ", с креплением на шпильках, количество ламп 4
	100 ШТ.
	0.06
	

	31. 
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2 в готовых бороздах (штрабах) с установкой ответвительных коробок
	100 М
	0.09
	

	32. 
	Устройство и разборка лесов внутренних инвентарных при высоте помещения до 6 м
	100 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНО
	0.169
	

	33. 
	Очистка щетками
	М2
	0.588
	

	34. 
	Грунтование поверхностей потолков
	100 М2
	0.588
	

	35. 
	Окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, улучшенная
	100М2ОКРАШИВАЕМОЙПОВ
	0.588
	

	36. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен
	100 М2
	0.842
	

	37. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.052
	

	38. 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0.052
	

	39. 
	Окраска по штукатурке стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная
	100М2ОКРАШИВАЕМОЙПОВ
	0.842
	

	40. 
	Установка и снятие малярной ленты
	100 М
	0.57
	

	41. 
	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке
	100 ШТ.
	0.49
	

	42. 
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке с креплением на распорные дюбеля
	100 ШТ.
	0.22
	

	43. 
	Укрывка пленкой
	100 М2
	0.088
	

	44. 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.017
	

	45. 
	Грунтование поверхностей потолков
	100 М2
	0.088
	

	46. 
	Улучшенное окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с полной расчисткой старой краски
	100М2
	0.088
	

	47. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.035
	

	48. 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0.035
	

	49. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен
	100 М2
	0.305
	

	50. 
	Окраска по штукатурке стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная
	100М2ОКРАШИВАЕМОЙПОВ
	0.305
	

	51. 
	Покрытие стен лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза
	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ
	0.305
	

	52. 
	Разборка зашивка радиатора (прим)
	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК
	0.029
	

	53. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза
	100 М2
	0.023
	

	54. 
	Установка декоративных экранов на радиаторы
	РЕШЕТКА
	2
	

	55. 
	Установка каркаса из брусьев по декоративный экран
	М3
	0.017
	

	56. 
	Сверление отверстий в бетонных конструкциях на глубину 200 мм электроперфоратором с применением спиральных шнеков диаметром отверстий до 20 мм
	100 ОТВЕРСТИЙ
	0.16
	

	57. 
	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке
	100 ШТ.
	0.03
	

	58. 
	Укрывка пленкой (при)
	100 М2
	0.077
	

	59. 
	Снятие наличников
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	0.204
	

	60. 
	Снятие дверных полотен
	100 М2 ПОЛОТЕН
	0.037
	

	61. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 ШТ.
	0.02
	

	62. 
	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов
	100 М РАЗБИРАЕМОГО П
	0.106
	

	63. 
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки
	100 М2
	0.016
	

	64. 
	Насечка поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса под штукатурку по бетону
	100 М2
	0.169
	

	65. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.025
	

	66. 
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм
	100 М2
	0.169
	

	67. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен
	100 М2
	0.305
	

	68. 
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону
	100 М2
	0.169
	

	69. 
	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2
	100 М2 ПРОЕМОВ
	0.037
	

	70. 
	Установка наличника из ПВХ
	100 М
	0.204
	

	71. 
	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2
	100 М2 ПРОЕМОВ
	0.037
	

	72. 
	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%
	100М2
	0.141
	

	73. 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.012
	

	74. 
	Грунтование поверхностей потолков
	100 М2
	0.09
	

	75. 
	Улучшенное окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с полной расчисткой старой краски
	100М2
	0.09
	

	76. 
	[bookmark: _GoBack]Разборка зашивок радиаторов
	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК
	0.011
	

	77. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза
	100 М2
	0.02
	

	78. 
	Установка декоративных экранов на радиаторы
	РЕШЕТКА
	1
	

	79. 
	Установка каркаса из брусьев по декоративный экран
	М3
	0.011
	

	80. 
	Сверление отверстий в бетонных конструкциях на глубину 200 мм электроперфоратором с применением спиральных шнеков диаметром отверстий до 20 мм
	100 ОТВЕРСТИЙ
	0.08
	

	81. 
	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке
	100 ШТ.
	0.07
	

	82. 
	Демонтаж умывальников и раковин
	100 ПРИБОРОВ
	0.01
	

	83. 
	Смена смесителей без душевой сетки
	100 ШТ.
	0.01
	

	84. 
	Установка умывальников и раковин
	100 КОМПЛ.
	0.01
	

	85. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных с креплением шурупами (кирпичные стены)
	100МПЛИНТУСОВ
	0.106
	

	86. 
	Укрывка пленкой (прим)
	100 М2
	0.609
	

	87. 
	Снятие наличников
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	0.315
	

	88. 
	Снятие дверных полотен
	100 М2 ПОЛОТЕН
	0.0645
	

	89. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 ШТ.
	0.03
	

	90. 
	Разборка зашивок радиаторов
	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК
	0.012
	

	91. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза
	100 М2
	0.031
	

	92. 
	Установка декоративных экранов на радиаторы
	РЕШЕТКА
	1
	

	93. 
	Установка каркаса из брусьев по декоративный экран
	М3
	0.011
	

	94. 
	Сверление отверстий в бетонных конструкциях на глубину 200 мм электроперфоратором с применением спиральных шнеков диаметром отверстий до 20 мм
	100 ОТВЕРСТИЙ
	0.08
	

	95. 
	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке
	100 ШТ.
	0.18
	

	96. 
	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2
	100 М2 ПРОЕМОВ
	0.0645
	

	97. 
	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2
	100 М2 ПРОЕМОВ
	0.0645
	

	98. 
	Установка наличника из ПВХ
	100 М
	0.315
	

	99. 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.052
	

	100. 
	Грунтование поверхностей потолков
	100 М2
	0.6
	

	101. 
	Улучшенное окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с полной расчисткой старой краски
	100М2
	0.6
	

	102. 
	Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 х 600 мм
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ П
	0.031
	

	103. 
	Установка углового молдинга
	100 М УГЛОВОГО МОЛДИ
	0.071
	

	104. 
	Демонтаж светильников с лампами накаливания
	100 ШТ.
	0.01
	

	105. 
	Демонтаж кабеля
	100 М
	0.03
	

	106. 
	Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа "АРМСТРОНГ", с креплением на шпильках, количество ламп 4
	100 ШТ.
	0.01
	

	107. 
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2 в готовых бороздах (штрабах) с установкой ответвительных коробок
	100 М
	0.01
	

	108. 
	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп
	100 ШТ.
	0.05
	

	109. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.155
	

	110. 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0.155
	

	111. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен
	100 М2
	1.029
	

	112. 
	Окраска по штукатурке стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная
	100М2ОКРАШИВАЕМОЙПОВ
	1.029
	

	113. 
	Покрытие стен масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза
	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ
	1.029
	

	114. 
	Укрывка пленкой (прим)
	100 М2
	0.334
	

	115. 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.059
	

	116. 
	Грунтование поверхностей потолков
	100 М2
	0.38
	

	117. 
	Улучшенное окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с полной расчисткой старой краски
	100М2
	0.38
	

	118. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.103
	

	119. 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0.103
	

	120. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен
	100 М2
	0.556
	

	121. 
	Окраска по штукатурке стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная
	100М2ОКРАШИВАЕМОЙПОВ
	0.556
	

	122. 
	Снятие наличников
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	0.208
	

	123. 
	Снятие дверных полотен
	100 М2 ПОЛОТЕН
	0.042
	

	124. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 ШТ.
	0.02
	

	125. 
	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2
	100 М2 ПРОЕМОВ
	0.021
	

	126. 
	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2
	100 М2 ПРОЕМОВ
	0.021
	

	127. 
	Установка наличника из ПВХ
	100 М
	0.104
	

	128. 
	Облицовка гипсокартонными листами стен с устройством металлического каркаса
	100 М2
	0.042
	

	129. 
	Укрывка пленкой
	100 М2
	0.182
	

	130. 
	Снятие наличников
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	0.3
	

	131. 
	Снятие дверных полотен
	100 М2 ПОЛОТЕН
	0.048
	

	132. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 ШТ.
	0.03
	

	133. 
	Разборка зашивки радиаторов
	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК
	0.072
	

	134. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза
	100 М2
	0.027
	

	135. 
	Установка декоративных экранов на радиаторы
	РЕШЕТКА
	5
	

	136. 
	Установка каркаса из брусьев по декоративный экран
	М3
	0.12
	

	137. 
	Сверление отверстий в бетонных конструкциях на глубину 200 мм электроперфоратором с применением спиральных шнеков диаметром отверстий до 20 мм
	100 ОТВЕРСТИЙ
	0.4
	

	138. 
	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке
	100 ШТ.
	0.03
	

	139. 
	Насечка поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса под штукатурку по бетону
	100 М2
	0.625
	

	140. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.051
	

	141. 
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм
	100 М2
	0.625
	

	142. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен
	100 М2
	0.625
	

	143. 
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону
	100 М2
	0.625
	

	144. 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.022
	

	145. 
	Грунтование поверхностей потолков
	100 М2
	0.182
	

	146. 
	Окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, улучшенная
	100М2ОКРАШИВАЕМОЙПОВ
	0.182
	

	147. 
	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2
	100 М2 ПРОЕМОВ
	0.048
	

	148. 
	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2
	100 М2 ПРОЕМОВ
	0.048
	

	149. 
	Установка наличника из ПВХ
	100 М
	0.3
	

	150. 
	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп
	100 ШТ.
	0.06
	

	151. 
	Демонтаж кабеля
	100 М
	0.06
	

	152. 
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2 в готовых бороздах (штрабах) с установкой ответвительных коробок
	100 М
	0.06
	


 
	Составил
	Инженер УЦХО
	
	
	
	Н.М.Абраменко

	
	(должность служащего)                                      (подпись)                                             (инициалы, фамилия)
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