Приложение 4 к аукционным документам №А605-07/261


ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ ПО ЛОТАМ №1-2

Снегоочиститель шнеко-роторный предназначен для очистки дорожных покрытий и других площадей от снега, а также для удаления снежных валов, образованных плужными снегоочистителями, путем отбрасывания в сторону или погрузки в транспортное средство.
Снегоочиститель представляет собой отдельный модуль с силовой установкой, шнеками и ротором с механическим приводом, выбросным патрубком и погрузочным желобом с гидроприводом, органами управления. Все системы монтируются на раме с переходным адаптером для крепления снегоочистителя к быстросменному устройству погрузочного оборудования погрузчика.
Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Год выпуска не ранее 2026 г.

Характеристики:
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ:
Производительность, тонн/ч, не менее – 3500
Рабочая скорость, км/ч - 0-15
Дальность выброса (влево/вправо), м, не менее - 45,0
Ширина захвата, м - 2,9-3,0
Высота убираемого слоя снега, м, не менее - 1,2
ГАБАРИТЫ
Ширина, мм - 2900-3000
Высота, мм - 2700-2800
Длина, мм - 2400-2600
Масса, кг, не более – 5000
ДВИГАТЕЛЬ
Тип – дизельный
Мощность, кВт, не менее – 220
ТОПЛИВНЫЙ БАК
Тип – стальной
Емкость, л, не менее – 300
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Тип - гидравлический насос, смонтированный непосредственно на дополнительном приводе двигателя
Объем бака, л, не менее – 10
ШНЕКИ
Количество шнеков, шт., не менее – 2
Привод – механический
Диаметр, мм - 450-550


КРЫЛЬЧАТКА
Приемный барабан – гидравлический
Количество лопастей, шт., не менее – 5
Диаметр, мм - 1000-1100
Угол поворота приемного барабана для отброса снега в сторону (влево/вправо), град., не менее – 85
ЖЕСТКО ЗАКРЕПЛЕНННЫЕ БОКОВЫЕ НОЖИ
Высота, мм - 1550-1650
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ВЫПУСКНОЙ КОРОБ
Диаметр, мм - 400-410
Угол поворота, град., - 260-270
Секции - две вертикальные, одна направляющая секция и козырек
Перемещение секций (вверх), мм - 500-600
Дальность выброса (в зависимости от состояния снежного покрова), м, не менее – 16
Высота в разложенном положении, мм - 4700-4800
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Генератор, В/А - 28/80
Аккумуляторы, А.ч., не менее – 120
Количество аккумуляторов, шт., не менее – 2 
СИСТЕМА ТРАНСМИССИИ 
Тип - механическая (два цепных редуктора, конический редуктор, два планетарных редуктора)
Сцепление – трехдисковое
Смазка - масляная ванна
Предохранительный механизм шнеков и ротора - две предохранительные муфты со срезными болтами
ШАССИ - сварная металлоконструкция
ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ 
Один сенсорный ЖК-экран высокого разрешения 
Один джойстик с комплексной функциональностью 
Замок зажигания
Управление из кабины – наличие
ПОЛОЗЬЯ И СКРЕПЕРНЫЙ ОТВАЛ 
Количество внешних твердосплавных полозьев, шт., не менее – 2
Количество внутренних твердосплавных полозьев, шт., не менее – 12
Переходная плита с кронштейнами для установки снегоочистителя на погрузчик типа Амкодор 352С – наличие.
Подогрев охлаждающей жидкости и масла в картере двигателя от 220В, а также проточный подогрев топлива перед фильтром и подогрев топливного фильтра – наличие.
Радиатор охлаждения двигателя – наличие.
Защита радиатора – наличие.
Защита силового модуля от снега и грязи – наличие.
Поворот выбросного патрубка гидроцилиндром – наличие.
Наклон телескопического желоба гидроцилиндром – наличие.
Дефлекторный глушитель – наличие.
Сменные ножи-скалыватели – наличие.
Две рабочие фары для установки на телескопическом желобе – наличие.
Фронтальная видеокамера обзора от 180° в транспортировочном положении – наличие.
Кнопка аварийной остановки – наличие.
Выезд специалистов Поставщика для монтажа, запуска и обучения персонала.
Документы при поставке:
Инструкция по эксплуатации на русском языке;
Каталог запасных частей на русском языке;

[bookmark: _GoBack]Заявление с подтверждающими документами завода-изготовителя погрузчика о возможности агрегатирования снегоочистителя шнекороторного с погрузчиком типа Амкодор 352С.



Гарантийные обязательства: не менее 18 месяцев с даты ввода товара в эксплуатацию (за исключением быстроизнашиваемых позиций), но не более 24 месяцев с даты продажи товара. 
Наличие сервисного центра в г. Минске или Минской области.


