ГродМТ 543/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

[bookmark: _Hlk196226503][bookmark: _Hlk221807312]Лот 1 Ранорасширитель типа Киршнера с комплектом зеркал

Закупке подлежит 3 компл.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Крепление настольное с вертикальной стойкой, высота 455 ±5 мм.
	шт.
	2

	2. 
	Горизонтальная перекладина с зажимным винтом для рамы стандартная, длина 360±5 мм.
	шт.
	1

	3. 
	Горизонтальная перекладина с возможностью ротации рамы на 365о *, длина 470±5 мм.
	шт.
	1

	4. 
	Двойное крепление для соединения стойки и перекладины, с винтом
	шт.
	2

	5. 
	Наклонный замок с храповым механизмом для установки лопаток на раму расширителя
	шт.
	8

	6. 
	Овальное кольцо (рама), цельное, малое, размер 200 х 310 ±5 мм
	шт.
	1

	7. 
	Овальное кольцо (рама), цельное, среднее, размер 265х370±5мм
	шт.
	1

	8. 
	Овальное кольцо (рама), цельное, большое, размер 300х470±5мм
	шт.
	1

	9. 
	Лопатка-расширитель типа Kelly, размер 50х75±5мм
	шт.
	2

	10. 
	Лопатка-расширитель типа Kelly, размер 50х100±5мм
	шт.
	2

	11. 
	Лопатка-расширитель типа Kelly, размер 50х125±5мм
	шт.
	2

	12. 
	Лопатка-расширитель типа Balfour, размер 65х75±5мм
	шт.
	2

	13. 
	Перфорированный контейнер с креплениями для хранения и стерилизации лопаток-расширителей, фиксаторов и принадлежностей, размер 535х250х100 ±5мм
	шт.
	1

	14. 
	Перфорированный контейнер с креплениями для хранения и стерилизации колец, стоек/ перекладин, размер 535х250х195 ±5мм
	шт.
	1



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:	
2.1. Оборудование изготовлено из высококачественной медицинской стали или иных высококачественных сплавов и материалов, устойчивых к многократным циклам обработки и стерилизации. 
2.2. Гарантия производителя - не менее 2 лет.
2.3. Набор оборудования должен быть от одного производителя. *

