ГродМТ 414/26-ЗОИ                                                                                                           Приложение 1

	Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения: 

Лот 1 Электроды для физиотерапии
	№ 
	Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг)
	Кол-во, шт.

	1
	Электрод глазной 
	не более 30мм х 60мм
	116

	
	Электрод прямой
	не более 40мм х 50мм
	96

	
	
	не более 40мм х 110мм
	44

	
	
	не более 40мм х 170мм
	20

	
	
	не более 50мм х 70мм
	144

	
	
	не более 50мм х 120мм
	20

	
	
	не более 60 мм х 80мм
	190

	
	
	не более 60мм х 100мм
	194

	
	
	не более 60 мм х 200мм
	15

	
	
	не более 70мм х 110мм
	75

	
	
	не более 80мм х 100мм
	215

	
	
	не более 80мм х 130мм
	444

	
	
	не более 80мм х 160мм
	173

	
	
	не более 80мм х 200мм
	40

	
	
	не более 100мм х 120мм
	335

	
	
	не более 100мм х 150мм
	1 147

	
	
	не более 120мм х 170мм
	853

	
	
	не более 120мм х 200мм
	257

	
	
	не более 150мм х 200мм
	57

	
	
	не более 150мм х 250мм
	25

	
	
	не более 200мм х 300мм
	45

	
	Электрод – воротник по Щербоку
	не более 150мм х 350мм
	42

	
	Электрод грудной 
	не более 40мм х 105мм
	56

	
	
	не более 75мм х 150мм
	122

	
	Электрод ушной
	не более 120мм х 170мм
	10

	
	Электрод-полумаска Бергонье правосторонняя 
	не более 120мм х 170мм
	23

	
	Электрод-полумаска Бергонье левосторонняя 
	не более 120мм х 170мм
	23


Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)
В размерах допускаются до +/- 10 мм
Электроды предназначены для проведения процедур по лечебным методикам, принятым в физиотерапии с аппаратами «Радиус-01», «Тонус-01», «Неирон-1», «Стимул-1», «Дельта-102», «Поток-1», «Амплипульс-5» и др.  Электроды эксплуатируются в среде с рН от 3 до 10, при температуре от +10 до 40С0. Каждый электрод состоит не менее чем из восьми слоев фланели (хлопка) и одного слоя токопроводящей углеродистой ткани, которая щательно скрыта внутри электродов. Для подключения электродов могут применяться тоководы типа флажок или свинец. Электрод устойчив к циклу обработки (состоящий из кипячения).


