УТВЕРЖДАЮ
Начальник ООТ
РУП «Медтехника» 
__________ Е.А.Зайцева 
«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку 
Артроскопическая стойка

Сведения об организаторе
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Артроскопическая стойка

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.790

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная  стоимость государственной закупки по лоту
	901182,44 руб.

	Сведение о заказчике, УНП 
	УЗ «Бобруйская центральная больница» 700072161


  Приложение к лоту №1:
1.Соcтав (комплектация) оборудования (1 комплект): 
	№ п/п
	Наименование
	Показатели (характеристики)
	Кол-во

	1.1
	Медицинский цветной монитор
	1 шт.

	1.2
	Видеокамера с  блоком  управления и головкой
	1 шт.

	1.3
	Источник света светодиодный (LED)
	1 шт.

	1.4
	Кабель волоконно-оптический
	4 шт.

	1.5
	Артропомпа
	1 шт.

	1.6
	Набор трубок для ирригации и аспирации
	100 шт.

	1.7
	Моторная система с блоком управления и рукояткой шейвера
	1 шт.

	1.8
	Набор фрез для шейвера

	1 Фреза полноразмерная диаметром не более 3,4 (± 1мм) - 4 шт.
2 Фреза полноразмерная диаметром не более 4,2(± 1мм)  - 4 шт.
3 Фреза полноразмерная диаметром не более 5.5 (± 1мм)  мм - 4 шт.
4 Фреза агрессивная диаметром не более 4,2 (± 1мм)  мм - 4 шт.
5 Фреза менисковая диаметром не более 4,2(± 1мм)  мм - 4 шт.
6 Фреза Шлифующая диаметром не более 3,4 мм - 4 шт.
	1 набор

	1.9
	Стойка для видеооборудования
	1 шт.

	1.10
	Артроскопическая оптика 30 градусов
	4 шт.

	1.11
	Артроскопическая оптика 70 градусов
	2 шт.

	1.12
	Артроскопическая оптика для мелких суставов
	1 шт.

	1.13
	Артроскопический тубус
	3 шт.

	1.14
	Артроскопический тубус для мелких суставов
	1 шт.

	1.15
	Набор ручного артроскопического инструмента
	1 Кусачки прямые «утиный клюв» - 4 шт.
2 Кусачки прямые «ложкообразные» - 4 шт.
3 Кусачки загнутые вверх типа «утиный клюв» - 4 шт.
4 Кусачки загнутые вверх баскетные - 4 шт.
5 Кусачки изогнутые влево типа «утиный клюв» - 4 шт.
6 Кусачки изогнутые вправо типа «утиный клюв»- 4 шт.
7 Кусачки изогнутые влево 45 градусов типа «утиный клюв» - 4 шт.
8 Кусачки изогнутые вправо 45 градусов типа «утиный клюв»  - 2 шт.
9 Кусачки прямые обратные– 2шт.
10 Ретрактор мениска - 2 шт.
11 Ретрактор свободных тел - 1 шт.
12 Зонд-крючок - 3 шт.
13 Щипцы шовные для прокалывания мягких тканей и управления нитью при артроскопии плечевого и коленного суставов -4 шт.
14 Щипцы шовные для прокалывания мягких тканей и управления нитью при артроскопии плечевого и коленного суставов -4 шт.
15 Артроскопический резак для срезания нитей - 2шт.
16 Толкатель узлов для нитей - 2шт.
17 Рашпиль артроскопическийгленоидальный по 2 шт.
	1 набор


   2.Показатели (характеристики):
	№ п/п
	Наименование
	Параметр 

	2.1
	Медицинский цветной монитор
	2.1.1 Жидкокристаллический плоский монитор.
2.1.2 Диагональ не менее 32".
2.1.3 Разрешение не менее 4К.
2.1.4 Яркость: не менее 950 кд/м2.
2.1.5. Контраст: не менее 1000:1.
2.1.6 Угол зрения не менее 177 градусов по горизонтали и вертикали.
2.1.7 Сетевое напряжение: 100-240 V, 50/60 Гц.
2.1.8 Фиксация к стойке.
2.1.9 Сертифицирован как медицинский.

	2.2
	Видеокамера с  блоком управления и головкой
	2.2.1 Цифровое и оптическое 2х увеличение ZOOM
2.2.2 Автоматический баланс белого цвета.
2.2.3 Функция фиксированного изображения, стоп-кадр.
2.2.4 4K Ultra HD с разрешением не ниже 3840х2160
2.2.5 Встроенный парфокальный Zoom-объектив.
2.2.6 Разрешение не менее 4 К
2.2.7 Противобликовый эффект.
2.2.8 Стерилизация автоклавированием.

	2.3
	Источник света светодиодный (LED)
	2.3.1 Мощность эквивалентная ксенону не менее 300 Вт.
2.3.2 Рабочее напряжение: 100-240 В, 50/60 Гц.
2.3.3 Автоматическая регулировка уровня освещенности.
2.3.4 Дисплей с информацией уровня освещенности.

	2.4
	Кабель волоконно-оптический
	2.4.1 Стекловолоконный.
2.4.2 Длина: не менее 2 метров.
2.4.3 Стерилизация автоклавированием.

	2.5
	Артропомпа
	2.5.1 Совмещение функции артроскопической помпы и отсоса.
2.5.2 Автоматический механизм распределения потоков жидкости.
2.5.3 Поддержание постоянства баланса между входящим и выходящим потоками жидкости для получения статического внутрисуставного изображения.
2.5.4 Интегрированное управление c шейверной системой. Функция синхронизации работы артропомпы с артрошейвером и наоборот.
2.5.5 Отображение основных параметров на дисплее.
2.5.6 Автоматическое поддержание давления жидкости в рабочей полости в диапазоне от 20 до 250 мм.рт. ст.
2.5.7 Ножной переключатель.

	2.6
	Набор трубок для ирригации и аспирации
	2.6.1 Должен включать все необходимые трубки для соединения емкостей с раствором, аппарата и инструментов.

	2.7
	Моторная система с блоком управления и рукояткой шейвера
	2.7.1 Диапазон регулировки числа 200-6000 об/мин.
2.7.2 Осцилляция, диапазон не менее 3000 об/мин.
2.7.3 Активация через клавиши рукоятки, педаль
2.7.4 Ножная педаль управления в комплекте, частота вращения определяется глубиной нажатия педали.
2.7.5 не менее 8 ячеек памяти для индивидуальных настроек. 
2.7.6 Управление - на выбор - посредством кнопок на рукоятке или ножной педали.
2.7.7 Диапазон вращения фрезы в диапазоне: 200-6000 об/мин.
2.7.8 Диапазон в режиме осциллирующего вращения не менее
500-3000 об/мин.
2.7.9Самофиксирующийся запорный механизм для шейверных лезвий.
2.7.10 Стерилизация автоклавированием.
2.7.11 Три частоты реверсивного вращения, с максимальной частотой колебаний инструмента 2 Гц

	2.8
	Набор фрез для шейвера

	2.8.1 Фреза полноразмерная диаметром не более 3,4 (± 1мм) мм рабочая длина не менее 130 мм (± 5мм).
2.8.2 Фреза полноразмерная диаметром не более 4,2(± 1мм)  мм рабочая длина не менее 130 мм (± 5мм).
2.8.3 Фреза полноразмерная диаметром не более 5.5 (± 1мм)  мм рабочая длина не менее 130 мм (± 5мм).
2.8.4 Фреза агрессивная диаметром не более 4,2 (± 1мм)  мм рабочая длина не менее 130 мм (±5мм).
2.8.5 Фреза менисковая диаметром не более 4,2(± 1мм)  мм рабочая длина не менее 130 мм (± 5мм).
2.8.6 Фреза Шлифующая диаметром не более 3,4 мм рабочая длина не менее 130 мм (± 5мм).

	2.9
	Стойка для видеооборудования
	2.9.1 Передвижная с фиксирующим тормозом, антистатические колеса.
2.9.2 Количество полок, для установки оборудования 6 штук
2.9.3 Интегрированный кабельный канал.
2.9.4Держатель плоского монитора, трубок, кабеля видеоголовки и головки видеокамеры
2.9.5 Ящик распределительный со встроенным многорозеточным сетевым соединителем, количество розеток для подключения аппаратов не менее 10 шт.

	2.10
	Артроскопическая оптика
	2.10.1 Направление взгляда 30 градусов.
2.10.2 Диаметр 4 мм.
2.10.3 Крупноформатная, широкоугольная, с расширенным полем зрения.
2.10.4 Дистальная торцевая линза из материала, устойчивого к механическим повреждениям.
2.10.5 Стерилизация автоклавированием.

	2.11
	Артроскопическая оптика
	2.11.1 Направление взгляда 70 градусов.
2.11.2 Диаметр 4 мм.
2.11.3 Крупноформатная, широкоугольная, с расширенным полем зрения
2.11.4 Дистальная торцевая линза из материала, устойчивого к механическим повреждениям.
2.11.5 Стерилизация автоклавированием.

	2.12
	Артроскопическая оптика для мелких суставов
	2.12.1 Направление взгляда 0 градусов.
2.12.2 Диаметр 2,7 мм, длинна 11 см (±2мм)
2.12.3 Крупноформатная, широкоугольная, с расширенным полем зрения
2.12.4 Дистальная торцевая линза из материала, устойчивого к механическим повреждениям.
2.12.5 Стерилизация автоклавированием.

	2.13
	Артроскопический тубус
	2.13.1 для использования с поставляемой оптикой.
2.13.2 Для использования с оптикой 30°, 70°.
2.13.3 2 вращающихся крана для аспирации и ирригации.
2.13.4 Обтюраторы для тубусов артроскопа: тупой, острый в комплекте

	2.14
	Артроскопический тубус для мелких суставов
	2.14.1 для использования с поставляемой оптикой 0 градусов
2.14.2 Диаметр 4 мм
2.14.3 2 вращающихся крана для аспирации и ирригации.
2.14.4 Обтюраторы для тубусов артроскопа: тупой, острый в комплекте

	2.15
	Набор ручного артроскопического инструмента
	2.15.1 Кусачки прямые «утиный клюв»кусающая поверхность 3,4 (± 0,2) мм.
2.15.2 Кусачки прямые «ложкообразные», ширина кусающей поверхности 2,7 (± 0,2 мм).
2.15.3 Кусачки загнутые вверх типа «утиный клюв» диаметром рабочей части 3,5 мм, ширина кусающей поверхности 3,4 (± 0,2) мм.
2.15.4 Кусачки загнутые вверх баскетные, ширина кусающей поверхности 2,7 (± 0,2) мм.
2.15.5 Кусачки изогнутые влево типа «утиный клюв», диаметром рабочей части 3,5 мм, ширина кусающей поверхности 3,4 (± 0,2) мм.
2.15.6 Кусачки изогнутые вправо типа «утиный клюв», диаметром рабочей части не более 3,5 мм, ширина кусающей поверхности 3,4 (± 0,2) мм.
2.15.7 Кусачки изогнутые влево 45 градусов типа «утиный клюв»длинна не менее 220 мм (± 5мм).
2.15.8 Кусачки изогнутые вправо 45 градусов типа «утиный клюв», длинна не менее 220 мм (± 5мм).
2.15.9 Кусачки прямые обратные, диаметр не более 3,5мм ширина кусающей поверхности 3,5 мм.
2.15.10 Ретрактор мениска прямой, без кремальеры.
2.15.11 Ретрактор свободных тел, прямой, зубчатый, с кремальерой длинна не менее 200 мм.
2.15.12 Зонд-крючок длинна не менее 3,5мм, градуированный на не менее 5 мм.
2.15.13 Щипцы шовные для прокалывания мягких тканей и управления нитью при артроскопии плечевого и коленного суставов: бранши загнуты вниз, рабочая длинна не менее 155 (± 2) мм.
2.15.14 Щипцы шовные для прокалывания мягких тканей и управления нитью при артроскопии плечевого и коленного суставов: бранши загнутые вверх, рабочая длинна не менее 155 (± 2) мм.
2.15.15 Артроскопический резак для срезания нитей, рабочая длинна 155 мм (± 2 мм).
2.15.16 Толкатель узлов для нитей.
2.15.17 Рашпиль артроскопический гленоидальный:
2.15.17.1. ширина до 4,5 мм загнутые вверх  на 15 градусов, длинна рабочей части, не менее 150 мм.
2.15.17.2. ширина до 4,5 мм загнутые вниз на 15 градусов, длинна рабочей части, не менее 150 мм.

	3
	Дополнительные требования
	Возможность стерилизации всех рабочих элементов комплекса автоклавированием.





4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.



Товаровед 1 категории ООТ                                                                                               Ю.В.Сергиенко
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