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Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

	№ лота
	Наименование
	Технические характеристики
	Кол-во

	1.
	Стеллаж медицинский 4-х полочный
	1.Стеллаж изготовлен из стали с применением полимерного покрытия, покрытие устойчиво к дезинфицирующим растворам, ударам, царапинам и другим механическим воздействиям, колебанию температур и влажности, не воспламеняется.
2.Представляет собой сборную конструкцию
3.Имеет четыре опоры с четырьмя регулируемыми полками. 
4.Длина – не менее 900 мм.
5.Ширина – не менее 500 мм.
6.Высота  – не менее 1700 мм.
	48 шт

	2.
	Стеллаж медицинский (для документов)
	1. Не менее 5 выдвижных ящиков.
2. Наличие разделительных перегородок внутри ящика.
3. Наличие опор
	3 шт

	3.
	Штатив медицинский для внутренних вливаний на колесах
	1.Предназначен для установки емкостей различной формы (флаконы, пакеты и т.п.) с лекарственными препаратами при проведении внутривенных вливаний одному или двум пациентам одновременно.
2.Имеются крючки не менее 2-х,
3.Держатели для емкостей не менее 2 шт.
4.Высота регулируется зажимом.
5.Материал для изготовления металлическая труба, которая подвергается обработке и окрашиванию красками.
6.Покрытие устойчиво к дезинфицирующим растворам, ударам, царапинам и другим механическим воздействиям, колебанию температур и влажности, не воспламеняется.
7.Наличие колес, одно из которых с регулируемым тормозом для неподвижности штатива.
9.Регулируемая высота – до 2300 мм.
	350 шт.

	4.
	Штатив медицинский для внутренних вливаний на опорах
	1.Предназначен для установки емкостей различной формы (флаконы, пакеты и т.п.) с лекарственными препаратами при проведении внутривенных вливаний одному или двум пациентам одновременно.
2.Штативы должны иметь устойчивую к опрокидыванию конструкцию. 
3.Имеются крючки не менее 2-х
4.Держатели для емкостей не менее 2 шт.
5.Высота регулируется зажимом.
6.Материал для изготовления металлическая труба, которая подвергается обработке и окрашиванию красками.
7.Покрытие устойчиво к дезинфицирующим растворам, ударам, царапинам и другим механическим воздействиям, колебанию температур и влажности, не воспламеняется.
8.Регулируемая высота до 2300мм.
	8 шт.

	5.
	Лесенки для кушетки массажной
	1. Каркас изделия металлический;
2. Допустимая нагрузка 120 - 150 кг.
	8 шт.

	6.
	Подставка-ступенька
	1. Основание на опорах.
2. Каркас металлический,
3 Наличие противоскользящей поверхности.
	25 шт.

	7.
	[bookmark: _Hlk174431795]Столик медицинский для забора крови
	1.Каркас выполнен из профильной трубы окрашен полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. 
2.Столик оснащен четырьмя колесными опорами, две из которых имеют тормозное устройство. 
3.Верхняя часть – столешница изготовлена из ДСП или металла, столик комплектуется подушкой из поролона, обтянутый винилискожей (либо аналог).
	5 щт.

	8.
	Подставка для стерилизационных коробок
	1. Подставка предназначена для открывания стерилизационных коробок различных размеров.
2. Представляет собой сборную конструкцию, основание изготовлено из стали с применением полимерного покрытия, устойчиво к дезинфицирующим растворам.
3. Наличие педального привода для открывания коробки
4. Столик подставки из нержавеющей стали
5. Высота не более – 1300мм
6. Основание- колесами с тормозом, или опоры.
	63 щт

	9.
	[bookmark: _Hlk176518985]Подставка медицинская под таз 
	1. Каркас изготовлен из нержавеющей стали.
2. Основание на колесах.
3. Подставка регулируется по высоте
4. Съемная емкость из нержавеющей стали объемом не менее 6 литров не более 10 литров
	15 шт.

	10.
	Подставка медицинская под таз 
	1. Каркас изготовлен из нержавеющей стали.
2. Основание на колесах.
3. Подставка регулируется по высоте
4. Съемная емкость из нержавеющей стали объемом не менее 10 литров не более 13 литров.
	7 шт.

	12
	Подставка медицинская для мусора
	1.Подставка складная предназначена для крепления одноразовых пакетов для сбора мусора
2.Изготовлена из нержавеющей стали
3. Габаритные размеры, мм: длина 430 х ширина 420 х высота 800 ±10%
4. Снабжена обрезиненными колесными опорами, не менее Ø 50 мм.
	10 шт.


 
