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                      Техническое задание  
       на закупку - калитки  усиленной в количестве 1 шт.; 
                турникета- трипода скоростного в количестве 1 шт.
1. Калитка усиленная
 [image: Калитка усиленная ОМА-36.586]
· 
Описание:
Калитка должна быть усиленная электромоторная, нормально-открытая, реверсивная. Пропускная способность при однократном проходе не менее 6 проходов/мин; 5 режимов работы; два встроенных индикатора направления прохода. Исполнение "Классика" - стойка и створка из нержавеющей стали. Комплект поставки: стойка и преграждающая створка, пульт управления без режима многократного прохода, блок питания на 12 V DC с кабелем.  Управление должно быть как вручную — с кнопочного пульта, так и автоматически — с контроллера СКУД. В исходном положении створка калитки заблокирована и располагается поперек прохода. Включение двигателя должно обеспечивать автоматическое движение створки на 90° в направлении разрешенного прохода и возврат в начальное положение. Нормально-открытый электрозамок автоматически должен разблокировать проход при аварийном обесточивании объекта.
· Дополнительные режимы должны  обеспечивать проход группы лиц и реализуются как при ручном управлении, так и при работе калитки в составе СКУД:

                                                      ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип изделия                                                  калитка усиленная
Пропускная способность при однократном проходе     не менее 6 проходов/мин
Количество рабочих режимов                    не менее 5 (3 основных и 2 дополнительных)
Ресурс, количество проходов                     не менее 3 000 000 
Время открытия створки                            не более 1.00 сек
Блокирующий элемент                               нормально-открытый
Управление СКУД                                       да
Исходное положение створки                    закрыта
Ширина створки                                          не менее 1 058 мм
Ширина перекрываемой зоны                   не более 1 320 мм
Высота верха створки от уровня пола                    не менее 950 мм
Масса                                                           не менее 31 кг
Напряжение питания                                  220 V AC, 50 Hz
Рабочие температуры                                  -5...+45 °C
Климатическое исполнение                          внутренняя, наружная
Степень защиты	    не менее IP30
Срок службы                                                   не менее 8 лет
      В комплекте: cтойка калитки с преграждающей створкой, пульт управления, блок питания, кабели, руководство по эксплуатации
      Калитка должна быть новой, не бывшей в употреблении, ремонте, в том числе которая не была восстановлена, у которой не была осуществлена замена составных частей. Калитка должна соответствовать регламенту Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования (ТР ТС010/2011).
      Поставщик осуществляет доставку и разгрузку оборудования, монтаж и пусконаладочные работы с обучением не менее двух работников заказчика на предмет использования и правильной эксплуатации оборудования.
      Поставщик освобождает оборудование от упаковки.

Турникет- трипод скоростной
[image: OMA-26.566.AC]Описание:  Трипод должен быть прочным скоростной  из нержавеющей стали на сдвоенной стойке с фланцем. Реверсивный моторный привод. Должен иметь - ДВА встроенных ярких LED индикатора прохода. Выносной БЛОК управления, пульт СИСТЕМНЫЙ в комплекте. 
  


Технические характеристики

Напряжение питания стойки DC, В             15                       
Потребляемая мощность, Вт                  не более  60 
Диапазон рабочих температур, °С            -40…+45
Габаритные размеры. Мм                     не более   999х771х684
Напряжение питания блока управления, В  220
Масса, не более, кг                                         27
Управление СКУД                                          да
Приводной механизм                                моторизованый привод   с электрическим управлением        
Климатическое исполнение                     наружный
Кабель питания для подогрева м              не менее    6
Степень защиты	не менее IP33
Руководство по эксплуатации
Срок службы                                                   не менее 7 лет

        Трипод должен быть новым, не бывшем в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей. Трипод  должен соответствовать регламенту Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования (ТР ТС010/2011).
        Поставщик осуществляет доставку и разгрузку оборудования, монтаж и пусконаладочные работы с обучением не менее двух работников заказчика на предмет использования и правильной эксплуатации оборудования.
      Поставщик освобождает оборудование от упаковки.
[bookmark: _GoBack]Гарантийные обязательства: не менее 36 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.
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