Наименование объекта	МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ПО УЛ.ДНЕПРОВСКОЙ В МИКРОРАЙОНЕ "ЛЯДИЩЕ" В Г.БОРИСОВЕ.  (РАБОТЫ, ОБЛАГАЕМЫЕ НДС)	
Код объекта 	33/24	
Наименование здания, сооружения	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10 КВ	
Шифр здания, сооружения	1	
Комплект чертежей	ЭК 	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА  № 1
на ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10КВ.
Составлена в ценах на	1 МАЯ 2025	Стоимость  462.649   тысяч белорусских рублей	
	(дата разработки)		

№пп	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей	
				Заработная плата	Эксплуатация машин и механизмов	Материалы, изделия, конструкции
(Оборудование, мебель)	Транспорт	Общая стоимость	
			Количество		Всего	В т.ч. зарпл. машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
										
Ж6-60-20 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ПЕРЕХОДЫ СКРЫТЫЕ	
37	Е22-66-3
(65.72 / 69.89) 	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ, ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОТАСКИВАЕМОГО ТРУБОПРОВОДА С УЧЕТОМ ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 300 ДО 400 ММ), ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ ДО 15 ТС  	ПРОЦЕСС	150.02	615.22	157.12			765.24	
			16	2400.32
	9843.52
	2513.92	 
 		12243.84 	
38	Е22-66-1
(65.72 / 69.89) 	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ, ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОТАСКИВАЕМОГО ТРУБОПРОВОДА С УЧЕТОМ ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ОТ 50 ДО 100, СВЫШЕ 100 ДО 150, СВЫШЕ 150 ДО 200 ММ), ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ ДО 15 ТС (N7)  	ПРОЦЕСС	118.83	561.14	136.81			679.97	
			4	475.32
	2244.56
	547.24	 
 		2719.88 	
39	Е22-67-4
(65.72 / 69.89) 	ПИЛОТНОЕ БУРЕНИЕ (ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЕНТОНИТА НYG-200 (НYG-220) И ПОЛИМЕРА DRISPAС (UNIVERSAL PAС 40%-ЫЙ РАСТВОР)) В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ, ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ ДО 15 ТС (N1,9) Кф 	100 М	619.18	5 621.35	652.08	9.10	0.13	6 249.76	
			0.24	148.60
	1349.12
К1=1.2	156.50	2.18 
 	0.03	1499.93 	
40	Е22-67-4
(65.72 / 69.89) 	ПИЛОТНОЕ БУРЕНИЕ (ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЕНТОНИТА НYG-200 (НYG-220) И ПОЛИМЕРА DRISPAС (UNIVERSAL PAС 40%-ЫЙ РАСТВОР)) В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ, ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ ДО 15 ТС  	100 М	515.98	4 684.46	543.40	9.10	0.13	5 209.67	
			6.39	3297.11
	29933.70
	3472.33	58.15 
 	0.83	33289.79 	
41	1/30-90/10
 	БЕНТОНИТ НАТРИЕВЫЙ ULTRA-GEL  	Т				3 240.00	155.84	3 395.84	
			0.94809	
	
		3071.81 
 	147.75	3219.56 	
42	1/30-90/80
 	ПОЛИМЕР INSTA VIS PLUS ДЛЯ БУРОВОГО РАСТВОРА  	Л				48.53	2.33	50.86	
			39.78	
	
		1930.52 
 	92.69	2023.21 	
43	Е22-68-24
(65.72 / 69.89) 	ПРЕДРАСШИРЕНИЕ СКВАЖИНЫ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ПРОТАСКИВАНИЕМ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 300 ДО 400 ММ (ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЕНТОНИТА НYG-200 (НYG-220) И ПОЛИМЕРА DRISPAС (UNIVERSAL PAС 40%-ЫЙ РАСТВОР)) В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ, ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ ДО 15 ТС  	100 М	3543.12	38 511.39	4 703.16	172.30	0.13	42 226.94	
			3.65	12932.39
	140566.57
	17166.53	628.90 
 	0.47	154128.33 	
44	Е22-68-24
(65.72 / 69.89) 	ПРЕДРАСШИРЕНИЕ СКВАЖИНЫ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ПРОТАСКИВАНИЕМ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 300 ДО 400 ММ (ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЕНТОНИТА НYG-200 (НYG-220) И ПОЛИМЕРА DRISPAС (UNIVERSAL PAС 40%-ЫЙ РАСТВОР)) В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ, ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ ДО 15 ТС (N1,9) Кф 	100 М	4251.74	46 213.66	5 643.79	172.30	0.13	50 637.83	
			0.24	1020.42
	11091.28
К1=1.2	1354.51	41.35 
 	0.03	12153.08 	
45	1/30-90/10
 	БЕНТОНИТ НАТРИЕВЫЙ ULTRA-GEL  	Т				3 240.00	155.84	3 395.84	
			13.8095	
	
		44742.78 
 	2152.07	46894.85 	
46	1/30-90/80
 	ПОЛИМЕР INSTA VIS PLUS ДЛЯ БУРОВОГО РАСТВОРА  	Л				48.53	2.33	50.86	
			552.38	
	
		26807.00 
 	1287.05	28094.05 	
47	Е22-68-14
(65.72 / 69.89) 	ПРЕДРАСШИРЕНИЕ СКВАЖИНЫ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ПРОТАСКИВАНИЕМ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 150 ДО 200 ММ (ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЕНТОНИТА НYG-200 (НYG-220) И ПОЛИМЕРА DRISPAС (UNIVERSAL PAС 40%-ЫЙ РАСТВОР)) В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ, ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ ДО 15 ТС  	100 М	1204.36	14 105.25	1 717.32	47.50	0.13	15 357.24	
			2.74	3299.95
	38648.39
	4705.46	130.15 
 	0.36	42078.85 	
48	1/30-90/10
 	БЕНТОНИТ НАТРИЕВЫЙ ULTRA-GEL  	Т				3 240.00	155.84	3 395.84	
			2.603	
	
		8433.72 
 	405.65	8839.37 	
49	1/30-90/80
 	ПОЛИМЕР INSTA VIS PLUS ДЛЯ БУРОВОГО РАСТВОРА  	Л				48.53	2.33	50.86	
			104.12	
	
		5052.94 
 	242.60	5295.54 	
50	6/40-10-10/222
 	ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 100 SDR 17 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 160 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9,5 ММ  	10 М				318.90	13.04	331.94	
			112.9	
	
		36003.81 
 	1472.22	37476.03 	
51	6/40-80-50-1-4/С530-72141А
 	ЗАГЛУШКА НА ТРУБЫ ПЭ ДИАМЕТРОМ 160 ММ  	ШТ.				4.94	0.20	5.14	
			30	
	
		148.20 
 	6.00	154.20 	
ИТОГО прямые затраты:	 23574	 233677	 29916	 127052	 5808	 390111	
ОХР и ОПР	35154	
Плановая прибыль	 37385	
Итого по ПТМ	 462649	
Затраты труда рабочих-строителей	 1558.13	
Затраты труда машинистов	 1831.83	
ВСЕГО прямые затраты по смете:	 23574	 233677	 29916	 127052	 5808	 390111	

ВСЕГО, в том числе ……………………………………………………………………………………………......	 462649	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,   ВСЕГО………………………………………………	 462649	
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА…………………………………………………………………..	 23574	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ…………………………………………	 233677	
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ…………………………….	 29916	
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ……………………………………..............	 127052	
ТРАНСПОРТ………………………………………………………………………………….	 5808	
ОХР и ОПР…………………………………………………………………………………....	 35154	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ……………………………………………………………………..	 37385	
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,   ВСЕГО……………………………………………….		
 в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА…………………………………………………………………….		
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ…………………………………………		
 в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ…………………………….		
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ……………………………………..............		
ТРАНСПОРТ………………………………………………………………………………….		
ОХР и ОПР…………………………………………………………………………………....		
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ……………………………………………………………………..		
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ………………………………………………………..		
ТРАНСПОРТ……………………………………………………………………………………………… 		
ПРОЧИЕ РАБОТЫ,   ВСЕГО………………………………………………………		
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА…………………………………………………………….…….		
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ…………………………………………		
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ…………………………….		
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ……………………………………..............		
ТРАНСПОРТ………………………………………………………………………………….		
ПРОЧИЕ СРЕДСТВА, ВСЕГО……………………………………………………………………		
в том числе ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАЛОГ		
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ………………………………………...………….…...	 1558.13	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ……………………………………………………………....……	 1831.83	
ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ…………………………………………………………………………...……		

Наименование объекта	МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ПО УЛ.ДНЕПРОВСКОЙ В МИКРОРАЙОНЕ "ЛЯДИЩЕ" В Г.БОРИСОВЕ.  (РАБОТЫ, ОБЛАГАЕМЫЕ НДС)	
Код объекта 	33/24	
Наименование здания, сооружения	ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ	
Шифр здания, сооружения	3	
Комплект чертежей	ГП 	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА  № 1
на ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ.
Составлена в ценах на	1 МАЯ 2025	Стоимость  10.465   тысяч белорусских рублей	
	(дата разработки)		

№пп	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей	
				Заработная плата	Эксплуатация машин и механизмов	Материалы, изделия, конструкции
(Оборудование, мебель)	Транспорт	Общая стоимость	
			Количество		Всего	В т.ч. зарпл. машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
										
Ж1-40 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. ДРУГИЕ ЗАТРАТЫ. ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ	
1	П0
 	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000  								

		 
 		 	
2	П0
 	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000  								

		 
 		 	
3	П0
 	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)  								

		 
 		 	
4	Е68-3-1
(65.72 / 69.89) 	ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ: ЛИПА, СОСНА, ТОПОЛЬ ДИАМЕТРОМ ДО 300 ММ  	СКЛАДОЧНЫЙ М3 КРЯЖЕЙ	41.61	6.23				47.84	
			13.55125	563.87
	84.42
		 
 		648.29 	
5	Е68-3-2
(65.72 / 69.89) 	ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ: ЛИПА, СОСНА, ТОПОЛЬ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 300 ММ  	СКЛАДОЧНЫЙ М3 КРЯЖЕЙ	72.63	10.91				83.54	
			23.32166	1693.85
	254.44
		 
 		1948.29 	
6	Е68-3-3
(65.72 / 69.89) 	ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ: ЕЛЬ, БЕРЕЗА, ЛИСТВЕННИЦА, ОЛЬХА ДИАМЕТРОМ ДО 300 ММ  	СКЛАДОЧНЫЙ М3 КРЯЖЕЙ	48.02	7.24				55.26	
			1.09074	52.38
	7.90
		 
 		60.28 	
7	Е68-3-4
(65.72 / 69.89) 	ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ: ЕЛЬ, БЕРЕЗА, ЛИСТВЕННИЦА, ОЛЬХА ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 300 ММ  	СКЛАДОЧНЫЙ М3 КРЯЖЕЙ	98.87	14.84				113.71	
			5.24496	518.57
	77.84
		 
 		596.41 	
ИТОГО прямые затраты:	 2829	 425				 3253	
ОХР и ОПР	1859	
Плановая прибыль	 1977	
Итого по ПТМ	 7089	
Затраты труда рабочих-строителей	 189.67	
Затраты труда машинистов		
Ж1-40 КОРЧЕВКА ПНЕЙ НА ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 131 (178) КВТ (Л. С) СО СМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ КОРЧЕВАТЕЛЕМ-СОБИРАТЕЛЕМ, С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПНЕЙ ДО 5 М, ДИАМЕТР ПНЕЙ ДО 24 СМ	
8	Е1-211-13
(65.72 / 69.89) 	КОРЧЕВКА ПНЕЙ НА ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 131 (178) КВТ (Л. С) СО СМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ КОРЧЕВАТЕЛЕМ-СОБИРАТЕЛЕМ, С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПНЕЙ ДО 5 М, ДИАМЕТР ПНЕЙ ДО 24 СМ  	100 ПНЕЙ		142.42	23.46			142.42	
			3.57	
	508.44
	83.75	 
 		508.44 	
9	Е1-211-15
(65.72 / 69.89) 	КОРЧЕВКА ПНЕЙ НА ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 131 (178) КВТ (Л. С) СО СМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ КОРЧЕВАТЕЛЕМ-СОБИРАТЕЛЕМ, С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПНЕЙ ДО 5 М, ДИАМЕТР ПНЕЙ СВЫШЕ 32 СМ  	100 ПНЕЙ		479.32	78.97			479.32	
			0.1	
	47.93
	7.90	 
 		47.93 	
10	Е1-199-2
(65.72 / 69.89) 	ЗАСЫПКА ЯМ ПОДКОРЕННЫХ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 118 (160) КВТ (Л. С)  	100 ЯМ		151.70	36.07			151.70	
			3.67	
	556.74
	132.38	 
 		556.74 	
ИТОГО прямые затраты:		 1113	 224			 1113	
ОХР и ОПР	147	
Плановая прибыль	 157	
Итого по ПТМ	 1417	
Затраты труда рабочих-строителей		
Затраты труда машинистов	 12.79	
Ж1-40 КОЧЕВКА КУСТАРНИКА	
11	П0
 	КОЧЕВКА КУСТАРНИКА  								

		 
 		 	
12	Е68-1-1
(65.72 / 69.89) 	КОРЧЕВКА КУСТАРНИКА  	ПЕНЬ	50.02	0.75	0.50			50.77	
			5	250.10
	3.75
	2.50	 
 		253.85 	
13	П0
 	ОТВОЗКА ОТХОДОВ  								

		 
 		 	
ИТОГО прямые затраты:	 250	 4	 3			 254	
ОХР и ОПР	166	
Плановая прибыль	 177	
Итого по ПТМ	 596	
Затраты труда рабочих-строителей	 20.10	
Затраты труда машинистов	 0.20	
Ж1-40 ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	
14	Е51-7-6
(65.72 / 69.89) 	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ  	100 М3		316.53	93.19			316.53	
			0.4526	
	143.26
	42.18	 
 		143.26 	
15	С310-102
(57.16 / 67.42) 	ПЕРЕВОЗКА ДО 102 КМ  	Т					29.54	29.54	
			18.382	

 	543.00	543.00 	
16	8/1/190
 Возвр.мат.	ДРОВА  	М3							
			13.333	

 		 	
17	С101-ПП
 	ПРИЕМКА ПНЕЙ  	М3				40.00		40.00	
			11.272	

 		450.88 	
18	С101-ПВ
 	ПРИЕМКА ВЕТКИ, СУЧЬЯ  	М3				30.00		30.00	
			5.606	

 		168.18 	
ИТОГО прямые затраты:		 143	 42		 543	 1305	
ОХР и ОПР	28	
Плановая прибыль	 29	
Итого по ПТМ	 1363	
Затраты труда рабочих-строителей		
Затраты труда машинистов	 2.91	
ВСЕГО прямые затраты по смете:	 3079	 1685	 269		 543	 5926	

ВСЕГО, в том числе ……………………………………………………………………………………………......	 10465	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,   ВСЕГО………………………………………………	 9846	
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА…………………………………………………………………..	 3079	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ…………………………………………	 1685	
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ…………………………….	 269	
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ……………………………………..............		
ТРАНСПОРТ………………………………………………………………………………….	 543	
ОХР и ОПР…………………………………………………………………………………....	 2200	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ……………………………………………………………………..	 2340	
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,   ВСЕГО……………………………………………….		
 в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА…………………………………………………………………….		
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ…………………………………………		
 в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ…………………………….		
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ……………………………………..............		
ТРАНСПОРТ………………………………………………………………………………….		
ОХР и ОПР…………………………………………………………………………………....		
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ……………………………………………………………………..		
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ………………………………………………………..		
ТРАНСПОРТ……………………………………………………………………………………………… 		
ПРОЧИЕ РАБОТЫ,   ВСЕГО………………………………………………………		
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА…………………………………………………………….…….		
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ…………………………………………		
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ…………………………….		
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ……………………………………..............		
ТРАНСПОРТ………………………………………………………………………………….		
ПРОЧИЕ СРЕДСТВА, ВСЕГО……………………………………………………………………	 619	
в том числе ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАЛОГ		
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ………………………………………...………….…...	 209.77	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ……………………………………………………………....……	 15.90	
ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ…………………………………………………………………………...……		

Наименование объекта	МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ПО УЛ.ДНЕПРОВСКОЙ В МИКРОРАЙОНЕ "ЛЯДИЩЕ" В Г.БОРИСОВЕ.  (РАБОТЫ, ОБЛАГАЕМЫЕ НДС)	
Код объекта 	33/24	
Наименование здания, сооружения	БЛАГОУСТРОЙСТВО	
Шифр здания, сооружения	5	
Комплект чертежей	ГП 	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА  № 1
на ПОКРЫТИЯ.
Составлена в ценах на	1 МАЯ 2025	Стоимость  43.563   тысяч белорусских рублей	
	(дата разработки)		

№пп	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей	
				Заработная плата	Эксплуатация машин и механизмов	Материалы, изделия, конструкции
(Оборудование, мебель)	Транспорт	Общая стоимость	
			Количество		Всего	В т.ч. зарпл. машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
										
Ж7-90-9 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ДРУГИЕ.ДЕМОНТАЖ	
1	П0
 	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000  								

		 
 		 	
2	П0
 	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000  								

		 
 		 	
3	П0
 	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)  								

		 
 		 	
4	П0
 	ДЕМОНТАЖ ГП-5.3  								

		 
 		 	
5	Е68-55-1
(65.72 / 69.89) 	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ ВРУЧНУЮ  	100 М2 ПОКРЫТИЯ	225.6	15.34	4.55			240.94	
			0.345	77.83
	5.29
	1.57	 
 		83.12 	
ИТОГО прямые затраты:	 78	 5	 2			 83	
ОХР и ОПР	52	
Плановая прибыль	 55	
Итого по ПТМ	 191	
Затраты труда рабочих-строителей	 7.28	
Затраты труда машинистов	 0.09	
Ж7-90-9 РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ	
6	Е27-20-1
(65.72 / 69.89) 	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ  	100 М	1032.05					1 032.05	
			1.25	1290.06

 		1290.06 	
ИТОГО прямые затраты:	 1290					 1290	
ОХР и ОПР	848	
Плановая прибыль	 902	
Итого по ПТМ	 3040	
Затраты труда рабочих-строителей	 95.88	
Затраты труда машинистов		
Ж7-90-9 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ	
7	Е27-18-4
(65.72 / 69.89) 	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ  	100 М3 КОНСТРУКЦИЙ	2419.33	3 174.02	1 369.92			5 593.35	
			0.0235	56.85
	74.59
	32.19	 
 		131.44 	
ИТОГО прямые затраты:	 57	 75	 32			 131	
ОХР и ОПР	59	
Плановая прибыль	 62	
Итого по ПТМ	 252	
Затраты труда рабочих-строителей	 4.23	
Затраты труда машинистов	 2.22	
Ж7-90-9 РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ , ОТМОСТКИ	
8	Е27-19-1
(65.72 / 69.89) 	РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ , ОТМОСТКИ  	1000 М2	1068.09					1 068.09	
			0.0755	80.64

 		80.64 	
ИТОГО прямые затраты:	 81					 81	
ОХР и ОПР	53	
Плановая прибыль	 56	
Итого по ПТМ	 190	
Затраты труда рабочих-строителей	 6.48	
Затраты труда машинистов		
Ж7-90-9 РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕТОНОРЕЗНЫМИ МАШИНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРЕЗНЫХ СЕГМЕНТНЫХ КРУГОВ ДИАМЕТРОМ 500 ММ, ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ 150 ММ	
9	Е46-70-1
(65.72 / 69.89) 	РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕТОНОРЕЗНЫМИ МАШИНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРЕЗНЫХ СЕГМЕНТНЫХ КРУГОВ ДИАМЕТРОМ 500 ММ, ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ 150 ММ  	100 М	135.41	49.54		3.60		188.55	
			0.829	112.25
	41.07
		2.98 
 		156.30 	
10	1/10-170-2/30
 	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230Х2Х22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА  	ШТ.				2.15	0.15	2.30	
			0.38134	
	
		0.82 
 	0.06	0.88 	
ИТОГО прямые затраты:	 112	 41		 4	 0	 157	
ОХР и ОПР	74	
Плановая прибыль	 78	
Итого по ПТМ	 309	
Затраты труда рабочих-строителей	 7.53	
Затраты труда машинистов		
Ж7-90-9 ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ	
11	Е27-83-1
(65.72 / 69.89) 	ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ Кф 	100 ЗНАКОВ	3926.9	811.52	187.43			4 738.42	
			0.01	39.27
	8.12
К1=0.8	1.87	 
 		47.39 	
ИТОГО прямые затраты:	 39	 8	 2			 47	
ОХР и ОПР	27	
Плановая прибыль	 29	
Итого по ПТМ	 103	
Затраты труда рабочих-строителей	 2.92	
Затраты труда машинистов	 0.12	
Ж7-90-9 ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	
12	Е51-7-6
(65.72 / 69.89) 	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ  	100 М3		316.53	93.19			316.53	
			0.10161	
	32.16
	9.47	 
 		32.16 	
13	С310-10
(57.16 / 67.42) 	ПЕРЕВОЗКА ДО 10 КМ  	Т					4.82	4.82	
			24.3864	

 	117.54	117.54 	
14	999-9901П
 	СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ ОТХОДОВ ( ЖЕЛЕЗОБЕТОН, БЕТОН,ЦЕМЕНТОБЕТОН,АСФАЛЬТОБЕТОН)  	Т				40.00		40.00	
			24.3864	

 		975.46 	
ИТОГО прямые затраты:		 32	 9		 118	 1125	
ОХР и ОПР	6	
Плановая прибыль	 7	
Итого по ПТМ	 1138	
Затраты труда рабочих-строителей		
Затраты труда машинистов	 0.65	
Ж7-90-9 ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ	
15	Е7-60-4
(65.72 / 69.89) 	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ Кф 	100 М ОГРАЖДЕНИЙ	544.61	19.55	12.94			564.16	
			0.05	27.23
	0.98
К1=0.8	0.65	 
 		28.21 	
ИТОГО прямые затраты:	 27	 1	 1			 28	
ОХР и ОПР	18	
Плановая прибыль	 19	
Итого по ПТМ	 66	
Затраты труда рабочих-строителей	 1.83	
Затраты труда машинистов	 0.05	
Ж7-90-9 УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ	
16	Е7-60-4
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ  	100 М ОГРАЖДЕНИЙ	680.77	24.44	16.17			705.21	
			0.05	34.04
	1.22
	0.81	 
 		35.26 	
ИТОГО прямые затраты:	 34	 1	 1			 35	
ОХР и ОПР	23	
Плановая прибыль	 24	
Итого по ПТМ	 83	
Затраты труда рабочих-строителей	 2.28	
Затраты труда машинистов	 0.07	
Ж7-90-9 УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ	
17	Е27-83-1
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ  	100 ЗНАКОВ	4908.62	1 014.40	234.29	175.69	12.42	6 111.13	
			0.01	49.09
	10.14
	2.34	1.76 
 	0.12	61.11 	
18	4/1-4-10-20-40/60
 	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С16/20 (В20)  	М3				198.37	22.55	220.92	
			0.144	
	
		28.57 
 	3.25	31.82 	
ИТОГО прямые затраты:	 49	 10	 2	 30	 3	 93	
ОХР и ОПР	34	
Плановая прибыль	 36	
Итого по ПТМ	 163	
Затраты труда рабочих-строителей	 3.65	
Затраты труда машинистов	 0.15	
Ж7-20 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК (АСФАЛЬТОБЕТОН)	
19	П0
 	ПРОЕЗД (АСФАЛЬТОБЕТОН) ТИП 4 S=82 М2 L=175 М  								

		 
 		 	
20	Е27-21-2
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ  	1000 М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ	325.49	796.62	270.18	25.20		1 147.31	
			0.082	26.69
	65.32
	22.15	2.07 
 		94.08 	
21	Е27-21-3
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ВЕРХНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 8 СМ  	1000 М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ	499.36	698.23	230.46	19.20		1 216.79	
			0.082	40.95
	57.25
	18.90	1.57 
 		99.77 	
22	4/1-5-30-35-10/13
 	СМЕСИ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ГПС С5 ТРАНСПОРТ 85КМ  	М3				19.07	42.48	61.55	
			20.7952	
	
		396.56 
 	883.38	1279.94 	
ИТОГО прямые затраты:	 68	 123	 41	 400	 883	 1474	
ОХР и ОПР	71	
Плановая прибыль	 76	
Итого по ПТМ	 1621	
Затраты труда рабочих-строителей	 5.35	
Затраты труда машинистов	 2.47	
Ж7-20 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	
23	Е27-53-6
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3  	1000 М2 ПОКРЫТИЯ	571.16	1 031.51	367.05	12 328.64	1 397.34	15 328.65	
			0.0645	36.84
	66.53
	23.67	795.20 
 	90.13	988.70 	
24	Е27-54-6
(65.72 / 69.89) 	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА 0,5 СМ ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ Е27-53: ПОРИСТЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 Кф 	1000 М2 ПОКРЫТИЯ	7.47	771.82	274.69	9 167.76	1 042.44	10 989.49	
			0.0645	0.48
	49.78
К1=6	17.72	591.32 
 К1=6	67.24	708.82 	
ИТОГО прямые затраты:	 37	 116	 41	 1387	 157	 1698	
ОХР и ОПР	52	
Плановая прибыль	 55	
Итого по ПТМ	 1804	
Затраты труда рабочих-строителей	 2.51	
Затраты труда машинистов	 2.46	
Ж7-20 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	
25	Е27-53-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3  	1000 М2 ПОКРЫТИЯ	571.16	1 031.51	367.05	18 352.33	2 082.22	22 037.22	
			0.082	46.84
	84.58
	30.10	1504.89 
 	170.74	1807.05 	
26	Е27-54-1
(65.72 / 69.89) 	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА 0,5 СМ ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ Е27-53: ПЛОТНЫМ МЕЛКОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 Кф 	1000 М2 ПОКРЫТИЯ	2.49	257.28	91.57	4 561.84	518.70	5 340.31	
			0.082	0.20
	21.10
К1=2	7.51	374.07 
 К1=2	42.53	437.90 	
ИТОГО прямые затраты:	 47	 106	 38	 1879	 213	 2245	
ОХР и ОПР	56	
Плановая прибыль	 59	
Итого по ПТМ	 2360	
Затраты труда рабочих-строителей	 3.16	
Затраты труда машинистов	 2.24	
Ж7-20 УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	
27	Е27-34-2
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ	992.88	34.97	13.13	1 202.41	135.31	2 365.57	
			1.75	1737.54
	61.20
	22.98	2104.22 
 	236.79	4139.75 	
28	4/2-2-1-10/1
 	КАМЕНЬ БОРТОВОЙБР100.30.15, С25/30, F250, W4СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1  	ШТ.				12.04	0.90	12.94	
			175	
	
		2107.00 
 	157.50	2264.50 	
ИТОГО прямые затраты:	 1738	 61	 23	 4211	 394	 6404	
ОХР и ОПР	1157	
Плановая прибыль	 1230	
Итого по ПТМ	 8792	
Затраты труда рабочих-строителей	 133.14	
Затраты труда машинистов	 1.31	
Ж7-20 УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНОЙ ОБОЧИНЫ	
29	Е27-14-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНОЙ ОБОЧИНЫ  	100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В	195.6	519.84	160.98	12.00		727.44	
			0.1344	26.29
	69.87
	21.64	1.61 
 		97.77 	
30	4/1-5-40-10-10/30
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ТРАНСПОРТ 85КМ  	М3				11.13	42.32	53.45	
			14.784	
	
		164.55 
 	625.66	790.21 	
ИТОГО прямые затраты:	 26	 70	 22	 166	 626	 888	
ОХР и ОПР	32	
Плановая прибыль	 34	
Итого по ПТМ	 953	
Затраты труда рабочих-строителей	 2.11	
Затраты труда машинистов	 1.28	
Ж7-20 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК (БЕТОННАЯ ПЛИТКА)	
31	П0
 	ПОКРЫТИЕ ТИП 2 S=26,5 М2 L=33 М  								

		 
 		 	
32	Е27-14-2
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ  	100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В	195.6	540.68	161.93	16.80		753.08	
			0.0795	15.55
	42.98
	12.87	1.34 
 		59.87 	
33	4/1-5-30-35-10/10
 	СМЕСИ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ГПС С2 ТРАНСПОРТ 85КМ  	М3				18.61	42.47	61.08	
			9.699	
	
		180.50 
 	411.92	592.42 	
ИТОГО прямые затраты:	 16	 43	 13	 182	 412	 652	
ОХР и ОПР	19	
Плановая прибыль	 20	
Итого по ПТМ	 691	
Затраты труда рабочих-строителей	 1.25	
Затраты труда машинистов	 0.77	
Ж7-20 УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ	
34	Е27-253-3
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ  	100 М2	1911.23	64.68	16.30	302.62	27.85	2 306.38	
			0.265	506.48
	17.14
	4.32	80.19 
 	7.38	611.19 	
35	П0
 	95% ПЛИТКИ ПРИМЕНИТЬ ОТ ДЕМОНТАЖА  								

		 
 		 	
36	4/1-7-20-30-22/110012
 	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, СЕРЫЕ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, КЛАСС БЕТОНА В25  	М2				20.73	1.54	22.27	
			1.3515	
	
		28.02 
 	2.08	30.10 	
ИТОГО прямые затраты:	 506	 17	 4	 108	 9	 641	
ОХР и ОПР	336	
Плановая прибыль	 357	
Итого по ПТМ	 1334	
Затраты труда рабочих-строителей	 38.22	
Затраты труда машинистов	 0.26	
Ж7-20 УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	
37	Е27-34-2
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ	992.88	34.97	13.13	980.62	110.09	2 118.56	
			0.33	327.65
	11.54
	4.33	323.60 
 	36.33	699.12 	
38	4/2-2-1-10/16
 	КАМЕНЬ БОРТОВОЙБРТ100.20.8, С25/30, F250, W4СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1  	ШТ.				4.64	0.35	4.99	
			33	
	
		153.12 
 	11.55	164.67 	
39	П0
 	ПОКРЫТИЕ ТИП 3  S=8 М2 L=2 М  								

		 
 		 	
ИТОГО прямые затраты:	 328	 12	 4	 477	 48	 864	
ОХР и ОПР	218	
Плановая прибыль	 232	
Итого по ПТМ	 1314	
Затраты труда рабочих-строителей	 25.11	
Затраты труда машинистов	 0.25	
Ж7-20 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	
40	Е27-14-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА  	100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В	195.6	519.84	160.98	12.00		727.44	
			0.028	5.48
	14.56
	4.51	0.34 
 		20.38 	
41	4/1-5-40-10-10/30
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ТРАНСПОРТ 85КМ  	М3				11.13	42.32	53.45	
			3.08	
	
		34.28 
 	130.35	164.63 	
ИТОГО прямые затраты:	 5	 15	 5	 35	 130	 185	
ОХР и ОПР	7	
Плановая прибыль	 7	
Итого по ПТМ	 199	
Затраты труда рабочих-строителей	 0.44	
Затраты труда машинистов	 0.27	
Ж7-20 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ	
42	Е27-14-2
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ  	100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В	195.6	540.68	161.93	16.80		753.08	
			0.0117	2.29
	6.33
	1.89	0.20 
 		8.82 	
43	4/1-5-30-35-10/10
 	СМЕСИ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ГПС С2 ТРАНСПОРТ 85КМ  	М3				18.61	42.47	61.08	
			1.4274	
	
		26.56 
 	60.62	87.18 	
ИТОГО прямые затраты:	 2	 6	 2	 27	 61	 96	
ОХР и ОПР	3	
Плановая прибыль	 3	
Итого по ПТМ	 102	
Затраты труда рабочих-строителей	 0.18	
Затраты труда машинистов	 0.11	
Ж7-20 УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ	
44	Е27-253-3
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ  	100 М2	1911.23	64.68	16.30	302.62	27.85	2 306.38	
			0.08	152.90
	5.17
	1.30	24.21 
 	2.23	184.51 	
45	4/1-7-20-30-24/110012
 	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 80 ММ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, СЕРЫЕ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, КЛАСС БЕТОНА В25  	М2				24.09	1.79	25.88	
			0.408	
	
		9.83 
 	0.73	10.56 	
46	П0
 	95% ПЛИТКИ ПРИМЕНИТЬ ОТ ДЕМОНТАЖА  								

		 
 		 	
ИТОГО прямые затраты:	 153	 5	 1	 34	 3	 195	
ОХР и ОПР	101	
Плановая прибыль	 108	
Итого по ПТМ	 404	
Затраты труда рабочих-строителей	 11.54	
Затраты труда машинистов	 0.08	
Ж7-20 УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	
47	Е27-34-2
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ	992.88	34.97	13.13	1 202.41	135.31	2 365.57	
			0.02	19.86
	0.70
	0.26	24.05 
 	2.71	47.32 	
48	4/2-2-1-10/1
 	КАМЕНЬ БОРТОВОЙБР100.30.15, С25/30, F250, W4СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1  	ШТ.				12.04	0.90	12.94	
			2	
	
		24.08 
 	1.80	25.88 	
ИТОГО прямые затраты:	 20	 1	 0	 48	 5	 73	
ОХР и ОПР	13	
Плановая прибыль	 14	
Итого по ПТМ	 100	
Затраты труда рабочих-строителей	 1.52	
Затраты труда машинистов	 0.02	
Ж7-20 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК (БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ)	
49	П0
 	ОТМОСТКА ТИП 1 S=9,5М2 L=11  								

		 
 		 	
50	Е11-2-4
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ  	М3	46.41	14.98	6.66	30.07	128.54	220.00	
			0.95	44.09
	14.23
	6.33	28.57 
 	122.11	209.00 	
ИТОГО прямые затраты:	 44	 14	 6	 29	 122	 209	
ОХР и ОПР	33	
Плановая прибыль	 35	
Итого по ПТМ	 277	
Затраты труда рабочих-строителей	 3.54	
Затраты труда машинистов	 0.44	
Ж7-20 УСТРОЙСТВО ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ	
51	Е6-1-15
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ  	100 М3 В ДЕЛЕ	1571.89	665.48	256.92	191.87	13.42	2 442.66	
			0.011875	18.67
	7.90
	3.05	2.28 
 	0.16	29.01 	
52	4/1-4-10-20-20/С414-1009-2А
 	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С25/30 (В30)  W4  	М3				203.17	23.10	226.27	
			1.21125	
	
		246.09 
 	27.98	274.07 	
ИТОГО прямые затраты:	 19	 8	 3	 248	 28	 303	
ОХР и ОПР	14	
Плановая прибыль	 15	
Итого по ПТМ	 333	
Затраты труда рабочих-строителей	 1.39	
Затраты труда машинистов	 0.18	
Ж7-20 УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ МАСТИКОЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ	
53	Е7-57-7
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ МАСТИКОЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ  	100 М ШВА	291.28	176.16	116.56	639.32	44.96	1 151.72	
			0.11	32.04
	19.38
	12.82	70.33 
 	4.95	126.70 	
ИТОГО прямые затраты:	 32	 19	 13	 70	 5	 127	
ОХР и ОПР	29	
Плановая прибыль	 31	
Итого по ПТМ	 188	
Затраты труда рабочих-строителей	 2.21	
Затраты труда машинистов	 1.03	
Ж7-20 УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	
54	Е27-34-2
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ	992.88	34.97	13.13	980.62	110.09	2 118.56	
			0.11	109.22
	3.85
	1.44	107.87 
 	12.11	233.05 	
55	4/2-2-1-10/16
 	КАМЕНЬ БОРТОВОЙБРТ100.20.8, С25/30, F250, W4СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1  	ШТ.				4.64	0.35	4.99	
			11	
	
		51.04 
 	3.85	54.89 	
ИТОГО прямые затраты:	 109	 4	 1	 159	 16	 288	
ОХР и ОПР	73	
Плановая прибыль	 77	
Итого по ПТМ	 438	
Затраты труда рабочих-строителей	 8.37	
Затраты труда машинистов	 0.08	
Ж7-20 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК (АСФАЛЬТОБЕТОН)	
56	П0
 	ТРОТУАР ТИП 4 S=31 М2 33 МП  								

		 
 		 	
57	Е27-14-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА  	100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В	195.6	519.84	160.98	12.00		727.44	
			0.062	12.13
	32.23
	9.98	0.74 
 		45.10 	
58	4/1-5-40-10-10/30
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ТРАНСПОРТ 85КМ  	М3				11.13	42.32	53.45	
			6.82	
	
		75.91 
 	288.62	364.53 	
ИТОГО прямые затраты:	 12	 32	 10	 77	 289	 410	
ОХР и ОПР	15	
Плановая прибыль	 15	
Итого по ПТМ	 440	
Затраты труда рабочих-строителей	 0.97	
Затраты труда машинистов	 0.59	
Ж7-20 УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	
59	Е27-55-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ  	100 М2 ПОКРЫТИЯ	221.02			1 693.86	188.64	2 103.52	
			0.31	68.52
	
		525.10 
 	58.48	652.10 	
60	Е27-55-2
(65.72 / 69.89) 	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМАМ Е27-55-1 Кф 	100 М2 ПОКРЫТИЯ	142.08			1 086.97	123.57	1 352.62	
			0.31	44.04
	
К1=4		336.96 
 К1=4	38.31	419.31 	
ИТОГО прямые затраты:	 113			 862	 97	 1071	
ОХР и ОПР	74	
Плановая прибыль	 79	
Итого по ПТМ	 1224	
Затраты труда рабочих-строителей	 7.70	
Затраты труда машинистов		
Ж7-20 УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	
61	Е27-34-2
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ	992.88	34.97	13.13	980.62	110.09	2 118.56	
			0.33	327.65
	11.54
	4.33	323.60 
 	36.33	699.12 	
62	4/2-2-1-10/16
 	КАМЕНЬ БОРТОВОЙБРТ100.20.8, С25/30, F250, W4СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1  	ШТ.				4.64	0.35	4.99	
			33	
	
		153.12 
 	11.55	164.67 	
63	П0
 	ПРОЕЗД ТИП 5 S=25М2  								

		 
 		 	
ИТОГО прямые затраты:	 328	 12	 4	 477	 48	 864	
ОХР и ОПР	218	
Плановая прибыль	 232	
Итого по ПТМ	 1314	
Затраты труда рабочих-строителей	 25.11	
Затраты труда машинистов	 0.25	
Ж7-20 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	
64	Е27-14-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА  	100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В	195.6	519.84	160.98	12.00		727.44	
			0.0625	12.23
	32.49
	10.06	0.75 
 		45.47 	
65	4/1-5-40-10-10/30
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ТРАНСПОРТ 85КМ  	М3				11.13	42.32	53.45	
			6.875	
	
		76.52 
 	290.95	367.47 	
ИТОГО прямые затраты:	 12	 32	 10	 77	 291	 413	
ОХР и ОПР	15	
Плановая прибыль	 16	
Итого по ПТМ	 443	
Затраты труда рабочих-строителей	 0.98	
Затраты труда машинистов	 0.60	
Ж7-20 УСТРОЙСТВО ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	
66	Е27-21-2
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ  	1000 М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ	325.49	796.62	270.18	25.20		1 147.31	
			0.025	8.14
	19.92
	6.75	0.63 
 		28.69 	
67	Е27-21-3
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ВЕРХНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 8 СМ  	1000 М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ	499.36	698.23	230.46	19.20		1 216.79	
			0.025	12.48
	17.46
	5.76	0.48 
 		30.42 	
68	4/1-5-30-35-10/13
 	СМЕСИ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ГПС С5 ТРАНСПОРТ 85КМ  	М3				19.07	42.48	61.55	
			6.34	
	
		120.90 
 	269.32	390.22 	
ИТОГО прямые затраты:	 21	 37	 13	 122	 269	 449	
ОХР и ОПР	22	
Плановая прибыль	 23	
Итого по ПТМ	 494	
Затраты труда рабочих-строителей	 1.63	
Затраты труда машинистов	 0.76	
Ж7-20 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	
69	Е27-53-6
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3  	1000 М2 ПОКРЫТИЯ	571.16	1 031.51	367.05	12 328.64	1 397.34	15 328.65	
			0.025	14.28
	25.79
	9.18	308.22 
 	34.93	383.22 	
70	Е27-54-6
(65.72 / 69.89) 	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА 0,5 СМ ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ Е27-53: ПОРИСТЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 Кф 	1000 М2 ПОКРЫТИЯ	7.47	771.82	274.69	9 167.76	1 042.44	10 989.49	
			0.025	0.19
	19.30
К1=6	6.87	229.19 
 К1=6	26.06	274.74 	
71	Е27-53-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3  	1000 М2 ПОКРЫТИЯ	571.16	1 031.51	367.05	18 352.33	2 082.22	22 037.22	
			0.025	14.28
	25.79
	9.18	458.81 
 	52.06	550.94 	
72	Е27-54-1
(65.72 / 69.89) 	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА 0,5 СМ ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ Е27-53: ПЛОТНЫМ МЕЛКОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 Кф 	1000 М2 ПОКРЫТИЯ	2.49	257.28	91.57	4 561.84	518.70	5 340.31	
			0.025	0.06
	6.43
К1=2	2.29	114.05 
 К1=2	12.97	133.51 	
ИТОГО прямые затраты:	 29	 77	 28	 1110	 126	 1342	
ОХР и ОПР	37	
Плановая прибыль	 39	
Итого по ПТМ	 1419	
Затраты труда рабочих-строителей	 1.95	
Затраты труда машинистов	 1.65	
Ж7-20 УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	
73	Е27-34-2
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ	992.88	34.97	13.13	1 202.41	135.31	2 365.57	
			0.14	139.00
	4.90
	1.84	168.34 
 	18.94	331.18 	
74	4/2-2-1-10/1
 	КАМЕНЬ БОРТОВОЙБР100.30.15, С25/30, F250, W4СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1  	ШТ.				12.04	0.90	12.94	
			14	
	
		168.56 
 	12.60	181.16 	
75	П0
 	ПРОЕЗД ТИП 5Х S=11М2 1МП  								

		 
 		 	
ИТОГО прямые затраты:	 139	 5	 2	 337	 32	 512	
ОХР и ОПР	93	
Плановая прибыль	 98	
Итого по ПТМ	 703	
Затраты труда рабочих-строителей	 10.65	
Затраты труда машинистов	 0.11	
Ж7-20 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	
76	Е27-14-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА  	100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В	195.6	519.84	160.98	12.00		727.44	
			0.0275	5.38
	14.30
	4.43	0.33 
 		20.01 	
77	4/1-5-40-10-10/30
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ТРАНСПОРТ 85КМ  	М3				11.13	42.32	53.45	
			3.025	
	
		33.67 
 	128.02	161.69 	
ИТОГО прямые затраты:	 5	 14	 4	 34	 128	 182	
ОХР и ОПР	6	
Плановая прибыль	 7	
Итого по ПТМ	 195	
Затраты труда рабочих-строителей	 0.43	
Затраты труда машинистов	 0.26	
Ж7-20 УСТРОЙСТВО ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	
78	Е27-21-2
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ  	1000 М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ	325.49	796.62	270.18	25.20		1 147.31	
			0.011	3.58
	8.76
	2.97	0.28 
 		12.62 	
79	Е27-21-3
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ВЕРХНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 8 СМ  	1000 М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ	499.36	698.23	230.46	19.20		1 216.79	
			0.011	5.49
	7.68
	2.54	0.21 
 		13.38 	
80	4/1-5-30-35-10/13
 	СМЕСИ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ГПС С5 ТРАНСПОРТ 85КМ  	М3				19.07	42.48	61.55	
			2.7896	
	
		53.20 
 	118.50	171.70 	
ИТОГО прямые затраты:	 9	 16	 6	 54	 119	 198	
ОХР и ОПР	10	
Плановая прибыль	 10	
Итого по ПТМ	 217	
Затраты труда рабочих-строителей	 0.71	
Затраты труда машинистов	 0.33	
Ж7-20 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	
81	Е27-53-6
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3  	1000 М2 ПОКРЫТИЯ	571.16	1 031.51	367.05	12 328.64	1 397.34	15 328.65	
			0.011	6.28
	11.35
	4.04	135.62 
 	15.37	168.62 	
82	Е27-54-6
(65.72 / 69.89) 	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА 0,5 СМ ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ Е27-53: ПОРИСТЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 Кф 	1000 М2 ПОКРЫТИЯ	4.98	514.54	183.12	6 111.84	694.96	7 326.32	
			0.011	0.05
	5.66
К1=4	2.01	67.23 
 К1=4	7.64	80.58 	
83	Е27-53-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3  	1000 М2 ПОКРЫТИЯ	571.16	1 031.51	367.05	18 352.33	2 082.22	22 037.22	
			0.011	6.28
	11.35
	4.04	201.88 
 	22.90	242.41 	
ИТОГО прямые затраты:	 13	 28	 10	 405	 46	 492	
ОХР и ОПР	15	
Плановая прибыль	 16	
Итого по ПТМ	 522	
Затраты труда рабочих-строителей	 0.84	
Затраты труда машинистов	 0.60	
Ж7-20 УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	
84	Е27-34-2
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ	992.88	34.97	13.13	1 202.41	135.31	2 365.57	
			0.01	9.93
	0.35
	0.13	12.02 
 	1.35	23.65 	
85	4/2-2-1-10/1
 	КАМЕНЬ БОРТОВОЙБР100.30.15, С25/30, F250, W4СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1  	ШТ.				12.04	0.90	12.94	
			1	
	
		12.04 
 	0.90	12.94 	
ИТОГО прямые затраты:	 10	 0	 0	 24	 2	 37	
ОХР и ОПР	7	
Плановая прибыль	 7	
Итого по ПТМ	 50	
Затраты труда рабочих-строителей	 0.76	
Затраты труда машинистов	 0.01	
Ж7-90-9 ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ	
89	Е47-25-6
(65.72 / 69.89) 	ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ  	100 М2	82.89	156.84	39.65	42.36	1.30	283.39	
			22.46	1861.71
	3522.63
	890.54	951.41 
 	29.20	6364.95 	
ИТОГО прямые затраты:	 1862	 3523	 891	 951	 29	 6365	
ОХР и ОПР	1809	
Плановая прибыль	 1924	
Итого по ПТМ	 10097	
Затраты труда рабочих-строителей	 138.35	
Затраты труда машинистов	 61.54	
ВСЕГО прямые затраты по смете:	 7469	 4571	 1244	 14023	 4709	 31748	

ВСЕГО, в том числе ……………………………………………………………………………………………......	 43563	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,   ВСЕГО………………………………………………	 42587	
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА…………………………………………………………………..	 7469	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ…………………………………………	 4571	
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ…………………………….	 1244	
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ……………………………………..............	 14023	
ТРАНСПОРТ………………………………………………………………………………….	 4709	
ОХР и ОПР…………………………………………………………………………………....	 5726	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ……………………………………………………………………..	 6089	
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,   ВСЕГО……………………………………………….		
 в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА…………………………………………………………………….		
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ…………………………………………		
 в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ…………………………….		
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ……………………………………..............		
ТРАНСПОРТ………………………………………………………………………………….		
ОХР и ОПР…………………………………………………………………………………....		
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ……………………………………………………………………..		
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ………………………………………………………..		
ТРАНСПОРТ……………………………………………………………………………………………… 		
ПРОЧИЕ РАБОТЫ,   ВСЕГО………………………………………………………		
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА…………………………………………………………….…….		
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ…………………………………………		
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ…………………………….		
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ……………………………………..............		
ТРАНСПОРТ………………………………………………………………………………….		
ПРОЧИЕ СРЕДСТВА, ВСЕГО……………………………………………………………………	 975	
в том числе ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАЛОГ		
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ………………………………………...………….…...	 562.20	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ……………………………………………………………....……	 83.30	
ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ…………………………………………………………………………...……