Форма С-1

	 ОСП Аграрный колледж УО ВГАВМ
             (наименование организации)      
		


Код по ОКУД   

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОСП АК УО ВГАВМ    

	
	(должность)

	
	
	
	А.В. Карась

	
	(подпись)
«30»
	
	(инициалы, фамилия)
июля       2026  г.

	
	
	
	
	
	


ДЕФЕКТНЫЙ АКТ


Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 26.08.2025 г. № 92-х в составе:
	председателя:  
	Заместителя директора по ХР
	
	Е.Ю. Вечерняя

	

членов комиссии:
	(должность)

Заведующего общежитием
	
	(инициалы, фамилия)

Т.Н. Михайловой

	
	(должность)


Коменданта
	


	(инициалы, фамилия)

Е.В. Коточигова

	
	(должность)

Заведующего общежитием
	


	(инициалы, фамилия)

И.А. Шибеко

	

	(должность)
Заведующего общежитием
	

	(инициалы, фамилия)
            Т.Н. Чумакова

	
	
	
	

	Составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:  части главного учебного корпуса  ОСП «Аграрный колледж УО ВГАВМ»

	(наименование объекта)

	установлено, что: в ходе обследования кабинетов 201, 201 Б и 202  главного учебного корпуса на предмет их 

	(описание дефектов,

	физического износа и возможности дальнейшей эксплуатации выявлены следующие дефекты:

	местонахождение,
в кабинете 201 стены установлены из панелей ПВХ площадью 45 м.кв., имеют выбоины, трещины. Выцветания, половое покрытие площадью 15,6 м.кв.. имеет потертости, вспучивание и разрыв покрытия 

	площадь, объём)

	из линолеума, потолочное покрытие площадью 15,09 м.кв. имеет механические повреждения в виде трещин, царапин, отслоения окрасочного слоя от  поверхности, частичное разрушение штукатурного состава, перепады высот стыков панелей, бугры и впадины, люминесцентные лампы в количестве 2 штук не дают достаточного освещения. В кабинете 201 Б половое покрытие площадью 15,8 м.кв.. имеет потертости, вспучивание и разрыв покрытия, потолочное покрытие площадью 15,09 м.кв. имеет механические повреждения в виде трещин, царапин, отслоения окрасочного слоя от  поверхности, частичное разрушение штукатурного состава, перепады высот стыков панелей, бугры и впадины, люминесцентные лампы в количестве 2 штук не дают достаточного освещения. В кабинете 202 половое покрытие площадью 15,9 м.кв.. имеет потертости, вспучивание и разрыв покрытия. В связи с этим комиссией принято решение произвести установку подвесного потолка в кабинете №№ 201 и 201Б, демонтаж панелей со стен в кабинете № 201 с последующим нанесением защитно отделочного состава, а также произвести укладку линолеума в кабинетах 201,201Б и 202, выполняя все основные и сопутствующие работы.
Укрупнённый перечень основных и сопутствующих работ и материалов представлен ниже.

	

	

	Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ,  которые 

	характеризуются следующими факторами: 

	(перечень факторов)


	Работы следует производить с применением следующих механизмов: 

	

	                                                           (грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)


	[bookmark: _GoBack]Другие  сведения, учитываемые при определении стоимости работ: работы будут выполняться  силами подрядной организации.



	Дата начала разработки сметной документации: 30.07.2026г..

	Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 06.08.2026 г.


Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 5 дней.

	
Председатель комиссии:  
	
Заместитель директора по ХР
	
	
	
	
Е.Ю. Вечерняя

	

Члены комиссии:
	(должность)

Заведующий общежитием
	
	(подпись)

	
	(инициалы, фамилия)

Т.Н. Михайлова

	
	(должность)

Комендант
	


	(подпись)


	


	(инициалы, фамилия)

Е.В. Коточигова

	
	(должность)

Заведующий общежитием
	


	(подпись)


	


	(инициалы, фамилия)

     И.А. Шибеко

	
	(должность)
Заведующий общежитием
	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)
      Т.Н. Чумакова

	
	
	
	
	
	


Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

	№ п/п
	Виды выполняемых строительно-монтажных работ
	Единица
измерения
	Количество
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Ж001 КАБИНЕТ 1
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПАНЕЛЕЙ ПВХ
	100 М2
	0,45
	 

	 
	С РАЗБОРКОЙ ДЕРЕВЯННОГО КАРКАСА
	 
	 
	 
	 

	2
	ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН
	100 М2
	0,45
	 

	3
	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА
	 
	100 М2
	0,45
	 

	 
	НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ
	 
	 
	 

	4
	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА
	100 М2
	0,45
	 

	 
	КРУПНОЗЕРНИСТОГО (2-3 ММ) ПО
	 
	 
	 
	 

	 
	ОШТУКАТУРЕННЫМ ВНУТРЕННИМ ПОВЕРХНОСТЯМ
	 
	 
	 

	 
	СТЕН
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
	100 М2
	0,45
	 

	 
	ПО ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКЕ
	 
	 
	 
	 

	6
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ И ИЗ
	100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА
	0,167
	 

	 
	ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
	 
	 
	 
	 

	7
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ
	0,156
	 

	 
	РЕЛИНА
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА
	100 М2
	0,156
	 

	 
	ПЛОЩАДЬЮ ПОЛА СВЫШЕ 10 М2
	 
	 
	 
	 

	9
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ
	100 М ПЛИНТУСОВ
	0,167
	 

	 
	С КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ (КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ)
	 
	 
	 

	10
	ШПАТЛЕВАНИЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОННЫМ
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0,024
	 

	 
	ПОВЕРХНОСТЯМ ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ ЗА ОДИН
	 
	 
	 

	 
	РАЗ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ ВНУТРИ
	100 М2
	0,024
	 

	 
	ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ
	 
	 
	 

	 
	ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ
	 
	 
	 

	 
	КОНСТРУКЦИЯМ
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ
	100 М2
	0,0238
	 

	 
	ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И
	 
	 
	 

	 
	РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ ЗА 2 РАЗА
	 
	 
	 
	 

	13
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ
	100 М2
	0,0056
	 

	 
	ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
	 
	 
	 

	 
	ЗА 2 РАЗА
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА
	 
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА
	0,1509
	 

	 
	МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ
	 
	 
	 

	 
	ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВОЛОКНИСТЫМИ С ЯЧЕЙКОЙ
	 
	 
	 

	 
	600 Х 600 ММ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	УСТАНОВКА УГЛОВОГО МОЛДИНГА
	 
	100 М УГЛОВОГО МОЛДИНГА
	0,167
	 

	16
	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ
	 
	100 ШТ.
	0,02
	 

	 
	ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	СВЕТИЛЬНИК, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ПОДВЕСНЫХ
	100 ШТ.
	0,04
	 

	 
	ПОТОЛКАХ ТИПА "АРМСТРОНГ", БЕЗ
	 
	 
	 
	 

	 
	ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КРЕПЛЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО
	 
	 
	 

	 
	ЛАМП 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ
	100 М
	0,1
	 

	 
	УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
	 
	 
	 
	 

	19
	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГНЕЗД
	 
	100 ШТ.
	0,1
	 

	 
	ВРУЧНУЮ РАЗМЕРОМ 130 Х 130 ММ
	 
	 
	 
	 

	20
	ЗАДЕЛКА НА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ
	100 М
	0,1
	 

	 
	СТЕН И ПЕРЕГОРОДКАХ БОРОЗД
	 
	 
	 
	 

	21
	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ
	100 М
	0,23
	 

	 
	ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ
	 
	 
	 
	 

	 
	(ШТРАБАХ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ
	 
	 
	 

	 
	КОРОБОК
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК
	 
	100 ШТ.
	0,1
	 

	23
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО
	100 ШТ.
	0,01
	 

	 
	ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ
	 
	 
	 

	 
	ВЯЖУЩИМИ РАСТВОРАМИ
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА
	100 ШТ.
	0,09
	 

	 
	ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ
	 
	 
	 

	 
	ВЯЖУЩИМИ РАСТВОРАМИ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ж002 КАБИНЕТ 2
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ И ИЗ
	100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА
	0,168
	 

	 
	ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
	 
	 
	 
	 

	26
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА
	100 М2
	0,158
	 

	 
	ПЛОЩАДЬЮ ПОЛА СВЫШЕ 10 М2
	 
	 
	 
	 

	27
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ
	100 М ПЛИНТУСОВ
	0,168
	 

	 
	С КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ (КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ)
	 
	 
	 

	28
	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА
	 
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА
	0,158
	 

	 
	МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ
	 
	 
	 

	 
	ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВОЛОКНИСТЫМИ С ЯЧЕЙКОЙ
	 
	 
	 

	 
	600 Х 600 ММ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	УСТАНОВКА УГЛОВОГО МОЛДИНГА
	 
	100 М УГЛОВОГО МОЛДИНГА
	0,168
	 

	30
	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ
	 
	100 ШТ.
	0,02
	 

	 
	ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	СВЕТИЛЬНИК, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ПОДВЕСНЫХ
	100 ШТ.
	0,04
	 

	 
	ПОТОЛКАХ ТИПА "АРМСТРОНГ", БЕЗ
	 
	 
	 
	 

	 
	ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КРЕПЛЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО
	 
	 
	 

	 
	ЛАМП 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ж003 КАБИНЕТ 3
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ И ИЗ
	100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА
	0,168
	 

	 
	ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
	 
	 
	 
	 

	33
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА
	100 М2
	0,159
	 

	 
	ПЛОЩАДЬЮ ПОЛА СВЫШЕ 10 М2
	 
	 
	 
	 

	34
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ
	100 М ПЛИНТУСОВ
	0,168
	 

	 
	С КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ (КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ)
	 
	 
	 




	Составил
	
	зам. директора по ХР
	
	
	
	Е.Ю. Вечерняя

	
	

	(должность)

	

	(подпись)

	

	(инициалы, фамилия)



«30» июля 2026 г.


