УТВЕРЖДАЮ
Начальник ООТ
РУП «Медтехника» 
___________ Е.А.Зайцева 
«___»______2026 г.

Заявка на закупку 
медицинское оборудование

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование; 
2. Область применения: медицина;
3.Сведения о государственной закупке:
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Лампа щелевая офтальмологическая

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.200

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	15009,28 руб.

	Сведение о заказчике, УНП
	УЗ «Могилёвская поликлиника №12» 791070192


Приложение к лоту №1:
1.Состав  (комплектация) оборудования (1 комплект):
	№ п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1.
	Лампа щелевая офтальмологическая:
	

	1.1.
	Столик приборный электрический
	1


 2. Показатели (характеристики):
	№
п/п
	Наименование
	Параметры 

	2.1.
	Тип микроскопа
	конвергентный бинокулярный 
типа Galileo

	2.2.
	Увеличение
	5-ти ступенчатое барабанного типа

	2.3.
	Источник света
	светодиодная/галогеновая лампа

	2.4.
	Увеличение окуляров
	12,5х

	2.5. 
	Этапы увеличения
	6х;  10х;  16х;  25х;  40х

	2.6.
	Поле обзора:
	6х: 33 (±2) мм
10х: 20 (±2) мм
16х: 13 (±2) мм
25х: 8 (±2) мм
40х: 5 (±2) мм

	2.7.
	Диапазон регулировки межзрачкового расстояния
	от 55мм до 78мм

	2.8.
	Регулировка диоптрийная
	от -5D до +5D

	2.9.
	Ширина щели
	от 0 мм до 14мм, 
плавное увеличение

	2.10.
	Длина щели
	от 1мм до 14мм, 
плавное увеличение

	2.11.
	Диаметр апертуры
	ф 14мм,  ф 10мм,  ф 5мм,  ф 2мм,  
ф  1мм,  ф 0,2мм,  ф 0,1мм

	2.12.
	Угол щели
	от 0 до 180 градусов, вращаемый

	2.13.
	Угол освещения
	0, 5, 10, 15, 20

	2.14.
	Осветитель
	верхнее/нижнее расположение (опционально)

	2.15.
	Освещение
	плавное увеличение интенсивности освещения

	2.16.
	Фильтры
	теплопоглащающий, серый, 
зеленый, синий кобальт

	2.17.
	Лампа
	Светодиодная лампа 3.5, 10w / галогеновая лампа 12v, 50w (опционально)

	2.18.
	Диапазон смещения вперед-назад
	90мм (±5%)

	2.19.
	Диапазон смещения вправо-влево
	100мм (±5%)

	2.20.
	Тонкая регулировка вперед-назад, вправо-влево
	15мм (±5%)

	2.21.
	Диапазон смещения вверх-вниз
	30мм (±5%)

	2.22.
	Диапазон смещения фиксатора взгляда вверх-вниз
	80мм (±5%)

	2.23.
	Фиксация
	Красный диод LED

	2.24.
	Параметры питания: напряжение, частота
	220-230 В, 50/60Гц



Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Аппарат для лазеротерапии

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.790

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	3200 руб.

	Сведение о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009


Приложение к лоту №2:
1.Состав  (комплектация) оборудования (1 комплект):
	№ п/п
	Наименование
	Количество

	1.
	Аппарат для лазеротерапии:
	

	1.1.
	Адаптер сетевой 
	1 шт.

	1.2.
	Блок управления
	1 шт.

	1.3
	Излучатель с длинами волн
λ1  = 0,405 (±0,03) мкм, 
λ2 = 0,650 (±0,03) мкм
λ3  = 0,780 (±0,03) мкм
	1 шт.

	1.4
	Очки защитные, не менее 
	1 шт.

	1.5
	Стойка
	1 шт.

	1.6
	Насадка для внутривенного облучения крови
	1 шт.


 2. Показатели (характеристики):
	№
п/п
	Наименование
	Параметры 

	2.1. 
	Максимальная средняя мощность излучения на выходе оптического отверстия для насадок 
	не более 25 мВт для  λ1  = 0,405 (±0,03) мкм;
не более 40 мВт для  λ2 = 0,650 (±0,03) мкм;
 не более 40 мВт для λ3  = 0,780 (±0,03) мкм

	2.2.
	Дискретное изменение средней мощности излучения для каждой длины волны излучения
	Осуществляться с шагом 1,0 мВт

	2.3.
	Дискретное изменение длительности воздействия излучения
	Осуществляться в диапазоне от 1  до 60 минут с шагом 1 секунда

	2.4.
	Возможность автоматического прекращения процедуры по истечении установленных параметров, а также досрочного прекращения процедуры
	Осуществляться с подачей специальных звуковых сигналов

	2.5.
	Аппарат должен работать от сети переменного тока напряжением
	230 (± 23) В, частотой 50 (± 0,4) Гц

	2.6.
	Руководства пользования на русском языке
	Наличие 



4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5 Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.


Товаровед 1 категории ООТ 	                                                                                                       Ю.В.Сергиенко
2

