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                               Технические характеристики лот №1
                                  
1. Витрина холодильная в количестве 11 штук: (ДxШxВ, мм)  длина не менее 1500 мм и не более 1520 мм х ширина не менее 1130 мм и не более 1150 мм х высота не менее 1210мм и не более 1230 мм (габариты без боковин) кубической формы.
-Температурный режим, -6 +6 0C.
-Площадь выкладки не менее 1,13 м.кв.  
-Глубина выкладки не менее 750 мм.
-Полезный объем не менее 0,53 м. куб.
-Статическое охлаждение.
-Подъемный механизм стекла.
-Наличие охлаждаемого запасника с 2 металлическими дверками.
-Термоконтроллер с автоматической разморозкой в количестве 1 штука.
-Подсветка зоны выкладки розовый цвет не менее 0.036 Вт.
- Материал изготовления экспозиционных полок, столешницы и защиты испарителя: из нержавеющей  стали толщиной не менее 1 мм.
 - Шторки зоны выкладки товара не менее 2 штук в комплекте. 
 -Полка для весов – 1 штука.
- Цвет: бампер и низ - RALL 7024, декор – RALL 7035.
- Иные требования:
Требуется осуществить монтажные и пуско-наладочные работы поставляемого оборудования на территории заказчика: г. Минск, ул. Веры Хоружей,8.
   Наличие  комплекта ЗИП.
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                               Технические характеристики лот №2
                                  

1. Витрина холодильная в количестве 68 штук: (ДxШxВ, мм)  длина не менее 1800 мм и не более 1820 мм х ширина не менее 1130 мм и не более 1150 мм х высота не менее 1210мм и не более 1230 мм (габариты без боковин) кубической формы.
-Температурный режим, -6 +6 0C.
-Площадь выкладки не менее 1,35 м.кв.  
-Глубина выкладки не менее 750 мм.
-Полезный объем не менее 0,63 м. куб.
-Статическое охлаждение.
-Подъемный механизм стекла.
-Наличие охлаждаемого запасника объемом не менее 0,33 м.куб. с 2 металлическими дверками.
-Термоконтроллер с автоматической разморозкой в количестве 1 штука.
-Подсветка зоны выкладки розовый  цвет не менее 0.036 Вт.
- Материал изготовления экспозиционных полок, столешницы и защиты испарителя: из нержавеющей  стали толщиной не менее 1 мм.
 - Шторки зоны выкладки товара не менее 2 штук в комплекте. 
 -Полка для весов – 1 штука.
- Цвет: бампер и низ - RALL 7024, декор – RALL 7035.
- Иные требования:
Требуется осуществить монтажные и пуско-наладочные работы поставляемого оборудования на территории заказчика: г. Минск, ул. Веры Хоружей,8.
Наличие  комплекта ЗИП.

   
            Технические характеристики лот №3

3. Шкаф холодильный в количестве 67 штук: (ДxШxВ, мм) длина не менее 770 мм и не более 780 мм х ширина не менее 740 мм и не более 750мм х высота не менее 2170 мм и не более 2200мм ( с учетом агрегата).
- Температурный режим, -6+6ºС.
- Верхнее расположение агрегата с защитой вентилятора конденсатора.
- Динамическое охлаждение.
- Полезный объем не менее 700 литров.
- Экспозиционная охлаждаемая площадь не менее 1.9 м.кв.
- Глухая дверь с замком.
- Наружная и внутренняя поверхность шкафа должна быть окрашена пищевой полимерной краской – цвет RALL 7024.
- Автоматическая система оттайки с выпаривателем воды.
- Перфорированные полки – не менее 4 шт с возможностью перестановки на любую высоту.
-Задняя перфорированная стенка.
- Внутреннее освещение шкафа от независимого выключателя.
- Иные требования:
Требуется осуществить монтажные и пуско-наладочные работы поставляемого оборудования на территории заказчика: г. Минск, ул. Веры Хоружей,8.
	Наличие  комплекта ЗИП.

                        
  


 





