ГродМТ 558/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

[bookmark: _Hlk196226503][bookmark: _Hlk221807312]	Лот 1 Тележка медицинская внутрикорпусная для перевозки биксов

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Тележка медицинская внутрикорпусная для перевозки биксов
	Шт.
	5


  2. Технические требования:
	2.1. Тележка медицинская внутрикорпусная универсальная;
для перевозки биксов, контейнеров с лекарствами, медаппаратуры и др.
2.2. имеет 2 полки
2.3. габариты: (Ш×Г×В): 1250×780×1100 мм (+- 100 мм)



Лот 2 Тумба – мойка лабораторная с накладной мойкой одноместная

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Тумба с врезной мойкой лабораторная (напольная)
	шт.
	1

	1.2.
	Смеситель локтевой с высоким изливом, сифон, комплект гибких шлангов
	шт.
	1


2. Технические требования:
2.1. Конструкция: сварной металлический каркас с регулируемыми опорами.
2.2. Размеры тумбы-мойки (ДхШхВ): 600 мм х 600 мм х 900 мм.
2.3. Столешница полипропиленовая (толщина 15 мм) с полипропиленовой мойкой (размеры ДхШхГ: 400 мм х 400 мм х 300 мм).
2.4. Наличие 2-х дверей из ЛДСП белого цвета.
2.5. Внутренние боковые стенки, задняя стенка и дно тумбы-мойки должны быть полностью зашиты ЛДСП.
2.6. В задней стенке и дне тумбы (в зависимости от проекта) допускается выполнение скрытых технологических вырезов под ввод инженерных коммуникаций (водоснабжение и канализация). Все торцы выполненных вырезов должны быть обработаны защитным составом.
2.7. Все внутренние стыки, примыкания деталей (стенки со дном, стыки задней стенки) и места врезки инженерных коммуникаций должны быть в процессе сборки обработаны санитарным силиконовым герметиком с противогрибковыми (фунгицидными) добавками.
2.8. Место стыка верхнего периметра тумбы и врезной мойки должно быть полностью изолировано силиконовым герметиком по всему периметру для исключения протекания воды внутрь тумбы.

3. Дополнительные требования:
3.1. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами.

Лот 3 Столик медицинский передвижной манипуляционный с полкой

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Столик медицинский передвижной манипуляционный с полкой
	Шт.
	1


2. Технические требования:
2.1. Стол медицинский с полкой передвижной (инструментальный большой);
2.2. из нержавеющей стали
2.3.4 колеса Ø50 мм, два из которых с тормозом;
2.4. габариты (мм): не менее (Ш×Г×В): 760×470×800 мм

Лот 4 Подставка для стерилизационных ёмкостей (биксов)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Подставка для стерилизационных ёмкостей (биксов)
	Шт.
	14


2. Технические требования:
	2.1. для установки биксов всех типоразмеров и открытия крышек с помощью педального привода;
2.2. с регулировкой по высоте;
2.3. материал: каркас – металл, столик – из нержавеющей стали; 
2.4. - 3-х лучевое мобильное основание, 3 колеса 
2.5. Габаритные размеры (Д×Ш×В, мм): не менее 400×400×830.




