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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на закупку резинотканевой конвейерной (транспортёрной) ленты (DIN 22102) с тремя слоями высокопрочной ткани EP, защитной резиновой обкладкой с рабочей стороны и нижней нерабочей обкладкой с голой тканью на приводной стороне.
 
1. Наименование и количество (объем) подлежащих закупке товаров (работ, услуг) и при необходимости требования к каждому из них:
1.1.  Лот №1: Маслостойкая конвейерная лента с маркировкой ЕР 400/3 3/0
 и размерами 1400 х 45000 мм предназначена для транспортировки грузов, содержащих масла, жиры и смазочные материалы, в тяжёлых условиях эксплуатации.
Расшифровка технических характеристик.
· EP 400/3: ЕР – тип ткани, Е - полиэфир (основа), Р - нейлон (уток);
Суммарная прочность ленты на разрыв составляет 400 Н/мм (разрывная прочность ленты, Н/мм).
Тканевый каркас состоит из 3 слоёв синтетической ткани EP (полиэфир в основе, нейлон в утке). 
Толщина обкладок: 3/0
-верхняя рабочая резиновая обкладка имеет толщину 3 мм, нижняя нерабочая обкладка — 0 мм (лента с голой тканью на приводной стороне).
· Общая толщина ленты -8 мм.
· Геометрические размеры: 1400 х 45000 мм.
Ширина ленты составляет 1400 мм (1.4 метра), общая длина в бухте — 45000 мм (45 погонных метров). 
 Лот №2: Маслостойкая конвейерная лента с маркировкой ЕР 400/3 3/0
 и размерами 1600 х 30000 мм предназначена для транспортировки грузов, содержащих масла, жиры и смазочные материалы, в тяжёлых условиях эксплуатации.
Расшифровка технических характеристик
Маслостойкая конвейерная лента с маркировкой ЕР 400/3 3/0
 Транспортёрная лента - элемент транспортёра, предназначенный для перемещения грузов.
· EP 400/3: ЕР – тип ткани, Е - полиэфир (основа), Р - нейлон (уток);
Суммарная прочность ленты на разрыв составляет 400 Н/мм (разрывная прочность ленты, Н/мм).
· Тканевый каркас состоит из 3 слоёв синтетической ткани EP (полиэфир в основе, нейлон в утке). 
· Толщина обкладок:   3/0
-верхняя рабочая резиновая обкладка имеет толщину 3 мм, нижняя нерабочая обкладка — 0 мм (лента с голой тканью на приводной стороне).
Общая толщина ленты -8 мм.
· Геометрические размеры: 1600 х 30000 мм.
Ширина ленты составляет 1600 мм (1.6 метра), общая длина в бухте — 30000 мм (30 погонных метров).
2.Обоснование необходимости закупки: для проведения    планово-предупредительного ремонта (ППР) и формирования не снижаемого остатка критически важных комплектующих на складе МПСЗ, для оперативного устранения возможных неполадок и поддержания работоспособности оборудования мусороперерабатывающего сортировочного завода (МПСЗ) УП «Экорес» по ул. Павловского, 7 «Д». 
      3.  Количество:
Лот №1    45 погонных метров.  
Лот №2    30 погонных метров. 
4. Код ОКРБ-007-2012: 22.19.40.500 — Ленты конвейерные (транспортёрные) из вулканизованной резины.
5. Место поставки товара: Республика Беларусь, г. Минск, ул.Павловского,
7Д. УП «Экорес»
6. Срок оказания услуг: -----
7. Валюта платежа: белорусский рубль (BYN).
8. Источник финансирования закупки товара (выполнения работ, оказания услуг): собственные средства УП «Экорес».
9. Условия оплаты: ---
10. Квалификационные требования к участникам: 
- копия свидетельства о государственной регистрации.
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