	МIНIСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

	Вытворча-гандлевае рэспублiканскае 

унiтарнае прадпрыемства
«Белмедтэхнiка»
	Производственно-торговое республиканское 

унитарное предприятие

«Белмедтехника»

	РЭСПУБЛIКАНСКАЕ ДАЧЫННАЕ ГАНДЛЁВАЕ УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА 

«МЕДТЭХНIКА» г. ГРОДНА
	РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ДОЧЕРНЕЕ ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«МЕДТЕХНИКА» г. ГРОДНО

	вул. Даватара, 7-130, 230012, г. Гродна

тэл. 556402, факс 556403

р/р  BY88BLBB30120500039671001001  у  Дырэкцыi
ААТ «Белiнвестбанк» па

 Гродзенскай вобласцi, БИК BLBBBY2X
e-mail: mail@grodnomed.by
http://www.grodnomed.by
	ул. Доватора, 7-130, 230012, г. Гродно

тел. 556402, факс 556503
р/с BY88BLBB30120500039671001001 в Дирекции 

ОАО «Белинвестбанк» по 

Гродненской области, БИК BLBBBY2X
e-mail: mail@grodnomed.by
http://www.grodnomed.by

	04.08.2026 № 07-02/4886
На №_ ____ _ ад _______
	Руководителю предприятия



Запрос 

информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: Стоматологические установки.
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 10.08.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Специалист по организации 

закупок 1 категории                                                                    Д.А.Астапченя

Исп. Бык Н.С.

Тел. 8(0152) 55-64-26, 30

ГродМТ /26-ЭА                                                                                                   Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Стоматологическая установка (терапия бюджетный прием)

	№ п/п
	Наименование
	Ед. 

изм.
	Количество

	1.
	Стоматологическая установка


	шт
	8


1. 1. Состав (комплектация) одного комплекта оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.1
	Кресло стоматологическое
	1

	1.2
	Модуль врача-стоматолога
	1

	1.3
	Модуль ассистента
	1

	1.4
	Операционный бестеневой диодный (LED) светильник
	1

	1.5
	Стул стоматологический врача
	1

	1.6
	Гидроблок
	1


1. Технические требования: 

	№ п/п
	Наименование 
	Параметры 

	2.1
	Кресло стоматологическое:
	

	2.1.1
	Тип привода подъема и раскладывания кресла
	Электромеханический

	2.1.2
	Количество программируемых положений
	Не менее 3х

	2.1.3
	Возможность управления креслом
	Джойстиком на элементе врача, с панели управления на кресле, педалью 

	2.1.4
	Анатомическая форма спинки кресла
	Наличие

	2.1.5
	Артикуляционный подголовник
	Наличие

	2.1.6
	Регулируемые по положению подлокотники
	Наличие

	2.1.7
	Максимальная грузоподъемность кресла
	Не менее 150 кг

	2.1.8
	Покрытие сиденья бесшовное, устойчиво к истиранию и дезинфекции
	Наличие

	2.1.9
	Защитный силиконовый чехол на стоматологическое кресло
	Наличие

	2.1.10
	Самое высокое положение кресла от земли для пациента
	800±50 мм

	2.1.11
	Самое низкое положение кресла от земли для пациента
	400±50 мм

	2.2
	Модуль врача стоматолога:
	

	2.2.1
	Модуль врача на поворотном, пружинистом манипуляторе
	Наличие

	2.2.2
	Нижняя подача инструментов
	Наличие

	2.2.3
	Панель управления на 5 инструментов с программируемыми режимами
	Наличие

	2.2.4
	Инструментальные шланги с разъёмом Midwest
	Не менее 3

	2.2.5
	Скейлер ультразвуковой с насадками
	Наличие

	2.2.6
	Пистолет трех функциональный (вода-воздух-спрей)
	Наличие

	2.2.7
	Микромотор пневматический
	Наличие

	2.2.8
	Угловой наконечник пневмомотора
	Давление воздуха: 0,3 МПа

	2.2.9
	Высокоскоростной турбинный наконечник
	Давление воздуха: 0,22 МПа

	2.2.10
	Система пневмотормоза в мобильном блоке
	Наличие

	2.2.11
	Микропроцессорное управление
	Наличие

	2.2.12
	Регулировка параметров работы наконечника на панели управления (скорость вращения, реверс) 
	Наличие


	2.2.13
	Регулировка мощности подачи воды и воздушного потока.

	Наличие

	2.2.14
	Регулировка мощности скейлера.
	Наличие

	2.2.15
	Многофункциональный педальный переключатель.

	Наличие

	2.3.
	Модуль ассистента:
	Наличие

	2.3.1
	Пылесос
	Наличие

	2.3.2
	Слюноотсос
	Наличие

	2.3.3
	Пистолет вода-воздух-спрей
	Наличие

	2.3.4
	Держатель инструментов ассистента на поворотном кронштейне
	Наличие

	2.4
	Операционный бестеневой диодный (LED) светильник:
	

	2.4.1
	Управление светильником
	Наличие

	2.4.2.
	Освещенность стоматологического светильника (два цвета белый/желтый) 
	Регулируется от 8000 до 30 000 люкс

	2.5.
	Стул стоматологический врача:
	

	2.5.1.
	 Плавная регулировка высоты
	Наличие

	2.5.2
	Покрытие сиденья устойчиво к истиранию и дезинфекции
	Наличие

	2.6
	Гидроблок:
	

	2.6.1
	Подача воды с системой фильтрации и контроля давления
	Наличие

	2.6.2
	Съемная поворотная автоклавируемая чаша плевательницы с системой наполнения стакана и смыва.
	Наличие

	2.6.3
	Фильтр в водяной и воздушных линиях на входе в установку
	Наличие

	2.6.4
	Встроенный эжектор воздушного типа
	Наличие

	2.7
	Параметры электропитания
	

	2.7.1
	Напряжение питания
	220В ± 10%

	2.7.2
	Потребляемая мощность
	400Вт - 800Вт

	2.7.3
	Тип защиты от поражения электрическим током
	прибор класса защиты I

	2.7.4
	Степень защиты от поражения электрическим током
	тип B

	2.8
	Стоматологическая установка
	

	2.8.1
	Входное напряжение
	AC220V-230V

	2.8.2
	Давление воды:
	0.20-0.40 МПа / 2.0-4.0 бар

	2.8.3
	Давление воздуха:
	0.55-0.80 МПа / 5.5-8.0 бар

	2.8.4
	С встроенным напольным коммуникационным блоком
	1ф;220В;3А;0,6кВт;


Лот 2 Стоматологическая установка с подкатным модулем врача (хирургия)

	№ п/п
	Наименование
	Ед. 

изм.
	Количество

	1.
	Стоматологическая установка


	шт
	4


2. 1. Состав (комплектация) одного комплекта оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.1
	Кресло стоматологическое
	1

	1.2
	Модуль врача-стоматолога подкатной
	1

	1.3
	Модуль ассистента
	1

	1.4
	Операционный бестеневой диодный (LED) светильник
	1

	1.5
	Стул стоматологический врача
	1

	1.6
	Гидроблок
	1


2. Технические требования: 

	№ п/п
	Наименование 
	Параметры 

	2.1
	Кресло стоматологическое:
	

	2.1.1
	Тип привода подъема и раскладывания кресла
	Электромеханический

	2.1.2
	Количество программируемых положений
	Не менее 3х

	2.1.3
	Возможность управления креслом
	Джойстиком с панели управления на кресле, педалью 

	2.1.4
	Анатомическая форма спинки кресла
	Наличие

	2.1.5
	Артикуляционный подголовник
	Наличие

	2.1.6
	Регулируемые по положению подлокотники
	Наличие

	2.1.7
	Максимальная грузоподъемность кресла
	Не менее 150 кг

	2.1.8
	Покрытие сиденья бесшовное, устойчиво к истиранию и дезинфекции
	Наличие

	2.1.9
	Защитный силиконовый чехол на стоматологическое кресло
	Наличие

	2.1.10
	Самое высокое положение кресла от земли для пациента
	800±50 мм

	2.1.11
	Самое низкое положение кресла от земли для пациента
	400±50 мм

	2.2
	Модуль врача стоматолога:
	

	2.2.1
	Модуль врача подкатной
	Наличие

	2.2.2
	Нижняя подача инструментов
	Наличие

	2.2.3
	Панель управления на 5 инструментов с программируемыми режимами
	Наличие

	2.2.4
	Инструментальные шланги с разъёмом Midwest
	Не менее 3

	2.2.6
	Пистолет трех функциональный (вода-воздух-спрей)
	Наличие

	2.2.7
	Микромотор пневматический
	Наличие

	2.2.8
	Угловой наконечник пневмомотора
	Давление воздуха: 0,3 МПа

	2.2.9
	Высокоскоростной турбинный наконечник
	Давление воздуха: 0,22 МПа

	2.2.10
	Система пневмотормоза в мобильном блоке
	Наличие

	2.2.11
	Микропроцессорное управление
	Наличие

	2.2.12
	Регулировка параметров работы наконечника на панели управления (скорость вращения, реверс) 
	Наличие

	2.2.13
	Регулировка мощности подачи воды и воздушного потока.

	Наличие

	2.2.15
	Многофункциональный педальный переключатель.

	Наличие

	2.2.16
	Интегрированная профессиональная хирургическая аспирационная система


	Наличие

	2.3.
	Модуль ассистента:
	Наличие

	2.3.1
	Пылесос
	Наличие

	2.3.2
	Слюноотсос
	Наличие

	2.3.3
	Пистолет вода-воздух-спрей
	Наличие

	2.3.4
	Держатель инструментов ассистента на поворотном кронштейне
	Наличие

	2.4
	Операционный бестеневой диодный (LED) светильник:
	

	2.4.1
	Управление светильником
	Наличие

	2.4.2.
	Освещенность стоматологического светильника (два цвета белый/желтый) 
	Регулируется от 8000 до 30 000 люкс

	2.5.
	Стул стоматологический врача:
	

	2.5.1.
	 Плавная регулировка высоты
	Наличие

	2.5.2
	Покрытие сиденья устойчиво к истиранию и дезинфекции
	Наличие

	2.6
	Гидроблок:
	

	2.6.1
	Подача воды с системой фильтрации и контроля давления
	Наличие

	2.6.2
	Съемная поворотная автоклавируемая чаша плевательницы с системой наполнения стакана и смыва.
	Наличие

	2.6.3
	Фильтр в водяной и воздушных линиях на входе в установку
	Наличие

	2.6.4
	Встроенный эжектор воздушного типа
	Наличие

	2.7
	Параметры электропитания
	

	2.7.1
	Напряжение питания
	220 -230 В

	2.7.2
	Потребляемая мощность
	350Вт 

	
	Частота
	50/60Гц

	2.7.3
	Тип защиты от поражения электрическим током
	прибор класса защиты I

	2.7.4
	Степень защиты от поражения электрическим током
	тип BF


Лот 3 Стоматологическая установка (внебюджетное отделение)

	№ п/п
	Наименование
	Ед. 

изм.
	Количество

	1.
	Стоматологическая установка


	шт
	20


1. Состав (комплектация) одного комплекта оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.1
	Кресло стоматологическое
	1

	1.2
	Модуль врача-стоматолога
	1

	1.3
	Модуль ассистента
	1

	1.4
	Операционный бестеневой диодный (LED) светильник
	1

	1.5
	Стул стоматологический врача
	1

	1.6
	Гидроблок
	1


2.Технические требования: 

	№ п/п
	Наименование 
	Параметры 

	2.1
	Кресло стоматологическое:
	

	2.1.1
	Тип привода подъема и раскладывания кресла
	Электромеханический

	2.1.2
	Количество программируемых положений
	Не менее 3х

	2.1.3
	Возможность управления креслом
	Джойстиком на элементе врача, с панели управления на кресле, педалью 

	2.1.4
	Анатомическая форма спинки кресла
	Наличие

	2.1.5
	Артикуляционный подголовник
	Наличие

	2.1.6
	Регулируемые по положению подлокотники
	Наличие

	2.1.7
	Максимальная грузоподъемность кресла
	Не менее 150 кг

	2.1.8
	Покрытие сиденья бесшовное, устойчиво к истиранию и дезинфекции
	Наличие

	2.1.9
	Защитный силиконовый чехол на стоматологическое кресло
	Наличие

	2.1.10
	Самое высокое положение кресла от земли для пациента
	800±50 мм

	2.1.11
	Самое низкое положение кресла от земли для пациента
	400±50 мм

	2.2
	Модуль врача стоматолога:
	

	2.2.1
	Модуль врача на поворотном, пружинистом манипуляторе
	Наличие

	2.2.2
	Нижняя подача инструментов
	Наличие

	2.2.3
	Панель управления на 5 инструментов с программируемыми режимами
	Наличие

	2.2.4
	Инструментальные шланги с разъёмом Midwest
	Не менее 3

	2.2.5
	Скейлер ультразвуковой с насадками
	Наличие

	2.2.6
	Пистолет трех функциональный (вода-воздух-спрей)
	Наличие

	2.2.7
	Микромотор пневматический
	Наличие

	
	Микромотор (электрический)

	Наличие

	2.2.8
	Угловой наконечник 
	Давление воздуха: 0,3 МПа

	2.2.9
	Высокоскоростной турбинный наконечник
	Давление воздуха: 0,22 МПа

	2.2.10
	Турбинный модуль с фиброоптикой
	Наличие

	2.2.11
	Система пневмотормоза в мобильном блоке
	Наличие

	2.2.12
	Микропроцессорное управление
	Наличие

	2.2.13
	Регулировка параметров работы наконечника на панели управления (скорость вращения, реверс) 
	Наличие

	2.2.14
	Регулировка мощности подачи воды и воздушного потока.

	Наличие

	2.2.15
	Регулировка мощности скейлера.
	Наличие

	2.2.16
	Многофункциональный педальный переключатель.

	Наличие

	2.3.
	Модуль ассистента:
	Наличие

	2.3.1
	Пылесос
	Наличие

	2.3.2
	Слюноотсос
	Наличие

	2.3.3
	Пистолет вода-воздух-спрей
	Наличие

	2.3.4
	Держатель инструментов ассистента на поворотном кронштейне
	Наличие

	2.4
	Операционный бестеневой диодный (LED) светильник:
	

	2.4.1
	Управление светильником
	Наличие

	2.4.2.
	Освещенность стоматологического светильника (два цвета белый/желтый) 
	Регулируется от 8000 до 30 000 люкс

	2.5.
	Стул стоматологический врача:
	

	2.5.1.
	 Плавная регулировка высоты
	Наличие

	2.5.2
	Покрытие сиденья устойчиво к истиранию и дезинфекции
	Наличие

	2.6
	Гидроблок:
	

	2.6.1
	Подача воды с системой фильтрации и контроля давления
	Наличие

	2.6.2
	
Блокировка обратного всасывания слюны, встроенная система АнтиСПИД;


	Наличие

	2.6.3
	Съемная поворотная автоклавируемая чаша плевательницы с системой наполнения стакана и смыва.
	Наличие

	2.6.4
	Фильтр в водяной и воздушных линиях на входе в установку
	Наличие

	2.6.5
	Встроенный эжектор воздушного типа
	Наличие

	2.6.6
	Автоматическое наполнение водой стакана пациента и омыва плевательницы


	Наличие

	2.6.7
	Встроенная система дезинфекции внутренних шлангов
	Наличие

	2.7
	Параметры электропитания
	

	2.7.1
	Напряжение питания
	220В ± 10%

	2.7.2
	Частота 
	50 -60 Гц;



	2.7.3
	Потребляемая мощность
	400Вт - 800Вт

	2.7.4
	Тип защиты от поражения электрическим током
	прибор класса защиты I

	2.7.5
	Степень защиты от поражения электрическим током
	тип B

	2.8
	Стоматологическая установка
	

	2.8.1
	Входное напряжение
	AC220V-230V

	2.8.2
	Давление воды:
	0.20-0.40 МПа / 2.0-4.0 бар

	2.8.3
	Давление воздуха:
	0.55-0.80 МПа / 5.5-8.0 бар

	2.8.4
	С встроенным напольным коммуникационным блоком
	1ф;220В;3А;0,6кВт;

	2.9
	Корпус установки
	металлический

	2.10
	Держатель монитора
	наличие

	2.11
	Камера интраоральная с монитором
	наличие


Лот 4 Стоматологическая установка (с верхней подачей инструментов)

	№ п/п
	Наименование
	Ед. 

изм.
	Количество

	1.
	Стоматологическая установка


	шт
	5


1. Состав (комплектация) одного комплекта оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.1
	Кресло стоматологическое
	1

	1.2
	Модуль врача-стоматолога
	1

	1.3
	Модуль ассистента
	1

	1.4
	Операционный бестеневой диодный (LED) светильник
	1

	1.5
	Стул стоматологический врача
	1

	1.6
	Стул ассистента
	1

	1.7
	Гидроблок
	1


2.Технические требования: 

	№ п/п
	Наименование 
	Параметры 

	2.1
	Кресло стоматологическое:
	

	2.1.1
	Тип привода подъема и раскладывания кресла
	Электромеханический

	2.1.2
	Количество программируемых положений
	Не менее 3х

	2.1.3
	Возможность управления креслом
	Джойстиком на элементе врача, с панели управления на кресле, педалью 

	2.1.4
	Анатомическая форма спинки кресла
	Наличие

	2.1.5
	Артикуляционный подголовник
	Наличие

	2.1.6
	Регулируемые по положению подлокотники
	Наличие

	2.1.7
	Максимальная грузоподъемность кресла
	Не менее 150 кг

	2.1.8
	Покрытие сиденья бесшовное, устойчиво к истиранию и дезинфекции
	Наличие

	2.1.9
	Защитный силиконовый чехол на стоматологическое кресло
	Наличие

	2.1.10
	Самое высокое положение кресла от земли для пациента
	800±50 мм

	2.1.11
	Самое низкое положение кресла от земли для пациента
	400±50 мм

	2.2
	Модуль врача стоматолога:
	

	2.2.1
	Модуль врача на поворотном, пружинистом манипуляторе
	Наличие

	2.2.2
	Верхняя подача инструментов
	Наличие

	2.2.3
	Панель управления на 5 инструментов с программируемыми режимами
	Наличие

	2.2.4
	Инструментальные шланги с разъёмом Midwest
	Не менее 3

	2.2.5
	Скейлер ультразвуковой с насадками
	Наличие

	2.2.6
	Пистолет трех функциональный (вода-воздух-спрей)
	Наличие

	2.2.7
	Микромотор пневматический
	Наличие

	
	Микромотор (электрический)

	Наличие

	2.2.8
	Угловой наконечник 
	Давление воздуха: 0,3 МПа

	2.2.9
	Высокоскоростной турбинный наконечник
	Давление воздуха: 0,22 МПа

	2.2.10
	Турбинный модуль с фиброоптикой
	Наличие

	2.2.11
	Система пневмотормоза в мобильном блоке
	Наличие

	2.2.12
	Микропроцессорное управление
	Наличие

	2.2.13
	Регулировка параметров работы наконечника на панели управления (скорость вращения, реверс) 
	Наличие

	2.2.14
	Регулировка мощности подачи воды и воздушного потока.

	Наличие

	2.2.15
	Регулировка мощности скейлера.
	Наличие

	2.2.16
	Многофункциональный педальный переключатель.

	Наличие

	2.3.
	Модуль ассистента:
	Наличие

	2.3.1
	Пылесос
	Наличие

	2.3.2
	Слюноотсос
	Наличие

	2.3.3
	Пистолет вода-воздух-спрей
	Наличие

	2.3.4
	Держатель инструментов ассистента на поворотном кронштейне
	Наличие

	2.4
	Операционный бестеневой диодный (LED) светильник:
	

	2.4.1
	Управление светильником
	Наличие

	2.4.2.
	Освещенность стоматологического светильника (два цвета белый/желтый) 
	Регулируется от 8000 до 30 000 люкс

	2.5.
	Стул стоматологический врача:
	

	2.5.1.
	 Плавная регулировка высоты

спинки, сиденья и подлокотников.


	Наличие

	2.5.2
	Два подлокотника
	Наличие

	2.5.3
	Покрытие сиденья устойчиво к истиранию и дезинфекции
	Наличие

	2.6
	Гидроблок:
	

	2.6.1
	Подача воды с системой фильтрации и контроля давления
	Наличие

	2.6.2
	
Блокировка обратного всасывания слюны, встроенная система АнтиСПИД;


	Наличие

	2.6.3
	Съемная поворотная автоклавируемая чаша плевательницы с системой наполнения стакана и смыва.
	Наличие

	2.6.4
	Фильтр в водяной и воздушных линиях на входе в установку
	Наличие

	2.6.5
	Встроенный эжектор воздушного типа
	Наличие

	2.6.6
	Автоматическое наполнение водой стакана пациента и смыва плевательницы


	Наличие

	2.6.7
	Встроенная система дезинфекции внутренних шлангов
	Наличие

	2.7
	Параметры электропитания
	

	2.7.1
	Напряжение питания
	220В ± 10%

	2.7.2
	Частота 
	50 -60 Гц;



	2.7.3
	Потребляемая мощность
	400Вт - 800Вт

	2.7.4
	Тип защиты от поражения электрическим током
	прибор класса защиты I

	2.7.5
	Степень защиты от поражения электрическим током
	тип B

	2.8
	Стоматологическая установка
	

	2.8.1
	Входное напряжение
	AC220V-230V

	2.8.2
	Давление воды:
	0.20-0.40 МПа / 2.0-4.0 бар

	2.8.3
	Давление воздуха:
	0.55-0.80 МПа / 5.5-8.0 бар

	2.8.4
	С встроенным напольным коммуникационным блоком
	1ф;220В;3А;0,6кВт;

	2.9
	Корпус установки
	металлический

	2.10
	Держатель монитора
	наличие

	2.11
	Камера интраоральная с монитором
	наличие


