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Запрос 

информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: Физиотерапевтическое оборудование.
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 10.08.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Специалист по организации 

закупок 1 категории                                                                    Д.А.Астапченя

Исп. Бык Н.С.

Тел. 8(0152) 55-64-26, 30

ГродМТ /26-ЭА                                                                                                   Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Аппарат магнитно-инфракрасный лазерный

	№ п/п
	Наименование
	Ед. 

изм.
	Количество

	1.
	«Аппарат магнитно-инфракрасный лазерный »
	шт
	1


1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

	№

п/п
	Наименование
	    Кол-во

	1.1
	Аппарат магнитно-инфракрасный лазерный 
	1 шт.

	1.2
	Электронный блок управления 
	1 шт.

	1.3
	Излучатель
	Наличие


2. Технические требования: 
	№ п/п
	Параметр
	Описание

	2.1
	Частота повторения импульсов лазерного инфракрасного

излучения
	5, 50, 1000 Гц ± 5%

	
	
	1-250 Гц

	2.2
	Частота повторения импульсов излучения видимого

диапазона
	2 Гц

	2.3
	Возможность работы с 2 излучателями одновременно
	Наличие

	2.4
	Режим тестирования аппарата (самотестирование)
	Наличие

	2.5
	Длительность процедуры лечения
	2. 5. 10) мин ±5%

	2.6
	(1. Напряжение питания аппарата
	(2. 220 ± 10% В

	2.7
	Частота питания аппарата
	50 Гц

	2.8
	Потребляемая мощность
	20 Вт

	2.9
	Длина волны лазерного инфракрасного излучения
	905 Нм

	2.10
	Длина волны широкополосного инфракрасного излучения
	875 Нм

	2.11
	Длина волны красного видимого излучения
	640 Нм

	2.12
	Импульсная мощность лазерного излучения
	16 (+2 -4) мВт

	2.13
	Средняя мощность инфракрасного диодного излучения
	60 (± 30) мВт

	2.14
	Средняя мощность видимого излучения красных светодиодов
	7 (+3 -5) мВт

	2.15
	Площадь выходного отверстия излучателя
	4 (±0,4) см2

	2.16
	Магнитная индукция
	35 (± 10) мТл

	2.17
	Класс лазерной безопасности 
	Класс 1 М

	2.18
	Одновременное воздействие низкоинтенсивного лазерного излучения ближнего инфракрасного диапазона в сочетании с постоянным магнитным полем, видимым красным светом и

широкополосным инфракрасным некогерентным излучением
	Наличие


Лот 2 Лампа светотерапевтическая
1. Состав оборудования:

	№

п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1
	Лампа светотерапевтическая 
	1 шт.

	1.2
	Напольная стойка с колесиками
	1 шт.

	1.3
	Настольная стойка
	1 шт.


2.Технические требования:
	№

 п/п
	Параметр
	Описание

	2.1
	Номинальная мощность галогенной лампы 

Диаметр фильтра 
	50 +/-5Вт

	
	
	11+/-0,1 см

	2.2
	Длина волны 
	480-3400 нм

	2.3
	Степень поляризации 
	>95% (590-1550 нм)

	2.4
	Удельная мощность
	не менее 40                   мВт/см2

	2.5
	Подключение к сети через 2-полюсную розетку с заземляющим контактом
	Наличие

	2.6
	 Регулируется высота и наклон, а также возможность поворота головы прибора на 360 градусов.
	Наличие

	2.7
	Номинальная мощность галогенной лампы 
	50 +/-5Вт


Лот 3 Лампа светотерапевтическая (лечебная лампа)

1. Состав оборудования:

	№

п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1
	Лампа светотерапевтическая 
	1 шт.


2. Технические требования:
	№

 п/п
	Параметр
	Описание

	2.1
	2 режима работы
	Наличие

	2.2
	Длина волны 
	470 нм(синий свет) и 625 нм (красный свет)

	2.3
	Частота следования импульсов
	10 и 600 Гц

	2.4
	Площадь излучающей поверхности аппарата
	не менее 20                см2


Лот 4 Аппарат для местной дарсонвализации

	№ п/п
	Наименование
	Ед. 

изм.
	Количество

	1.
	Аппарат для местной дарсонвализации 
	шт.
	1


1. Состав оборудования:

	№

п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1
	Аппарат для местной дарсонвализации
	1 шт.

	1.2
	Сменные электроды:

 
	8 шт.



	1.3
	Резонатор 
	1 шт.

	1.4
	Комплект эксплуатационной документации
	1 шт.


2. Технические требования:

	№ п/п
	Параметр
	Описание

	2.1
	Частота высокочастотных колебаний
	110 ±8,25 кГц.

	2.2
	Максимальная величина тока на выходе аппарата при введенном до отказа регуляторе мощности при любых электродах, кроме ушного и десенного.


	4±1,2мА

	2.3
	Максимальная величина тока при ушном и десенном электродах 


	3±1 мА

	2.4
	Время установления рабочего режима 
	не более – 3 мин.



	2.5
	Частота следования импульсов
	50 Гц

	2.6
	Максимальная длина искры с электродов, не более
	25 мм

	2.7
	Рабочая частота аппарата
	27,12 МГц

	2.8
	  Подключается к сети через 2-полюсную розетку с заземляющим 

контактом


Лот 5 Аппарат для ультравысокочастотной терапии

	№ п/п
	Наименование
	Ед. 

изм.
	Количество

	1.
	Аппарат для ультравысокочастотной терапии.
	шт
	1


1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1
	Аппарат для УВЧ–терапии со ступенчатой регулировкой мощности
	1 шт.

	1.2
	 Электроды:

-диаметр-36 мм

-диаметр-80 мм

-диаметр-113 мм 

-аппликатор вихревых токов ЭВТ-1

-держатели электродов

-провод

-фиксаторы

-индикатор настройки УВЧ-аппаратов
	2 шт.

2 шт.

1 шт.

1 шт.

2 шт.

2 шт.

3 шт.

2 шт.



	1.3
	Вставка плавкая 
	2 шт.


1. Технические требования:

	№ п/п
	Параметр
	Описание

	2.1
	Частота ВЧ колебаний
	27,12 ±0,16МГц

	2.2


	Номинальная выходная мощность

-1 ступень 10+-2

-2 ступень 20+-4

-3 ступень 30+-6
	да

да

да

	2.3
	Регулировка выходной мощности - плавная
	да

	2.4
	Время установления рабочего режима, не более, мин
	да

	2.5
	Время работы с циклом:20 мин работы, 10 мин перерыв, час.6
	да

	2.6
	Потребляемая мощность
	160 ВА

	2.7
	Таймер
	1-99 мин

	2.9
	Масса аппарата
	10 кг

	2.10
	Наработка на отказ не менее 2000 часов условно-непрерывной работы
	да

	2.11
	Подключается к сети через 2-полюсную розетку с заземляющим контактом
	

	2.12
	Таймер обеспечивает автоматическое выключение 

генератора и подачу звукового сигнала по истечении установленного времени


