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Запрос 

информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: Рециркуляторы и облучатели бактерицидные.
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 10.08.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Специалист по организации 

закупок 1 категории                                                                    Д.А.Астапченя

Исп. Бык Н.С.

Тел. 8(0152) 55-64-26, 30

ГродМТ /26-ЭА                                                                                                   Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Рециркулятор воздуха бактерицидный настенный
1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.1
	Рециркулятор воздуха бактерицидный настенный
	41


2. Технические требования: 
2.1. Предназначен для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей.

2.2. Источник излучения – бактерицидные безозоновые ультрафиолетовые лампы низкого давления мощностью 15 Вт.

2.3. Количество ламп – 1 шт.

2.4. Производительность (99% обеззараживания) – не менее 50 м3/час.

2.5. Наличие счетчика отработанного времени ламп.

2.6. Имеет электронное пуско–регулирующее устройство (ЭПРА).

2.7. Материал корпуса – металл с полимерным покрытием.

2.8. 1ф; 220В; 0,05 кВт; подключение к сети через 2-полюсную розетку с заземляющим контактом; комплектация с проводом и вилкой.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

1. Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

2. Устойчивость к очистке, дезинфекции в соответствии с действующими в РБ санитарными нормами и правилами. 

Лот 2 Рециркулятор воздуха бактерицидный настенный

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.1
	Рециркулятор воздуха бактерицидный настенный
	2


2. Технические требования: 
2.1. Предназначен для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей.

2.2. Источник излучения – бактерицидные безозоновые ультрафиолетовые лампы низкого давления мощностью 15 Вт.

2.3. Количество ламп – 2 шт.

2.4. Производительность (99,9% обеззараживания) – не менее 75 м3/час.

2.5. Наличие счетчика отработанного времени ламп.

2.6. Имеет электронное пуско–регулирующее устройство (ЭПРА).

2.7. Материал корпуса – металл с полимерным покрытием.

2.8. 1ф; 220В; 0,07 кВт; подключение к сети через 2-полюсную розетку с заземляющим контактом; комплектация с проводом и вилкой.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

2. Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

2. Устойчивость к очистке, дезинфекции в соответствии с действующими в РБ санитарными нормами и правилами. 

Лот 3 Облучатель бактерицидный настенный

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.1
	Облучатель бактерицидный настенный 
	67


2. Технические требования: 
2.1. Предназначен для обеззараживания воздуха и поверхностей в медицинских учреждениях.

2.2. Исполнение - настенный.

2.3. Производительность (99,9% обеззараживания), не менее 135 м3/час.
2.4. Источник облучения – бактерицидные безозоновые УФ-лампы низкого давления, количество ламп – 2х30Вт. Одна из них — рассеянного УФ-облучения (экранирована), другая —открытая лампа прямого УФ-облучения.

2.5. Ультрафиолетовое излучение установленных в облучателях ламп с максимумом длины волны 253,7нм имеющих высокую степень поражения микроорганизмов, таких как бактерии, плесень, вирусы.

2.5. Облученность на расстоянии 1 м в диапазоне излучения 0,20 – 0,28 мкм не менее 1,25 Вт/м2.

2.6. Материал корпуса: метал с полимерным покрытием.

2.7. 1ф; 220В; 0,1 кВт; подключение к сети через 2 выключателя (для верхней и нижней лампы).
3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3. Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

2. Устойчивость к очистке, дезинфекции в соответствии с действующими в РБ санитарными нормами и правилами. 

Лот 4 Рециркулятор воздуха бактерицидный напольный передвижной

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.1
	Рециркулятор воздуха бактерицидный напольный передвижной
	2


2. Технические требования: 
2.1. Предназначен для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей.

2.2. Исполнение: передвижной (напольный) на передвижном штативе с колесной системой (4 колесные опоры, две из которых с тормозом).

2.3. Источник излучения – бактерицидные безозоновые ультрафиолетовые лампы низкого давления мощностью 40 Вт.

2.4. Количество ламп – 4 шт.

2.5. Производительность (99,9% обеззараживания) – не менее 300 м3/час.

2.6. Наличие счетчика отработанного времени ламп.

2.7. Имеет электронное пуско–регулирующее устройство (ЭПРА).

2.8. Материал корпуса – металл с полимерным покрытием.

2.9. 1ф;220В; 0,16 кВт; подключение к сети через 2-полюсную розетку с заземляющим контактом; комплектация с проводом (3,2м) и вилкой.
3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

4. Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

2. Устойчивость к очистке, дезинфекции в соответствии с действующими в РБ санитарными нормами и правилами. 

