Технические требования на костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) (ЗМи) (куртка и брюки)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. измер.
	Требуемое значение параметра
	Примечание

	1.
	Наименование закупаемой продукции
	шт.
	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) (ЗМи) (куртка и брюки)
	код ОКРБ
14.12.11.200

	2.
	Технические требования 

	
	Состав ткани - поверхностная плотность не менее 210 г/м2, хлопок в составе не менее 51%.
Цвет ткани: основной - темно-синий, дополнительный (цвет вставок) - красный. 
Костюм защитный должен состоять из куртки и брюк.
Куртка костюма, удлинённая прямого силуэта, с центральной застежкой на молнию закрытая ветрозащитной планкой на текстильных застежках (липучках), пуговицах или кнопках-застежках. Воротник стойка.
Перед состоит из двух частей: кокетки и нижней части. На левой части переда - нагрудный накладной карман с клапаном и прозрачным кармашком для бейджа размером не менее 100*60 мм. На правой части переда - нагрудный накладной сдвоенный карман с клапаном. Нижние карманы переда накладные с прямым входом с клапаном. Обтачка накладного клапана нагрудных карманов и нижнего кармана переда должна быть выполнена декоративным кантом. На клапане левого нагрудного кармана расположен логотип Организации.
Над карманом настрочена декоративная лента лимонного цвета с СВ полосой и петли для видеорегистратора (6,0*4,0см).
Спинка состоит из кокетки и нижней части. На кокетке спинки расположен логотип Организации. Под логотипом должна быть расположена светоотражающая лента. 
Ширина куртки костюма по линии талии должна быть регулируемой. 
Рукава втачные прямые, одношовные, в области локтя усилительные накладки. Манжета рукава с пуговицами. На уровне выше линии локтя настрочена светоотражающая лента.
На левом плече куртки, должно быть нанесено цветное изображение в виде Государственного флага Республики Беларусь на расстоянии 10 см от плечевого шва, размером 3,5 см на 7,0 см.
На костюме обязательно наличие идентификационных ярлыков, которые предназначены для определения принадлежности костюма в процессе хранения и эксплуатации.
                                 от 6 до 9 см.

	Организация: ________________________
Филиал: _____________________________
Подразделение: _______________________
ФИО:________________________________
Год выпуска: _________________________
Дата выдачи: ________________________
Срок носки до: _______________________
	
	от 4 до 5 см


На правом плече куртки, должна быть пришита ответная часть контактной ленты (липучки, велкро), мягкая сторона с петлями (ворсом) на расстоянии 8 см от плечевого шва, размером 7,0 см на 7,0 см, сцепляемая с жесткой крючковой частью контактной ленты (липучки, велкро), которая в последующем пришивается к шеврону. 
Под воротником внутри куртки со стороны спинки предусмотрена вешалочная петля.
Брюки. Пояс приточной со шлёвками. Застежка спереди в среднем шве. По линии талии брюк должна быть предусмотрена регулировка ширины.
На передних частях брюк расположены накладные полуобъёмные карманы с наклонным входом. Обтачка накладных карманов должна быть выполнена декоративным кантом.
В области колена передних частей брюк расположен усилитель. По верхней линии настрачивания усилителя колена расположена декоративная полоска (вставка), по нижней линии настрачивания усилителя колена настрочена светоотражающая лента с декоративным кантом (обтачка). По задним частям брюк декоративная полоска (вставка) и светоотражающая лента с декоративным кантом (обтачка) настрочены симметрично передним частям.
Требования к изготовлению и маркировке. Должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (TP ТС 019/2011).
Соответствие изделия техническим требованиям подтверждается документацией предприятия-изготовителя.
	

	3.
	Документ, подтверждающий соблюдение требований безопасности к продукции 
	
	Сертификация и (или) декларирование подтверждающее соответствие требованиям ТР ТС 019/2011.
В случае невозможности предоставления копии сертификата (декларации) о соответствии требованиям ТР ТС 019/2011 на процедуру закупки, участник должен письменно гарантировать предоставление вышеуказанного сертификата (декларации) на момент поставки товара.
	

	4.
	Гарантийные обязательства
	
	Гарантийные обязательства – не ниже гарантийных обязательств предприятия-изготовителя, но не менее 12 месяцев с момента поставки товара.
	



