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Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения
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1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Датчик чреспищеводный
	шт.
	1


2. Технические требования:
2.1. Внутриполостной.
2.2. Совместимый с аппаратом ультразвуковым диагностическим Consona N9T высокого класса.
2.3. Угол сканирования 90°.
2.4. Глубина сканирования не менее 200 мм, не более 400 мм.
2.5. Пропускная способность 2.3 – 7.2 МГц.
2.6. Физическая сканирующая поверхность 14 мм * 12 мм.
