ГродМТ 569/26-ЭА 	Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Комплект расходных материалов для оборудования биполярной коагуляции и ультразвуковой диссекции тканей

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.
	Инструмент для одновременной коагуляции и рассечения ткани, 5,0 – 5,5 мм, 33-36 см
	300 шт


	2.
	Инструмент для одновременной коагуляции и рассечения ткани, 5,0 – 5,5 мм, 43-46 см
	20 шт


2. Технические требования
	№ п/п
	Наименование / Технические требования

	2.1
	Инструмент для одновременной коагуляции и рассечения ткани, 5,0 – 5,5 мм, 33-36 см:

	
	фронтальная рукоятка;

	
	не менее 2-х кнопок управления:
- для одновременной коагуляции и рассечения ткани;
- для коагуляции ткани;

	
	ротация бранш - 360°;

	
	верхняя бранша – подвижная, биполярная;

	
	нижняя бранша – неподвижная, ультразвуковое воздействие;

	
	возможность одновременного заваривания и пересечения сосудов – не менее 7мм;

	
	Инструмент должен быть стерильный и иметь индивидуальную упаковку.

	
	Срок стерильности не менее 12 мес.  

	2.2
	Инструмент для одновременной коагуляции и рассечения ткани, 5,0 – 5,5 мм, 43-46 см:

	
	фронтальная рукоятка;

	
	не менее 2-х кнопок управления:
- для одновременной коагуляции и рассечения ткани;
- для коагуляции ткани;

	
	ротация бранш - 360°;

	
	верхняя бранша – подвижная, биполярная;

	
	нижняя бранша – неподвижная, ультразвуковое воздействие;

	
	возможность одновременного заваривания и пересечения сосудов – не менее 7мм;

	
	Инструмент должен быть стерильный и иметь индивидуальную упаковку.

	
	Срок стерильности не менее 12 мес.  


3. Дополнительные требования:
3.1. Полная совместимость с ультразвуковым генератором USG-400 и трансдьюсером TD-TB400 производства Olympus.


