Приложение 1 к заявке на покупку  №ГЦ639-07/262
	Наименование предмета закупки
	Технические характеристики 
(качественные, эксплуатационные, 
потребительские, функциональные)

	Комплект звукового оборудования (для актового зала)


	1. Двухполосный активный элемент линейного массива. – 6 шт.;

• Максимальный уровень звукового давления: не менее 136 дБ.

• Номинальная мощность усиления: не менее 1000 Вт для НЧ‑секции и не менее 150 Вт для ВЧ‑секции.

• Частотная характеристика: не хуже 60 Гц – 22 кГц (–10 дБ) и не хуже 70 Гц – 18 кГц (±3 дБ).

• Входная чувствительность: не хуже ±3 dBu.

• Угол раскрытия по горизонтали: не хуже 120°.

• Угол раскрытия по вертикали: не хуже 10°.

• Низкочастотная секция: два динамических излучателя диаметром не менее 10" каждый.

• Высокочастотная секция: два компрессионных драйвера с диафрагмой не менее 34 мм.

• Вертикальная механическая регулировка угла раскрытия: в диапазоне 0–10° 

• Корпус: ударопрочная конструкция из фанеры с защитным покрытием.

• Габаритные размеры (Ш × В × Г): не более 810 × 290 × 490 мм.

• Масса: не более 34 кг.

• Наличие встроенных точек подвеса, совместимых с фирменной подвесной рамой.

• Разъёмы подключения: балансные входы и сквозные выходы

• Питание: встроенный усилительный модуль, подключение через стандартный сетевой разъём.
Наличие элемента управления через фирменное ПО 

2. Активный сабвуфер линейного массива – 2 шт.;

• Максимальный уровень звукового давления: не менее 132 дБ.

• Номинальная мощность усилительного модуля: не менее 1500 Вт.

• Частотная характеристика: не хуже 32 Гц – 400 Гц (–10 дБ) и не хуже 35 Гц – 300 Гц (±3 дБ).

• Низкочастотная секция: один динамический излучатель диаметром не менее 18".

• Корпус: усиленная конструкция из фанеры с защитным покрытием, рассчитанная на подвес или наземную установку.

• Встроенный усилительный модуль: класс D, с защитой от перегрузки, перегрева и короткого замыкания.

• Разъёмы подключения: балансные входы и сквозные выходы, тип не нормируется.

• Подвесная механика: совместимость с подвесными рамами линейного массива, наличие встроенных точек крепления.

• Габаритные размеры (Ш × В × Г): не более 810 × 560 × 820 мм.

• Масса: не более 84 кг.

• Питание: стандартный сетевой разъём, автоматический выбор напряжения (100–240 В, 50/60 Гц).

3. Активная двухполосная коаксиальная акустическая 

система (Сценический монитор) – 2 шт.;

• Номинальная выходная мощность усилительного модуля: не менее 300(260+40) Вт RMS.
Не менее 1200 Вт Peak
• Максимальный уровень звукового давления: не менее 127 дБ.

• Частотная характеристика: не хуже 55 Гц – 20 кГц (–10 дБ).

• Низкочастотный излучатель: динамический громкоговоритель диаметром не менее 12".

• Высокочастотный излучатель: коаксиальный драйвер с диафрагмой не менее 1,75".

• Горизонтальная и вертикальная диаграмма направленности: не менее 80° × 80°.

• Входные разъёмы: не менее двух комбинированных XLR/Jack 6,3 мм.

• Выходные разъёмы: не менее одного XLR Line Out и одного XLR Thru.

• Органы управления: регулятор уровня на каждом входном канале.

• Встроенный DSP‑процессор:

– не менее 4 пресетов тональной коррекции,

– трёхполосный эквалайзер,

– фильтр низких частот (Low‑cut),

– лимитер,

– регулируемая задержка,

– регулятор общей громкости.

• Материал корпуса: фанера с износостойким защитным покрытием.

• Габаритные размеры (Ш × В × Г): не более 335 × 545 × 319 мм.

• Масса: не более 15 кг.

• Конструкция корпуса: мониторная, с углом наклона, обеспечивающим направленное звуковое поле на исполнителя. 
4. Комплект креплений для акустических систем – 1коплект

В комплект должна входить рама для подвеса элемента и все необходимые элементы для наземной установки в формате граундстэк

5. Цифровой микшерный пульт – 1шт

Цифровой микшерный пульт должен обеспечивать:

Обработку не менее 40 входных каналов с возможностью маршрутизации, микширования и обработки.

Не менее 16 микрофонных/линейных входов XLR с дистанционно управляемыми предусилителями.

Не менее 8 выходов XLR для подключения акустических систем и вспомогательного оборудования.

Поддержку LCR‑микширования.

Наличие не менее 6 матриц и не менее 16 шин микса.

Наличие не менее 8 DCA‑групп и не менее 6 mute‑групп.

Встроенный DSP с обработкой не менее 40‑bit floating point.

Наличие не менее 8 стереоэффектов с возможностью вставки на каналы и шины.

Параметрический эквалайзер не менее 6 полос на каждом канале.

Задержку системы не более 1 мс.

Наличие порта расширения для карт Dante/MADI/USB/ADAT.

Поддержку дистанционного управления через Ethernet (PC, планшет, смартфон).

Поддержку протокола MIDI.

Встроенный USB‑аудиоинтерфейс не менее 32×32 каналов.

Наличие цветного дисплея не менее 5".

Потребляемую мощность не более 70 Вт.

Габариты, позволяющие размещение на рабочем столе (компактный форм‑фактор).

6. Цифровой модуль удалённого ввода/вывода для цифровых микшерных систем – 1 шт.;

Сценический модуль должен обеспечивать:

Не менее 8 микрофонных/линейных входов XLR с дистанционным управлением предусилителями.

Не менее 8 выходов XLR для подключения мониторных линий и вспомогательных устройств.

Поддержку протокола AES50 для передачи многоканального аудио по Ethernet‑кабелю.

Наличие двух портов AES50 (A и B) для каскадирования устройств.

Поддержку функции сквозного соединения (AES50 Thru).

Наличие порта Ultranet для подключения персональных мониторных систем.

Поддержку дистанционного управления предусилителями с микшерного пульта.

Индикацию состояния каналов и питания.

Оборудование должно обеспечивать:

Полную совместимость между микшерным пультом и сценическим модулем через протокол AES50.

Синхронизацию тактовой частоты между устройствами.

Дистанционное управление предусилителями сценического модуля с микшерного пульта.

Возможность каскадирования дополнительных модулей ввода/вывода.

7. Стойка для микрофона – 6 шт.;

микрофонная стойка типа "журавль";

материал: сталь;

цинковое основание;

высота от 1000 – до 1760 мм;

длина плеча не менее 770 мм;

цвет: черный матовый.

8. Профессиональная двухканальная радиосистема с ручными передатчиками – 3 шт.;
Беспроводная радиосистема должна включать:

базовый приёмный блок на 2 канала;

2 ручных передатчика с динамическими капсюлями;

комплект антенн и аксессуаров для работы системы.

Рабочий диапазон частот: 650.0–664.7 МГц и 665.0–679.8 МГц.

Количество доступных радиоканалов: не менее 200.

Шаг сетки частот: 0.2 МГц.

Частотная стабильность: не хуже 0,005%.

Девиация частоты: до 45 кГц.

Поддержка синхронизации передатчиков через ИК‑порт.

Режим генерации: PLL.

Антенны приёмника: TNC, 50 Ом.

Радиошумоподавление: не менее 80 дБ.

Дальность работы: до 100 м при прямой видимости.

Приёмный блок

Количество каналов: 2 независимых канала.

Чувствительность приёмника: не хуже 1,9 мВ/Па.

Динамический диапазон: не менее 100 дБ.

Наличие балансных и небалансных выходов (XLR и Jack).

Корпус: алюминий + ABS‑пластик.

Питание: от внешнего блока питания.

Ручные передатчики

Количество: 2 шт.

Тип капсюля: динамический, сменный.

Направленность: кардиоида.

Мощность передатчика: до 30 мВт.

Питание: 2×AA батарейки (каждый передатчик).

Уровень аудиосигнала: ±10 дБ.

Рабочая температура: –10…+50 °C.

Дополнительные требования

Коэффициент нелинейных искажений (THD): не более 0,5%.

Поддержка автоматического поиска свободных частот.

Индикация уровня сигнала, батареи и состояния канала.

Комплект поставки должен включать:

приёмный блок;

2 ручных передатчика;

комплект антенн;

блок питания;




Поставляемый товар должен быть новым (товарам, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Стоимость включает доставку и сборку оборудования, производится по        адресу заказчика.

Закупаемое оборудование должно быть снабжено технической документацией (руководство пользователя), предоставляемое заводом изготовителем.

Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев.    
              
